**ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

**за Обособена позиция № 5 – „Доставка на генератор, бензинов, инверторен, монофазен, 6,5 kW, за нуждите на ремонтна база „Батак““**

|  |  |
| --- | --- |
| **Изисквания на Възложителя** | **Предложение на Участника** |
|  | Марка: Модел:  |
| * Двигател бензинов, 4-тактов, с въздушно охлаждане – 2 броя
 |  |
| * Запалване – електрически/електронен стартер
 |  |
| * Акумулатор
 |  |
| * Система за контрол и защита (ниско ниво) на маслото
 |  |
| * Стандартен вграден резервоар, осигуряващ минимум 4 (четири) часа автономна работа при номинална мощност
 |  |
| * Инверторно преобразуване на електрическата енергия
 |  |
| * Максимална мощност – 6,5 kW±0,5kW
 |  |
| * Изходно напрежение – 230 V ±1%;
 |  |
| * Честота - 50 Hz
 |  |
| * AVR - Автоматичен регулатор на напрежението
 |  |
| * Индикация минимум – напрежение, честота и мото часове
 |  |
| * Индустриални контакти - не по-малко от 1хSchuko 2Р+G 16A + 1xCEE 2P+G 32 A (с не по малко от IP 44)
 |  |

**Забележки:**

1. За параметрите от таблицата, за които възложителят е посочил стойности ≤, ≥ или ÷ участникът трябва да попълни конкретна стойност.

2. Участникът трябва да попълни всички редове от колона "Предложение на участника" в предложението си за изпълнение на поръчката. В случай на празно / непопълнено поле или непосочване на някоя от изискваната от Възложителя информация относно наличен параметър или функционалност на предлаганото оборудване, комисията ще приеме, че предложението на участника за изпълнение на поръчката е непълно и участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата.