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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка 

ОТНОСНО: Доставка на съдове за съхранение и обезопасяване по обектите на Предприятие ВЕЦ в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на съдове за съхранение и обезопасяване по обектите на Предприятие ВЕЦ
Обособена позиция 2: Доставка на компостер

Обособена позиция 1: Доставка на съдове за съхранение и обезопасяване по обектите на Предприятие ВЕЦ
1. ВЪВЕДЕНИЕ
От дейността на Предприятие „Водноелектрически централи“ се генерират различни по вид и количество производствени отпадъци. Същите се съхраняват на обектите, на определените за целта места, до предаването им по договор на фирма, притежаваща необходимите документи за изкупуването им. Временното съхранение на гореописаните отпадъци  по места налага използването на специализирани съдове за съхранение.
При извършването на ремонтните дейности на съоръженията се налага източването на съдържащите се в тях енергетични масла, за което са необходими съответните съдове и обезопасяване срещу евентуални разливи.
2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Доставка на следните продукти:
2.1. Контейнер за отпадъци 120 литра с плосък капак - 13 (тринадесет) броя;
2.2. Контейнер за отпадъци 240 литра с плосък капак - 12 (дванадесет) броя;
2.3. IBC контейнер 1 m3 - 4 (четири) броя;
2.4. Каптажна вана с решетка, за 2 варела - 11 (единадесет) броя;
2.5. Каптажна вана с решетка, за 4 варела – 1 (един) брой;
2.6. Каптажна вана за автомобилни течности – 14 (четиринадесет) броя;
2.7. Съд за оловни акумулаторни батерии (каса пластмасова с капак) – 3 (три) броя;
2.8. Контейнер за метални отпадъци – 2 (два) броя;
2.9. Контейнер за разделно събиране на отпадъци от опаковки – 17 (седемнадесет) броя;
2.10. Контейнер за отпадъци тип „бобър“ 1100 литра – 4 (четири) броя.
3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Към момента Предприятие ВЕЦ има необходимост от попълване на разполагаемостта си със специализирани съдове за съхранение на разделно събрани отпадъци и материали за обезопасяване на разливи от опасни отпадъци и ремонтни дейности.
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
4.1 Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството
4.1.1. Технически изисквания към стоките
	№
	Артикул
	Характеристики
	Мярка
	Количество

	1.
	Контейнер за отпадъци 120 литра с плосък капак
	- подходящ за събиране на отпадъци;
- отговарящ на стандарт/ европейска норма EN 840-1 „или еквивалентно/и“;
- гладка повърхност предотвратяваща залепването на нечистотии;
- устойчиви на UV радиация, ниска и висока атмосферна температура;
- устойчиви на химическо и биологично въздействие;
- снабден с капак плосък, ръчно отваряне;
- с колела за лесно преместване;
- товароносимост/капацитет минимум 45 kg;
- габаритни размери: 480±30х540±30х950±30 mm;
- обем 120 литра;
- цветове:
цвят черен – 7 броя;
цвят зелен – 2 броя;
цвят жълт – 2 броя;
цвят син – 2 броя;
	Брой
	13

	2.
	Контейнер за отпадъци 240 литра с плосък капак
	- подходящ за събиране на отпадъци;
- отговарящ на стандарт/европейска норма  EN 840-1 „или еквивалентно/и“;
- гладка повърхност предотвратяваща залепването на нечистотии;
- устойчиви на UV радиация, ниска и висока атмосферна температура;
- устойчиви на химическо и биологично въздействие;
- снабден с капак плосък, ръчно отваряне;
- с колела за лесно преместване;
- товароносимост/капацитет  минимум 75 kg;
- габаритни размери: 580±30х730±30х1070±30 mm;
- обем 240 литра;
	Брой
	12

	3.
	IBC контейнер 1 m3
	- тип: IBC контейнер на метално-пластмасово пале;
- обем 1 m3;
- вътрешен резервоар от ултравиолетово стабилизиран високомолекулен HDPE и външна предпазна рамка от поцинкована стомана;
- отвор за пълнене DN 150;
- изпускателен подменяем вентил DN 50;
- снабден със скала, отчитаща достатъчно точно обема на течността в него при пълнене и източване;
- пригоден за съхранение и транспортиране на енергетични минерални масла;
- ЕС сертификати за транспортиране – ADR, RID;
	Брой
	4

	4.
	Каптажна вана, за 2 варела
	- подходяща за съхранение на 2 варела по 200 литра с минерално масло;
- скара подвижна за лесно почистване;
- устойчиви на минерални енергетични масла;
- материал на каптажните вани (включително скарите) –  полиетилен, пластмаса, стъклоламинат;
- максимална дължина 1400 mm;
- максимална широчина 860 mm;
- максимална височина 400 mm;
- минимален обем 200 литра;
	Брой
	11

	5.
	Каптажна вана, за 4 варела
	- подходяща за съхранение на 4 варела по 200 литра с минерално масло;
- скара подвижна за лесно почистване;
- устойчиви на минерални енергетични масла;
- материал на каптажната вана (включително скарата) –  полиетилен, пластмаса, стъклоламинат;
- максимална дължина 1450 mm;
- максимална широчина 1450 mm;
- максимална височина 400 mm;
- минимален обем 200 литра;
- минимална товароносимост 900 кг;
	Брой
	1

	6.
	Каптажна вана за автомобилни течности
	- подходящи за поставяне под автомобили;
- устойчиви на автомобилни течности (масла, горива, спирачна течност, антифриз, киселини);
- материал на каптажните вани- полиетилен, пластмаса;
- размери:
630±50 х 410±15 х 110±15 mm;
- минимален обем 20 литра;
	Брой
	14

	7.
	Съд за оловни акумулаторни батерии (каса пластмасова с капак)
	- подходящ за събиране на оловни акумулаторни батерии;
- изработен от полиетилен с висока плътност;
- плътен (затворен) на крачета;
- снабден с капак за плътно затваряне;
- удобен за складиране и транспорт;
- конструкция, позволяваща подреждане на няколко реда един върху друг;
- гладки вътрешни стени;
- устойчивост на повечето киселини и алкални разтвори;
- размери Д x Ш x В 1200 x 900±100 x 800±50 mm;
- температурна устойчивост;
- подходящ за захващане с транспалетна количка/ мотокар (електрокар);
	Брой
	3

	8.
	Контейнер за метални отпадъци
	- затворено метално пале (ограждащ метален палет), подходящ за съхранение и транспортиране на метални отпадъци;
- подсилени ъгли с отвори, подходящи за манипулиране с кран;
- подходящ за захващане с транспалетна количка/ мотокар (електрокар);
- възможност за складиране на три броя едно върху друго;
- армирана/ оребрена конструкция, гарантираща голяма здравина;
материал:
   - стоманена ламарина с покритие (външно и вътрешно) – боя, цвят син или
    - поцинкован вариант;
- размери Д x Ш x В 1200 x 800±100 x 600±50 mm;
- товароносимост ≥700 kg;
	Брой
	2

	9.
	Контейнер за разделно събиране на отпадъци от опаковки
	- подходящ за разделно събиране на отпадъци от опаковки;
- възможност за поставяне на торба за отпадъци;
- произведен от висококачествена пластмаса;
- съд - цвят черен, с цветен капак;
- стикер/ надпис на български език, обозначаващ вида на събирания отпадък;
- размер на коша 330±40 x 330±40 x 730 ±50 mm
- обем на коша за отпадък 60±8 литра;
- цветове на капаците:
син цвят – 7 броя;
жълт цвят – 7 броя;
зелен цвят – 3 броя;
	Брой
	17

	10.
	Контейнер за отпадъци тип „Бобър“ 1100 л
	- пластмасов контейнер с объл капак за ръчно отваряне;
- подходящ за събиране на промишлени и битови отпадъци;
- отговарящ на стандарт/ европейска норма EN 840 „или еквивалентно/и“;
- устойчиви на UV лъчение, ниска и висока атмосферна температура;
- устойчиви на химическо и биологично въздействие;
- с четири колела за лесно преместване, като две от колелата са с блокираща спирачна система за стабилно застопоряване;
- гладка вътрешна повърхност, предотвратяваща залепването на нечистотии;
- гладки и заоблени вътрешни повърхности с възможност за лесно почистване;
- произведен от полиетилен с висока плътност (HDPE);
- обем на контейнера - 1100 литра.
	Брой
	4


4.1.2. Технически изисквания към маркировката
Ясно обозначение на типа артикул върху опаковката, съответстващо на посоченото в офертата при участието за поръчката.
4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
Изпълнителят трябва да осигури опаковка предотвратяваща повреда или разрушаване на продукта по време на транспортирането. Същата трябва да предоставя възможност за лесно и безопасно извършване на товаро-разтоварни дейности. Опаковката да съдържа обозначение с информация за продукта.
При доставка Изпълнителят предоставя:
- списък на доставяните стоки или опаковъчен лист на пратката;
- приемо-предавателен протокол – 2 броя;
- декларация за съответствие;
- фактура оригинал.
4.1.4. Технически изисквания към транспортирането
· Изпълнителят е отговорен за товаренето, транспортирането и доставката до крайната точка на доставка. 
· Разходите по отстраняване на повредите по замяна на повредени продукти при транспортирането са за сметка на Изпълнителя.
4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация
Неприложимо за предмета на поръчката.
4.2 Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е задължен да спазва разпоредбите на действащите на територията на страната нормативни актове, в това число Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, подзаконовите актове по тяхното прилагане и приложимите стратегии, планове и програми за опазване на околната среда, както и изискванията на Възложителя относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.
Изпълнителят е задължен да предостави инструкции за експлоатация и поддръжка, които да бъдат на български език, включително да съдържат и указания относно опазването на околната среда, в това число информация за третирането на уредите след изтичане на експлоатационната им годност.
Доколкото е приложимо, Изпълнителят е задължен да:
предостави Информационен лист за безопасност при доставка на вещества или смеси, за които това е задължително;
предостави информация за третирането на уредите след изтичане на експлоатационната им годност;
при доставка на МПС да достави МПС с нискоемисионни двигатели, отговарящи на приложимите към момента на доставка актове на Европейския съюз относно изисквания за емисиите на превозни средства, в това число за превоз на пътници и товари.
Ако при изпълнение на поръчката се генерират отпадъци, Изпълнителят следва да предприеме мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване Изпълнителят е длъжен незабавно да извърши действия за ограничаване на отрицателните последици върху всички компоненти на околната среда, както и да участва в процеса по управление на отпадъците при съблюдаване на неговите отговорности съобразно приложимото законодателство.
Всички разходи за възстановяване на качествата на компонентите на околната среда, които са възникнали при и по повод изпълнение на поръчката, се заплащат от Изпълнителя съобразно разпоредбите на приложимото законодателство.   
4.3 Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Изпълнителят се задължава да спазва всички приложими към дейността по доставка вътрешноведомствени правила и инструкции на Възложителя по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с които Възложителят запознава Изпълнителя.
Всички действия, свързани с изпълнението на доставка в производствени и складови обекти, ще се извършват в присъствието на представител/и на Възложителя. 
Изпълнителят осигурява на своя персонал лични предпазни средства /ЛПС/, съобразени с оценените рискове.
При доставчици на пратки до административните сгради и помещения се спазва пропускателният режим, посетителите се съпровождат от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през времето на целия престой в сградата и преминава съответно само начален инструктаж в зависимост от доставката, която ще се извършва.
Възложителят има право да спира изцяло извършвана доставка от Изпълнителя в случай на нарушения на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и небезопасно поведение.
Изпълнителят и наетите от него лица се задължават да спазват всички приложими нормативни актове по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в РБ, в това число:
• Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
• Наредба №РД-07-2/16.12.2009 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
• Наредба № 7/23.09.1999 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
• Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините;
• Наредба за маркировката за съответствие;
• Приложимите стандарти за съответния продукт;
• Други
Изпълнителят е задължен да предостави на Възложителя:
- инструкции за безопасна експлоатация и поддръжка на доставените стоки/ продукти;
- информация за съществуващите опасности, при използване на стоките/ продуктите по изпълнената доставка. Информацията трябва да съдържа и описание на необходимите контролни мерки за минимизиране на съществуващите рисковете при работа, породени от описаните опасности.
- при доставка на стоки и материали, които съдържат опасни химични вещества и материали, Изпълнителят предоставя информационни листове за безопасност и  допълнителна информация с цел осигуряване на безопасна работа.
4.4 Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
Гаранционен срок не по-малко от 12 (дванадесет) месеца за установени дефекти, който не са причинени от механични повреди при неправилна употреба от Възложителя, считано от датата на двустранното подписване на приемо-предавателния протокол за извършена доставка без забележки.
5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1 Срок, място и условия за доставка
· Място за извършване на доставката е Централен склад на НЕК ЕАД Предприятие ВЕЦ, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 244.
· Срок за доставка - не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на писмено уведомление (заявка) от Възложителя към Изпълнителя.
5.2 Контрол на доставка при получаването ѝ
· Проверка на документите по т. 4.1.3.;
· Входящият контрол се извършва на база утвърден класификатор за входящ контрол.
6. ПРИЛОЖЕНИЯ
Неприложимо за предмета на поръчката.Обособена позиция 2: Доставка на компостер
1. ВЪВЕДЕНИЕ
От поддръжката на тревните площи, както и в периода на листопад, на територията на ЦУ Пловдив на Предприятие „Водноелектрически централи“ се генерират зелени отпадъци. Същите се съхраняват на мястото на генериране или се предават на компостираща инсталация. В случаите на съхранението на така описаните отпадъци се изисква използването на специализиран съд – компостер с голям обем.
2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Доставка на компостер – 1 брой.
3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Към момента зелените отпадъци, генерирани от поддръжка на тревните площи на територията на ЦУ Пловдив се съхраняват на място или се транспортират до компостираща инсталация, която е с ограничен капацитет. При запълнен капацитет на компостиращата инсталация, зелените отпадъци се съхраняват на място. Предвид размера на тревните площи и количеството листна маса, генерирана в периода на листопад, е необходим компостер с голям обем.
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
4.1.Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството
4.1.1.Технически изисквания към стоките
- контейнер, подходящ за компостиране на зелени отпадъци (окосена трева, листна маса, цветни остатъци и др.);
- обем на компостера – 1800 ± 100 литра;
- размери: Ø 1700±100 мм, височина 1000±100 мм;
- изработен от пластмаса, устойчива на UV-излъчване и ниска и висока атмосферна температури;
- дебелина на стените 8-10 мм, осигуряваща топлинна изолация, стабилност и висока механична устойчивост на конструкцията на компостера;
- пълненето да е горно, чрез един или два броя капаци в горната част, прикрепени с панти, като в отворено състояние на капака/капаците да осигуряват голям отвор за лесно пълнене;
- капакът/капаците да са снабдени със заключващ механизъм, устойчив на вятър;
- изваждането на компоста да става през врата/врати;
- компостерът да е без дъно или с решетъчно дъно от същия материал като тялото, което да осигурява възможност за контакт на материала за компостиране с почвата, върху която е поставен;
- достатъчен брой странични отвори за проветряване, които осигуряват оптимална циркулация на въздух и влага.
4.1.2. Технически изисквания към маркировката
Ясно обозначение на типа артикул върху опаковката, съответстващо на посоченото в офертата при участието за поръчката.
4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
Изпълнителят трябва да осигури опаковка предотвратяваща повреда или разрушаване на продукта по време на транспортирането. Същата трябва да предоставя възможност за лесно и безопасно извършване на товаро-разтоварни дейности. Опаковката да съдържа обозначение с информация за продукта.
При доставка Изпълнителят предоставя:
- опаковъчен лист на пратката;
- приемо-предавателен протокол – 2 броя;
- декларация за съответствие;
- инструкция/указания за сглобяване и използване;
- сертификат за качество (при наличие на такъв);
- фактура оригинал.
4.1.4. Технически изисквания към транспортирането
· Изпълнителят е отговорен за товаренето, транспортирането и доставката до крайната точка на доставка. 
· Разходите по отстраняване на повредите по замяна на повредени продукти при транспортирането са за сметка на Изпълнителя.
4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация
Неприложимо за предмета на поръчката.
4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е задължен да спазва разпоредбите на действащите на територията на страната нормативни актове, в това число Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, подзаконовите актове по тяхното прилагане и приложимите стратегии, планове и програми за опазване на околната среда, както и изискванията на Възложителя относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.
Изпълнителят е задължен да предостави инструкции за експлоатация и поддръжка, които да бъдат на български език, включително да съдържат и указания относно опазването на околната среда, в това число информация за третирането на уредите след изтичане на експлоатационната им годност.
Доколкото е приложимо, Изпълнителят е задължен да:
предостави Информационен лист за безопасност при доставка на вещества или смеси, за които това е задължително;
предостави информация за третирането на уредите след изтичане на експлоатационната им годност;
при доставка на МПС да достави МПС с нискоемисионни двигатели, отговарящи на приложимите към момента на доставка актове на Европейския съюз относно изисквания за емисиите на превозни средства, в това число за превоз на пътници и товари.
Ако при изпълнение на поръчката се генерират отпадъци, Изпълнителят следва да предприеме мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване Изпълнителят е длъжен незабавно да извърши действия за ограничаване на отрицателните последици върху всички компоненти на околната среда, както и да участва в процеса по управление на отпадъците при съблюдаване на неговите отговорности съобразно приложимото законодателство.
Всички разходи за възстановяване на качествата на компонентите на околната среда, които са възникнали при и по повод изпълнение на поръчката, се заплащат от Изпълнителя съобразно разпоредбите на приложимото законодателство.   
4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Изпълнителят се задължава да спазва всички приложими към дейността по доставка вътрешноведомствени правила и инструкции на Възложителя по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с които Възложителят запознава Изпълнителя.
Всички действия, свързани с изпълнението на доставка в производствени и складови обекти, ще се извършват в присъствието на представител/и на Възложителя. 
Изпълнителят осигурява на своя персонал лични предпазни средства /ЛПС/, съобразени с оценените рискове.
При доставчици на пратки до административните сгради и помещения се спазва пропускателният режим, посетителите се съпровождат от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през времето на целия престой в сградата и преминава съответно само начален инструктаж в зависимост от доставката, която ще се извършва.
Възложителят има право да спира изцяло извършвана доставка от Изпълнителя в случай на нарушения на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и небезопасно поведение.
Изпълнителят и наетите от него лица се задължават да спазват всички приложими нормативни актове по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в РБ, в това число:
• Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
• Наредба №РД-07-2/16.12.2009 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
• Наредба № 7/23.09.1999 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
• Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините;
• Наредба за маркировката за съответствие;
• Приложимите стандарти за съответния продукт;
• Други
Изпълнителят е задължен да предостави на Възложителя:
- инструкции за безопасна експлоатация и поддръжка на доставените стоки/ продукти;
- информация за съществуващите опасности, при използване на стоките/ продуктите по изпълнената доставка. Информацията трябва да съдържа и описание на необходимите контролни мерки за минимизиране на съществуващите рисковете при работа, породени от описаните опасности.
- при доставка на стоки и материали, които съдържат опасни химични вещества и материали, Изпълнителят предоставя информационни листове за безопасност и  допълнителна информация с цел осигуряване на безопасна работа.
5. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
Гаранционен срок не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца за установени дефекти, който не са причинени от механични повреди при неправилна употреба от Възложителя, считано от датата на двустранното подписване на приемо-предавателния протокол за извършена доставка без забележки.
6. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
6.1. Срок, място и условия за доставка
· Място за извършване на доставката е Централен склад на НЕК ЕАД Предприятие „Водноелектрически централи“, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 244.
· Срок за доставка - не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на писмено уведомление (заявка) от Възложителя към Изпълнителя.
6.2. Контрол на доставка при получаването ѝ
· Проверка на документите по т. 4.1.3.;
· Входящият контрол се извършва на база утвърден класификатор за входящ контрол.
7. ПРИЛОЖЕНИЯ
Неприложимо за предмета на поръчката.































Приложение №2
(образец)
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:

	Предмет на поръчката
	„Доставка на съдове за съхранение и обезопасяване по обектите на Предприятие ВЕЦ“, в частта по обособена позиция ……………….





ПОДПИС И ПЕЧАТ:

______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

[bookmark: _Hlk167800501]
       Приложение №3
             (образец и за двете обособени позиции)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
по обособена позиция № … „……….“

От ...................................................................................................................................................................
(наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията за изпълнението на поръчка с предмет: „Доставка на съдове за съхранение и обезопасяване по обектите на Предприятие ВЕЦ“, реф. № 26РП-П50А093 заявяваме следното:
[bookmark: _Hlk29977638]1. Желаем да участваме в поръчка с по-горе посочения предмет в частта по обособена позиция …………………………………….., като приемаме всички условия за нейното изпълнение. 
2. Декларираме, че предлаганите от нас стоки отговарят изцяло на техническата спецификация на Възложителя.
3. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) и условията за участие, посочени в поканата.
4. Декларираме, че при изпълнение на поръчката ще спазвам/е изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в Техническата спецификация.
5. Срокът за изпълнение на поръчката е …………… (словом………..) календарни дни, (не повече от 60 календарни дни), считано от датата на писмено уведомление (заявка) от Възложителя към Изпълнителя.
6. Гаранционният срок на стоките по обособена позиция 1 е ……………………..(словом………..) месеца /не по-малко от 12 (дванадесет) месеца/ за установени дефекти, които не са причинени от механични повреди при неправилна употреба от Възложителя, считано от датата на двустранно подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка без забележки. (ненужното се изтрива при необходимост)
7. Гаранционният срок на стоката по обособена позиция 2 е ……………………..(словом………..) месеца /не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца/ за установени дефекти, които не са причинени от механични повреди при неправилна употреба от Възложителя, считано от датата на двустранно подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка без забележки. (ненужното се изтрива при необходимост)
8. Място на доставка е Централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 244.
9.Тази оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.
10. По настоящата поръчка предлагаме да доставим съдове за съхранение и обезопасяване и компостер (ненужното се изтрива при необходимост), чиито характеристики са описани в таблицата по-долу:
	Задание на възложителя
	Предложение на участника

	

№
	Артикул
	Характеристики
	Посочват се наименованието, производител, марка и/или модел и/или тип и характеристиките на всяко от предлаганите изделия

	1.
	Контейнер за отпадъци 120 литра с плосък капак
	- подходящ за събиране на отпадъци;
- отговарящ на стандарт/ европейска норма EN 840-1 „или еквивалентно/и“;
- гладка повърхност предотвратяваща залепването на нечистотии;
- устойчиви на UV радиация, ниска и висока атмосферна температура;
- устойчиви на химическо и биологично въздействие;
- снабден с капак плосък, ръчно отваряне;
- с колела за лесно преместване;
- товароносимост/капацитет минимум 45 kg;
- габаритни размери: 480±30х540±30х950±30 mm;
- обем 120 литра;
- цветове:
цвят черен – 7 броя;
цвят зелен – 2 броя;
цвят жълт – 2 броя;
цвят син – 2 броя;
	

	2.
	Контейнер за отпадъци 240 литра с плосък капак
	- подходящ за събиране на отпадъци;
- отговарящ на стандарт/европейска норма  EN 840-1 „или еквивалентно/и“;
- гладка повърхност предотвратяваща залепването на нечистотии;
- устойчиви на UV радиация, ниска и висока атмосферна температура;
- устойчиви на химическо и биологично въздействие;
- снабден с капак плосък, ръчно отваряне;
- с колела за лесно преместване;
- товароносимост/капацитет  минимум 75 kg;
- габаритни размери: 580±30х730±30х1070±30 mm;
- обем 240 литра;
	

	3.
	IBC контейнер 1 m3
	- тип: IBC контейнер на метално-пластмасово пале;
- обем 1 m3;
- вътрешен резервоар от ултравиолетово стабилизиран високомолекулен HDPE и външна предпазна рамка от поцинкована стомана;
- отвор за пълнене DN 150;
- изпускателен подменяем вентил DN 50;
- снабден със скала, отчитаща достатъчно точно обема на течността в него при пълнене и източване;
- пригоден за съхранение и транспортиране на енергетични минерални масла;
- ЕС сертификати за транспортиране – ADR, RID;
	

	4.
	Каптажна вана, за 2 варела
	- подходяща за съхранение на 2 варела по 200 литра с минерално масло;
- скара подвижна за лесно почистване;
- устойчиви на минерални енергетични масла;
- материал на каптажните вани (включително скарите) –  полиетилен, пластмаса, стъклоламинат;
- максимална дължина 1400 mm;
- максимална широчина 860 mm;
- максимална височина 400 mm;
- минимален обем 200 литра;
	

	5.
	Каптажна вана, за 4 варела
	- подходяща за съхранение на 4 варела по 200 литра с минерално масло;
- скара подвижна за лесно почистване;
- устойчиви на минерални енергетични масла;
- материал на каптажната вана (включително скарата) –  полиетилен, пластмаса, стъклоламинат;
- максимална дължина 1450 mm;
- максимална широчина 1450 mm;
- максимална височина 400 mm;
- минимален обем 200 литра;
- минимална товароносимост 900 кг;
	

	6.
	Каптажна вана за автомобилни течности
	- подходящи за поставяне под автомобили;
- устойчиви на автомобилни течности (масла, горива, спирачна течност, антифриз, киселини);
- материал на каптажните вани- полиетилен, пластмаса;
- размери:
630±50 х 410±15 х 110±15 mm;
- минимален обем 20 литра;
	

	7.
	Съд за оловни акумулаторни батерии (каса пластмасова с капак)
	- подходящ за събиране на оловни акумулаторни батерии;
- изработен от полиетилен с висока плътност;
- плътен (затворен) на крачета;
- снабден с капак за плътно затваряне;
- удобен за складиране и транспорт;
- конструкция, позволяваща подреждане на няколко реда един върху друг;
- гладки вътрешни стени;
- устойчивост на повечето киселини и алкални разтвори;
- размери Д x Ш x В 1200 x 900±100 x 800±50 mm;
- температурна устойчивост;
- подходящ за захващане с транспалетна количка/ мотокар (електрокар);
	

	8.
	Контейнер за метални отпадъци
	- затворено метално пале (ограждащ метален палет), подходящ за съхранение и транспортиране на метални отпадъци;
- подсилени ъгли с отвори, подходящи за манипулиране с кран;
- подходящ за захващане с транспалетна количка/ мотокар (електрокар);
- възможност за складиране на три броя едно върху друго;
- армирана/ оребрена конструкция, гарантираща голяма здравина;
материал:
   - стоманена ламарина с покритие (външно и вътрешно) – боя, цвят син или
    - поцинкован вариант;
- размери Д x Ш x В 1200 x 800±100 x 600±50 mm;
- товароносимост ≥700 kg;
	

	9.
	Контейнер за разделно събиране на отпадъци от опаковки
	- подходящ за разделно събиране на отпадъци от опаковки;
- възможност за поставяне на торба за отпадъци;
- произведен от висококачествена пластмаса;
- съд - цвят черен, с цветен капак;
- стикер/ надпис на български език, обозначаващ вида на събирания отпадък;
- размер на коша 330±40 x 330±40 x 730 ±50 mm
- обем на коша за отпадък 60±8 литра;
- цветове на капаците:
син цвят – 7 броя;
жълт цвят – 7 броя;
зелен цвят – 3 броя;
	

	10.
	Контейнер за отпадъци тип „Бобър“ 1100л
	- пластмасов контейнер с объл капак за ръчно отваряне;
- подходящ за събиране на промишлени и битови отпадъци;
- отговарящ на стандарт/ европейска норма EN 840 „или еквивалентно/и“;
- устойчиви на UV лъчение, ниска и висока атмосферна температура;
- устойчиви на химическо и биологично въздействие;
- с четири колела за лесно преместване, като две от колелата са с блокираща спирачна система за стабилно застопоряване;
- гладка вътрешна повърхност, предотвратяваща залепването на нечистотии;
- гладки и заоблени вътрешни повърхности с възможност за лесно почистване;
- произведен от полиетилен с висока плътност (HDPE);
- обем на контейнера - 1100 литра.
	

	11.
	Компостер 
	- контейнер, подходящ за компостиране на зелени отпадъци (окосена трева, листна маса, цветни остатъци и др.);
- обем на компостера – 1800 ± 100 литра;
- размери: Ø 1700±100 мм, височина 1000±100 мм;
- изработен от пластмаса, устойчива на UV-излъчване и ниска и висока атмосферна температури;
- дебелина на стените 8-10 мм, осигуряваща топлинна изолация, стабилност и висока механична устойчивост на конструкцията на компостера;
- пълненето да е горно, чрез един или два броя капаци в горната част, прикрепени с панти, като в отворено състояние на капака/капаците да осигуряват голям отвор за лесно пълнене;
- капакът/капаците да са снабдени със заключващ механизъм, устойчив на вятър;
- изваждането на компоста да става през врата/врати;
- компостерът да е без дъно или с решетъчно дъно от същия материал като тялото, което да осигурява възможност за контакт на материала за компостиране с почвата, върху която е поставен;
- достатъчен брой странични отвори за проветряване, които осигуряват оптимална циркулация на въздух и влага.

	



Забележка: В таблицата участникът трябва да попълни колона "Предложение на участника". В случай на не посочване на някоя от изискваната от Възложителя информация относно техническа характеристика, производител, марка и/или модел и/или тип на предлаганите артикули, комисията ще приеме, че предложението на участника за изпълнение на поръчката е
В случай на участие само по ОП1 позиция 11 се изтрива. В случай на участие само по ОП 2 позиции 1-10 се изтриват.

Дата: _________						Подпис _______________
Име, длъжност: _________
     















































Приложение № 4
(образец)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
По обособена позиция № … „……………“

От ...........................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията в поканата и приложенията към нея за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител, с предмет: „Доставка на съдове за съхранение и обезопасяване по обектите на Предприятие ВЕЦ“  обособени позиции, заявяваме следното:
1. Предлагаме да изпълним поръчката в частта по обособена позиция………………………, в съответствие с изискванията на Възложителя, за обща стойност в размер на ................... (словом..............................................................) евро без ДДС.
2. Предложената обща стойност, е формирана на база единични цени, посочени в следната ценова таблица и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително и транспортните разходи, като същата не подлежи на увеличение:
	№
	Наименование на стоката
	Количество
	Мярка
	Единична стойност в лева, без ДДС
	Обща стойност в лева, без ДДС

	1
	Контейнер за отпадъци 120 литра с плосък капак (параметри, съгласно посочените в Техническата спецификация)
	13
	брой
	
	

	2
	Контейнер за отпадъци 240 литра с плосък капак(параметри, съгласно посочените в Техническата спецификация)
	12
	брой
	
	

	3
	IBC контейнер 1 m3 (параметри, съгласно посочените в Техническата спецификация)
	4
	брой
	
	

	4
	Каптажна вана, за 2 варела(параметри, съгласно посочените в Техническата спецификация)
	11
	брой
	
	

	5
	Каптажна вана, за 4 варела (параметри, съгласно посочените в Техническата спецификация)
	1
	брой
	
	

	6
	Каптажна вана за автомобилни течности (параметри, съгласно посочените в Техническата спецификация)
	14
	брой
	
	

	7
	Съд за оловни акумулаторни батерии (каса пластмасова с капак) (параметри, съгласно посочените в Техническата спецификация)
	3
	брой
	
	

	8
	Контейнер за метални отпадъци (параметри, съгласно посочените в Техническата спецификация)
	2
	брой
	
	

	9
	Контейнер за разделно събиране на отпадъци от опаковки (параметри, съгласно посочените в Техническата спецификация)
	17
	брой
	
	

	10
	Контейнер за отпадъци тип „Бобър“ 1100 л (параметри, съгласно посочените в Техническата спецификация)
	4
	брой
	
	

	11.
	Компостер (параметри, съгласно посочените в Техническата спецификация)
	1
	брой
	
	

	
	Обща стойност в евро без ДДС
	


3. За времето на изпълнение на обществената поръчка всички цени са фиксирани и не подлежат на изменение, освен в случаите, предвидени по закон.
4. Ценовото предложение е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.
5. В случай на не посочване на цена на някой от материалите, комисията ще приеме, че предложението на участника за изпълнение на поръчката е непълно и участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата.
6. В случай на участие само по ОП1 позиция 11 се изтрива. В случай на участие само по ОП 2 позиции 1-10 се изтриват.


Дата: _________  					    Подпис: _________                                                               
                                                                                                      (име, длъжност, подпис и печат)

2

