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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка


ОТНОСНО: Доставка на оборудване за повдигане и преместване на товари за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Предприятие „Язовири и каскади“ осъществява регулярни товаро-разтоварни дейности, свързани с приемане, експедиция и вътрешно преместване на материали както и повдигане на товари и оборудване. 
2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Доставка на оборудване за повдигане и преместване на товари, както следва:
· 1 брой ръчна верижна макара, полиспастна с товароносимост - Q=2 т. – за ЯР „Въча“
· 2 броя Плоски полиестерни сапани с уши 1м. товароносимост мин. 1000 кг – за ЯР „Копринка“
· 2 броя Плоски полиестерни сапани с уши 2м. товароносимост мин. 1000 кг – за ЯР „Копринка“
· 2 броя - Плоски полиестерни сапани с уши 3м. товароносимост мин. 1000 кг – за ЯР „Копринка“
· 4 броя - нископрофилен крик крокодил 4 тона с две помпи и педал за бързо повдигане – за РБ „Батак“
· 1 брой – комплект подпорни стойки (2 бр.) 6 тона – за РБ „Батак“
3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Спецификата, обемът и интензивността на товаро-разтоварните дейности обуславят необходимостта от осигуряване на специализирани устройства, съоръжения и инвентар, предназначени да гарантират безопасното, ефективното и технологично правилно изпълнение на процесите.
Наличието на подходящо техническо оборудване е пряко свързано с:
· ограничаване на механичните повреди върху товарите
· оптимизиране на времето за извършване на дейностите
· намаляване на риска от трудови злополуки 
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
4.1 Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството
4.1.1. Технически изисквания към стоките
Предлаганото оборудване трябва да отговаря на следните технически параметри:
· Ръчна верижна макара, полиспастна с товароносимост - Q=2 т.:
	Технически данни
	Товароподемност (WLL)
	2 т.

	
	Височина на повдигане
	 6 м.

	
	Управление
	ръчно, чрез управляваща верига

	
	Брой падове на товарната верига
	1

	
	Диаметър/стъпка на товарната верига
	8 х 24mm

	
	Материал на веригата
	Закалена товароподемна верига от високоякостна легирана стомана


	
	Спирачна система
	автоматична механична товарозадържаща спирачка с двойна спирачна система

	
	Конструкция на корпуса
	затворен стоманен корпус с редукторен механизъм

	
	Горна кука
	въртяща се с предпазен заключващ механизъм

	
	Долна кука
	въртяща се или лагерувана с предпазен заключващ механизъм

	
	Лагеруване
	лагерувани или иглени лагери на основните въртящи елементи

	
	Натоварване при изпитване
	37.5kN

	
	Съответствие със стандарт
	EN 13157 (или еквивалент)


	
	Нетно тегло
	до 26 кг.


· Плоски полиестерни сапани с уши 1м. товароносимост мин. 1000 кг:
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	Тип
	Двуслойни лентови сапани

	
	Товароподемност  
	Минимум 1 000 кг.

	
	Дължина на лентата
	Един метър -2 бр.;

	
	Материал
	100% полиестер

	
	Коефициент на безопасност за лентови сапани 
	7:1

	
	Уши 
	Двустранно, подсилени допълнително

	
	Устойчив на температура -40 ° C до +100 ° C
	да

	
	Устойчив на влага, масла и мазнини
	да

	
	Цветна маркировка в съответствие със стандарта
	да

	
	Стандарт
	в съответствие с EN 1492-1 или еквивалент


· Плоски полиестерни сапани с уши 2м. товароносимост мин. 1000 кг:
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	Тип
	Двуслойни лентови сапани

	
	Товароподемност  
	Минимум 1 000 кг.

	
	Дължина на лентата
	Два метра -2 бр.;

	
	Материал
	100% полиестер

	
	Коефициент на безопасност за лентови сапани 
	7:1

	
	Уши 
	Двустранно, подсилени допълнително

	
	Устойчив на температура -40 ° C до +100 ° C
	да

	
	Устойчив на влага, масла и мазнини
	да

	
	Цветна маркировка в съответствие със стандарта
	да

	
	Стандарт
	в съответствие с EN 1492-1 или еквивалент


· Плоски полиестерни сапани с уши 3м. товароносимост мин. 1000 кг:
	Технически данни


	Тип
	Двуслойни лентови сапани

	
	Товароподемност  
	Минимум 1 000 кг.

	
	Дължина на лентата
	Три метра -2 бр.;

	
	Материал
	100% полиестер

	
	Коефициент на безопасност за лентови сапани 
	7:1

	
	Уши 
	Двустранно, подсилени допълнително

	
	Устойчив на температура -40 ° C до +100 ° C
	да

	
	Устойчив на влага, масла и мазнини
	да

	
	Цветна маркировка в съответствие със стандарта
	да

	
	Стандарт
	в съответствие с EN 1492-1 или еквивалент


· нископрофилен крик крокодил 4 т. с две помпи и педал за бързо повдигане:
	Технически данни


	Тип
	Нископрофилен крик „крокодил“

	
	Товароподемност  
	4 тона

	
	Механизъм 
	Двойна хидравлична помпа. Педал за бързо повдигане

	
	Минимална височина
	75 мм

	
	Максимална височина 
	505 мм

	
	Конструкция
	Усилена стоманена рамка

	
	
	

	
	Стандарт
	в съответствие с EN 1494:2000+A1:2008 или еквивалент


· комплект подпорни стойки 6 тона:
	Технически данни


	Тип
	Подпорни стойки комплект (2 бр. стойки в комплект)

	
	Товароподемност  
	6 тона

	
	Механизъм 
	Механична блока – валовете са снабдени с механично заключване за максимална сигурност

	
	Минимална височина
	408 мм

	
	Максимална височина 
	600 мм

	
	Размери на основата
	220 х 250 мм

	
	Стандарт
	в съответствие с EN 1494:2000+A1:2008 или еквивалент





4.1.2. Технически изисквания към маркировката
Всички доставени изделия трябва да бъдат нови, неупотребявани и произведени в съответствие с приложимите европейски и/или национални стандарти и нормативни изисквания.
Маркировката трябва да позволява еднозначна идентификация на изделието и да съдържа най-малко следната информация:
· наименование или търговска марка на производителя;
· модел или тип на изделието;
· товароносимост (номинален товар);
· производствен/сериен номер или друга идентификационна информация;
· обозначение за съответствие с приложимите европейски или национални стандарти (включително СЕ маркировка).
Маркировката трябва да бъде трайно нанесена върху самото изделие или върху прикрепена табелка/етикет, а когато това не е възможно – върху опаковката или придружаващата документация. Маркировката трябва да е четлива, трайна, износоустойчива, да съдържа само международно приети символи и да остава видима през целия експлоатационен срок на изделието.
Възложителят има право да извърши проверка на представените документи и маркировките при приемане на доставката. При установяване на несъответствия или липса на изискуемата документация Възложителят има право да откаже приемане на доставката или на съответния артикул до отстраняване на несъответствието.
4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
Доставените изделия следва да бъдат окомплектовани съгласно изискванията на производителя и в съответствие с техническите характеристики, посочени в т. 4.1.1 „Технически изисквания към стоките“ от настоящата техническа спецификация. Окомплектовката трябва да включва всички необходими елементи, принадлежности и съпътстващи компоненти, осигуряващи правилната и безопасна експлоатация на изделията по предназначение.
При доставката Изпълнителят следва да предостави комплект техническа документация, удостоверяваща съответствието на доставените изделия с приложимите изисквания за безопасност, качество и експлоатационни характеристики. Документацията следва да включва, когато е приложимо:
· гаранционна карта
· декларация за съответствие на производителя или доставчика;
· сертификати за качество и произход;
· протоколи от изпитване или други документи, удостоверяващи техническите характеристики и безопасната експлоатация на изделията;
· инструкции за монтаж, експлоатация и поддръжка на български език.

Изделията трябва да бъдат опаковани по начин, осигуряващ защита от механични повреди, замърсяване и неблагоприятни атмосферни въздействия по време на транспортиране, товаро-разтоварни дейности и съхранение до момента на приемане от Възложителя.
Възложителят има право при приемане на доставката да извърши проверка на окомплектовката на изделията и състоянието на опаковката и при установени несъответствия да откаже приемането на съответния артикул до отстраняване на проблема или подмяна на стоката.
4.1.4. Технически изисквания към транспортирането
Транспортирането на изделията до местата на доставка следва да се извършва по начин, гарантиращ запазване на тяхната цялост, окомплектовка и технически характеристики. По време на транспорта изделията трябва да бъдат защитени от механични повреди, замърсяване и неблагоприятни атмосферни въздействия. Верижните елементи трябва да бъдат обезопасени срещу усукване и механично натоварване.
Когато е приложимо, опаковките следва да бъдат снабдени с подходящ такелаж или средства за безопасно повдигане и преместване, съобразени с теглото и габаритите на доставяните изделия.
4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация
Не е приложимо за предмета на поръчката.
4.2 Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е задължен да спазва разпоредбите на действащите на територията на страната нормативни актове, в това число Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, подзаконовите актове по тяхното прилагане и приложимите стратегии, планове и програми за опазване на околната среда, както и изискванията на Възложителя относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.
Изпълнителят е задължен да предостави инструкции за експлоатация и поддръжка, които да бъдат на български език, включително да съдържат и указания относно опазването на околната среда, в това число информация за третирането на уредите след изтичане на експлоатационната им годност. 
Доколкото е приложимо, Изпълнителят е задължен да предостави информация за третирането на уредите след изтичане на експлоатационната им годност.
Ако при изпълнение на поръчката се генерират отпадъци, Изпълнителят следва да предприеме мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване Изпълнителят е длъжен незабавно да извърши действия за ограничаване на отрицателните последици върху всички компоненти на околната среда, както и да участва в процеса по управление на отпадъците при съблюдаване на неговите отговорности съобразно приложимото законодателство.
Всички разходи за възстановяване на качествата на компонентите на околната среда, които са възникнали при и по повод изпълнение на поръчката, се заплащат от Изпълнителя съобразно разпоредбите на приложимото законодателство.    
4.3 Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Изпълнителят се задължава да спазва всички приложими към дейността по доставка вътрешноведомствени правила и инструкции на Възложителя по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с които Възложителят запознава Изпълнителя.
Изпълнителят осигурява на своя персонал лични предпазни средства /ЛПС/, съобразени с оценените рискове.
Възложителят има право да спира изцяло извършвана доставка от Изпълнителя в случай на нарушения на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и небезопасно поведение.
Изпълнителят и наетите от него лица се задължават да спазват всички приложими нормативни актове по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в РБ, в това число:
•	Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
•	Наредба №РД-07-2/16.12.2009 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
•	Наредба № 7/23.09.1999 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
•	Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините;
•	Наредба за маркировката за съответствие;
•	Приложимите стандарти за съответния продукт;
•	Други

Изпълнителят е задължен да предостави на Възложителя:
- инструкции за безопасна експлоатация и поддръжка на доставените стоки/ продукти; 
- информация за съществуващите опасности, при използване на стоките/ продуктите по изпълнената доставка. Информацията трябва да съдържа и описание на необходимите контролни мерки за минимизиране на съществуващите рисковете при работа,  породени от описаните опасности. 
-при доставка на стоки и материали, които съдържат опасни химични вещества и материали, Изпълнителят предоставя информационни листове за безопасност и  допълнителна информация с цел осигуряване на безопасна работа.
4.4 Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
Изпълнителят следва да предостави гаранция за всички доставени изделия, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за доставката без забележки.
Минималният гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 12 (дванадесет) месеца за всички доставени изделия – ръчни верижни макари (полиспасти), повдигащи сапани, крикове и подпорни стойки, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка без забележки;

Гаранцията следва да покрива всички дефекти, възникнали вследствие на производствени несъответствия, дефекти в материалите или конструкцията при нормална експлоатация на изделията съгласно инструкциите на производителя.
В рамките на гаранционния срок Изпълнителят е длъжен за своя сметка да отстрани възникналите дефекти или да замени дефектното изделие с ново, когато ремонтът е невъзможен или икономически нецелесъобразен.
Гаранцията не се отнася за повреди, причинени от неправилна експлоатация, механични въздействия, използване не по предназначение или неспазване на инструкциите за работа и поддръжка.
5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1 Срок, място и условия за доставка
Доставката се извършва до склад на НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“ в гр. София, ул. „Мими Балканска“ № 26.
Срокът за изпълнение на поръчката е до 30 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.
5.2 Контрол на доставка при получаването ѝ
Приемането ще се извършва с входящ контрол от страна на представител на Възложителя, в деня на извършване на доставката. След провеждането на входящия контрол се подписва двустранен приемо-предавателен протокол за доставка, без забележка.
6. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Количествена сметка




	КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

	
	
	
	

	Доставка на оборудване за повдигане и преместване на товари за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“

	
	
	
	

	Артикул
	Характеристики
	ед.м.
	к-во

	Ръчна верижна макара, полиспастна с товароносимост - Q=2 т.
	Товароподемност (WLL): 2 т.
Височина на повдигане: 6 м.;
Управление: ръчно, чрез управляваща верига
Брой падове на товарната верига: 1
Диаметър/стъпка на товарната верига: 8 х 24mm
Материал на веригата: Закалена товароподемна верига от високоякостна легирана стомана
Спирачна система: автоматична механична товарозадържаща спирачка с двойна спирачна система
Конструкция на корпуса: затворен стоманен корпус с редукторен механизъм
Горна кука: въртяща се с предпазен заключващ механизъм
Долна кука: въртяща се или лагерувана с предпазен заключващ механизъм
Лагеруване: лагерувани или иглени лагери на основните въртящи елементи
Натоварване при изпитване: 37.5kN
Съответствие със стандарт: EN 13157 (или еквивалент)
Нетно тегло:до 26 кг.
	бр
	1

	Плоски полиестерни сапани с уши 1м. товароносимост мин. 1000 кг
	Тип: Двуслойни лентови сапани
Товароподемност : минимум 1000 кг.
Дължина на лентата: Един метър -2 бр.
Материал: 100% полиестер
Коефициент на безопасност за лентови сапани: 7:1
Уши: Двустранно, подсилени допълнително
Устойчив на температура -40 ° C до +100 ° C
Устойчив на влага, масла и мазнини
Цветна маркировка в съответствие със стандарта
Стандарт: в съответствие с EN 1492-1 или еквивалент
	бр
	2

	Плоски полиестерни сапани с уши 2м. товароносимост мин. 1000 кг
	Тип: Двуслойни лентови сапани
Товароподемност : минимум 1 000 кг.
Дължина на лентата : Два метра -2 бр.;
Материал: 100% полиестер
Коефициент на безопасност за лентови сапани: 7:1
Уши: Двустранно, подсилени допълнително
Устойчив на температура -40 ° C до +100 ° C
Устойчив на влага, масла и мазнини
Цветна маркировка в съответствие със стандарта
Стандарт: в съответствие с EN 1492-1 или еквивалент
	бр
	2

	Плоски полиестерни сапани с уши 3м. товароносимост мин. 1000 кг
	Тип: Двуслойни лентови сапани
Товароподемност: минимум 1000 кг.
Дължина на лентата: Три метра -2 бр.;
Материал: 100% полиестер
Коефициент на безопасност за лентови сапани: 7:1
Уши: Двустранно, подсилени допълнително
Устойчив на температура -40 ° C до +100 ° C
Устойчив на влага, масла и мазнини 
Цветна маркировка в съответствие със стандарта
Стандарт: в съответствие с EN 1492-1 или еквивалент
	бр
	2

	Нископрофилен крик крокодил 4 т. с две помпи и педал за бързо повдигане
	Тип: Нископрофилен крик „крокодил“
Товароподемност: 4 тона
Механизъм : Двойна хидравлична помпа; Педал за бързо повдигане
Минимална височина: 75 мм
Максимална височина: 505 мм
Конструкция: Усилена стоманена рамка
Стандарт: в съответствие с EN 1494:2000+A1:2008 или еквивалент
	бр
	4

	Комплект подпорни стойки 6 тона (2 броя)
	Тип: Подпорни стойки комплект (2 бр. стойки в комплект)
Товароподемност: 6 тона
Механизъм: Механична блока – валовете са снабдени с механично заключване за максимална сигурност
Минимална височина: 408 мм
Максимална височина: 600 мм
Размери на основата: 220 х 250 мм
Стандарт: в съответствие с EN 1494:2000+A1:2008 или еквивалент
	бр
	1




 Приложение 2
(образец)



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА


	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:

	Предмет на поръчката
	Доставка на оборудване за повдигане и преместване на товари за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“





ПОДПИС:



______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)



Приложение 3
(образец)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
От .......................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от............................................................................................................................,
(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ……….................................................................................................................
 (посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията от поканата за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване за повдигане и преместване на товари за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“, реф. № 26ИП-П60А035, заявяваме следното:
Желаем да участваме в избора на Изпълнител на поръчка с по-горе цитирания предмет, като приемаме всички условия за нейното изпълнение.
1. Предлаганите от нас стоки са нови, неупотребявани, оборудвани (окомплектовани), в състояние годно за ползване и ще съответстват на всички изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация.
1.  Предлагаме срок за доставка на стоките - ………………….. (словом:…………………) (не повече от 30 /тридесет/) календарни дни, считано от датата на възлагане на поръчката.
1. Място за доставка на стоките: склад на НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и  каскади”, гр. София, ул. „Мими Балканска“ № 26.
1. Предлагаме гаранционен срок на доставените стоки - …………………….. (не по-малко от 12 /дванадесет/) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставените стоки без забележки.
6. Тази оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайният срок за получаване на оферти.

Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                      (име, длъжност, подпис и печат)











Приложение 3-1
(образец)
ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
за участие по поръчка с предмет:
Доставка на оборудване за повдигане и преместване на товари за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“, реф. № 26ИП-П60А035
	№
	Артикул
	Минимални изисквания
	 Предложение на участника

	1
	Ръчна верижна макара, полиспастна с товароносимост - Q=2 т.
	Товароподемност (WLL) - 2 т.
	

	
	
	Височина на повдигане -  6 м.
	

	
	
	Управление -  ръчно, чрез управляваща верига
	

	
	
	Брой падове на товарната верига - 1
	

	
	
	Диаметър/стъпка на товарната верига - 8 х 24mm
	

	
	
	Материал на веригата -  Закалена товароподемна верига от високоякостна легирана стомана
	

	
	
	Спирачна система -  автоматична механична товарозадържаща спирачка с двойна спирачна система
	

	
	
	Конструкция на корпуса -  затворен стоманен корпус с редукторен механизъм
	

	
	
	Горна кука -  въртяща се с предпазен заключващ механизъм
	

	
	
	Долна кука -  въртяща се или лагерувана с предпазен заключващ механизъм
	

	
	
	Лагеруване -  лагерувани или иглени лагери на основните въртящи елементи
	

	
	
	Натоварване при изпитване - 37.5kN
	

	
	
	Съответствие със стандарт -  EN 13157 (или еквивалент)
	

	
	
	Нетно тегло -  до 26 кг.
	

	2
	Плоски полиестерни сапани с уши 1м. товароносимост мин. 1000 кг
	Тип – Двуслойни лентови сапани
	

	
	
	Товароподемност – минимум 1000 кг.  
	

	
	
	Дължина на лентата -  Един метър -2 бр.
	

	
	
	Материал - 100% полиестер
	

	
	
	Коефициент на безопасност за лентови сапани – 7:1
	

	
	
	Уши - Двустранно, подсилени допълнително
	

	
	
	Устойчив на температура -40 ° C до +100 ° C 
	

	
	
	Устойчив на влага, масла и мазнини 
	

	
	
	Цветна маркировка в съответствие със стандарта 
	

	
	
	Стандарт -   в съответствие с EN 1492-1 или еквивалент
	

	3
	Плоски полиестерни сапани с уши 2м. товароносимост мин. 1000 кг
	Тип -  Двуслойни лентови сапани
	

	
	
	Товароподемност  - минимум 1000 кг
	

	
	
	Дължина на лентата -  Два метра -2 бр
	

	
	
	Материал - 100% полиестер
	

	
	
	Коефициент на безопасност за лентови сапани – 7:1
	

	
	
	Уши -  Двустранно, подсилени допълнително
	

	
	
	Устойчив на температура -40 ° C до +100 ° C 
	

	
	
	Устойчив на влага, масла и мазнини 
	

	
	
	Цветна маркировка в съответствие със стандарта 
	

	
	
	Стандарт -   съответствие с EN 1492-1 или еквивалент
	

	4
	Плоски полиестерни сапани с уши 3м. товароносимост мин. 1000 кг
	Тип -  Двуслойни лентови сапани
	

	
	
	Товароподемност – минимум 1000 кг
	

	
	
	Дължина на лентата -  Три метра -2 бр.
	

	
	
	Материал - 100% полиестер
	

	
	
	Коефициент на безопасност за лентови сапани – 7:1
	

	
	
	Уши -  Двустранно, подсилени допълнително
	

	
	
	Устойчив на температура -40 ° C до +100 ° C 
	

	
	
	Устойчив на влага, масла и мазнини 
	

	
	
	Цветна маркировка в съответствие със стандарта 
	

	
	
	Стандарт -   съответствие с EN 1492-1 или еквивалент
	

	5
	нископрофилен крик крокодил 4 т. с две помпи и педал за бързо повдигане
	Тип -  Нископрофилен крик „крокодил“
	

	
	
	Товароподемност  - минимум 4 т.
	

	
	
	Механизъм -  Двойна хидравлична помпа. Педал за бързо повдигане
	

	
	
	Минимална височина - 75 мм
	

	
	
	Максимална височина - 505 мм
	

	
	
	Конструкция -  Усилена стоманена рамка
	

	
	
	Стандарт -  в съответствие с EN 1494:2000+A1:2008 или еквивалент
	

	6
	комплект подпорни стойки 6 тона
	Тип -  Подпорни стойки комплект (2 бр. стойки в комплект)
	

	
	
	Товароподемност  -  минимум 6 т.
	

	
	
	Механизъм -  Механична блока – валовете са снабдени с механично заключване за максимална сигурност
	

	
	
	Минимална височина - 408 мм
	

	
	
	Максимална височина - 600 мм
	

	
	
	Размери на основата - 220 х 250 мм
	

	
	
	Стандарт -  в съответствие с EN 1494:2000+A1:2008 или еквивалент
	





Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                      (име, длъжност, подпис и печат)









Приложение 4
(образец)


[bookmark: цена]ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ..................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от..................................................................................................................................,
(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ………........................................................................................................................
 (посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
[bookmark: _Hlk124864015]След като се запознахме с изискванията от поканата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за повдигане и преместване на товари за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“, реф. № 26ИП-П60А035, заявяваме следното:

1. Предлагаме да изпълним поръчката, както е описано в поканата, за обща стойност в размер на ........................... (словом:......................................................)  евро без ДДС.
1. Така предложената цена е формирана на база единичните цени, посочени в ценовата таблица, включва всички разходи за качествено изпълнение на поръчката и не подлежи на увеличение.


Приложение: Ценова таблица  







[bookmark: _Hlk157158296]Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                      (име, длъжност, подпис и печат)









Приложение 4-1
(образец)

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

„Доставка на оборудване за повдигане и преместване на товари за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“, реф. № 26ИП-П60А035
	№
	Наименование
	Мярка
	количество
	Ед. цена
евро без ДДС
	Обща цена
евро без ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Ръчна верижна макара, полиспастна с товароносимост - Q=2 т.
	бр.
	1
	
	

	2.
	Плоски полиестерни сапани с уши 1м. товароносимост мин. 1000 кг
	бр.
	2
	
	

	3.
	Плоски полиестерни сапани с уши 2м. товароносимост мин. 1000 кг
	бр.
	2
	
	

	4.
	Плоски полиестерни сапани с уши 3м. товароносимост мин. 1000 кг
	бр.
	2
	
	

	5.
	Нископрофилен крик крокодил 4 т. с две помпи и педал за бързо повдигане
	бр.
	4
	
	

	6.
	Комплект подпорни стойки 6 тона (2 броя)
	бр.
	1
	
	

	ОБЩА СТОЙНОСТ, без ДДС:
	



Забележка: В случай че участникът не посочи цена по някоя от позициите в горната таблица, той се отстранява от по-нататъшно участие в обществената поръчка, тъй като се приема, че офертата му не е пълна.
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