[bookmark: _Toc463862020][bookmark: _Hlk84836868]Приложение № 1
(образец)
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
[bookmark: _Hlk129610309]за доставка

[bookmark: _Hlk104822577]ОТНОСНО: Доставка на мобилен, моторен хидробластер и хидрофорна помпа

1.ВЪВЕДЕНИЕ
Язовирен район „Чаира“ стопанисва и извършва технически контрол върху експлоатационната сигурност и стабилитета на четири язовирни стени с общ завирен обем от 150 млн. м3, 62 км тунели и канали и 65 водохващания. Язовирният район осигурява качествени текущи и основни ремонти и поддръжка на всички хидротехнически съоръжения. Закупуването на хидробластер е необходимо за почистване, поддръжка и извършване на ремонти на съоръженията.
2.ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Поръчката обхваща доставка на един брой мобилен, моторен хидробластер и хидрофорна помпа за нуждите на язовирен район „Чаира“, комплектовани съгласно изискванията на тази техническата спецификация.
3.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Язовирен район „Чаира“ не разполага с мобилен, моторен хидробластер и хидрофорна помпа.
[bookmark: _Hlk30576484]4.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството
1. Технически изисквания към стоките
Доставеното оборудване трябва да е ново и неупотребявано. Бластера и хидрофорната помпа трябва да са с параметри и комплектовка, както следва:
	№
	Параметър
	Мерна
единица
	Стойност включително

	
	
	
	min
	max

	I.
	Хидробластер
	
	
	

	1.
	Работно налягане
	bar
	340
	-

	2.
	Максимален дебит на водата за бластиране
	l/h
	1200
	1500

	3.
	Бензинов двигател, двуцилиндров, четиритактов 
	kW
	15
	20

	4.
	Резервоар за гориво
	l
	18
	30

	5.
	Габарити на хидробластера (LxWxH)
	mm
	-
	1000x900x1100

	6.
	Тегло, нето на хидробластера (без аксесоари)
	kg
	80
	135

	7.
	Шланг, с връзки за присъединяване към машината и към дюзите
	m
	10
	-

	8.
	Пистолет за високо налягане 
	бр.
	1
	-

	9.
	Плоска дюза 
	бр.
	1
	-

	10.
	Точкова дюза 
	бр.
	1
	-

	11.
	Роторна  дюза 
	бр.
	1
	-

	12.
	Предпазен клапан
	да

	II.
	Монофазна хидрофорна помпа

	1.
	Захранване - монофазно
	220÷240 V

	1.
	Тип на кабелния куплунг
	тип SCHUKO

	2.
	Корпус 
	AISI 304 или  еквивалент

	3.
	Мощност на ел. двигателя
	kW
	0,750
	1,100

	4.
	Номинален дебит
	m3
	3
	5

	5.
	Номинален напор
	m
	25
	-

	6.
	Дълбочина на засмукване
	m
	7,50
	-

	7.
	Присъединителен размер на входа/изхода на системата
	1“

	8.
	Клас на защита
	IP44

	9.
	Изолационен клас
	F

	10.
	Нетно тегло	 на помпения агрегат
	кг
	12
	25

	11.
	Обем на резервоара под налягане
	l
	18
	30


Всички компоненти на доставеното оборудване трябва да са взаимно съвместими, като при необходимост изпълнителя доставя нужните допълнителни аксесоари - адаптери, преходи и други артикули, ако е необходимо.
4.1.1. Технически изисквания към маркировката
Маркировката и етикетирането, описващи експлоатационните характеристики на продукта, трябва да са ясно видими и да съответстват на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите.
1) CE маркировка на компоненти, за които е приложимо;
2) Декларация за съответствие, издадена от производителя;
1.  Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
· Фабрична (заводска) опаковка;
· Машините трябва да е придружени с ръководства за експлоатация на български език и документи за гаранция ; 
· Хидробластера трябва да е заредена с всички необходими за експлоатацията ѝ течности (масла, охлаждаща течност и др.) и консумативи (филтри, греси и др.).
1. Технически изисквания към транспортирането
При транспортиране на оборудването да се спазват изискванията на производителя.
4.1.4. [bookmark: _Hlk207802712]Технически изисквания към обучение и въвеждане в експлоатация
Цялата необходима информация за експлоатацията на оборудването да бъде отразена в инструкцията за експлоатация и безопасност, на български език, съгласно т.4.1.3.
4.1. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
[bookmark: _Hlk207804212]При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е задължен да спазва разпоредбите на действащите на територията на страната нормативни актове, в това число Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, подзаконовите актове по тяхното прилагане и приложимите стратегии, планове и програми за опазване на околната среда, както и изискванията на Възложителя относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.
Изпълнителят е задължен да предостави инструкции за експлоатация и поддръжка, които да бъдат на български език, включително да съдържат и указания относно опазването на околната среда, в това число информация за третирането на уредите след изтичане на експлоатационната им годност. 
Доколкото е приложимо, Изпълнителят е задължен да предостави информация за третирането на уредите след изтичане на експлоатационната им годност;
Ако при изпълнение на поръчката се генерират отпадъци, Изпълнителят следва да предприеме мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване Изпълнителят е длъжен незабавно да извърши действия за ограничаване на отрицателните последици върху всички компоненти на околната среда, както и да участва в процеса по управление на отпадъците при съблюдаване на неговите отговорности съобразно приложимото законодателство.
Всички разходи за възстановяване на качествата на компонентите на околната среда, които са възникнали при и по повод изпълнение на поръчката, се заплащат от Изпълнителя съобразно разпоредбите на приложимото законодателство.    
4.2. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Изпълнителят се задължават да спазват всички приложими към дейността по доставка вътрешноведомствени правила и инструкции на Възложителя по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с които Възложителят запознава Изпълнителя.
Всички действия, свързани с изпълнението на доставка в производствени и складови обекти, ще се извършват в присъствието на представител/и на Възложителя.
Изпълнителят осигурява на своя персонал лични предпазни средства /ЛПС/, съобразени с оценените рискове.
Възложителят има право да спира изцяло извършвана доставка от Изпълнителя в случай на нарушения на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и небезопасно поведение.
Изпълнителят и наетите от него лица се задължават да спазват всички приложими нормативни актове по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в РБ, в това число:
•	Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
•	Наредба №РД-07-2/16.12.2009 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
•	Наредба № 7/23.09.1999 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
•	Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините;
•	Наредба за маркировката за съответствие;
•	Приложимите стандарти за съответния продукт;
•	Други
Изпълнителят е задължен да предостави на Възложителя:
- инструкции за безопасна експлоатация и поддръжка на доставените стоки/ продукти; 
- информация за съществуващите опасности, при използване на стоките/ продуктите по изпълнената доставка. Информацията трябва да съдържа и описание на необходимите контролни мерки за минимизиране на съществуващите рисковете при работа,  породени от описаните опасности. 
4.3. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
Гаранционният срок е не по-малък от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол за доставката на оборудването, без забележки.
[bookmark: _Hlk65065226]Гаранционната поддръжка на доставените машина да покрива труда и резервните части за ремонти в рамките на гаранционния срок. По време на гаранционното обслужване следва да се влагат само оригинални резервни части.
5.УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1. Срок, място и условия за доставка
1) [bookmark: _Hlk123733037][bookmark: _Hlk123733092]Общ срок за изпълнение на обществената поръчка - не повече от 60 календарни дни, считано от датата на възлагане на поръчката.
2) Място на доставка: гр. София , ул. „Мими Балканска“№5;
3) Условия за доставка – стоката да бъде доставена технически и документално окомплектована;
5.2. Контрол на доставка при получаването ѝ
Приемането на стоката ще се извърши с протокол за входящ контрол, в деня на доставката, в присъствие на представител на изпълнителя. След извършване на входящ контрол на стоката се подписва двустранен приемо-предавателен протокол за доставката на оборудването, без забележки.






























Приложение 2
(образец)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА


	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:

	Предмет на поръчката
	[bookmark: _Hlk54779212][bookmark: _Hlk54779446]„Доставка на мобилен, моторен хидробластер и хидрофорна помпа“ с реф. 26ИП-П60А050





ПОДПИС:



______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)
















Приложение № 3
(образец)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
От ....................................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на мобилен, моторен хидробластер и хидрофорна помпа“ с реф. 26ИП-П60А050, заявяваме следното:
1. Желаем да участваме в горепосочената обществена поръчка, като приемаме всички условия за нейното изпълнение, в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.
2. Предлаганите от нас стоки са нови, неупотребявани, оборудвани (окомплектовани), в състояние годно за ползване и ще съответстват на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.
3. Декларираме, че доставените стоки ще са окомплектовани и съпроводени с необходимите документи, съгласно т. 4.1.3 от Техническата спецификация.
4. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) и условията за участие, посочени в поканата.
5. Предлаганият срок за доставка е ……………. календарни дни /не повече от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на възлагане на поръчката.
6. Предлаганите от нас гаранционен срок на доставените стоки е ……………. месеца  /не по-малко от 12 /дванадесет/ месеца/, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за доставката на оборудването, без забележки.
7. Декларираме, че гаранционната поддръжка на доставените машини покрива труда и резервните части за ремонти в рамката на гаранционния срок. По време на гаранционното обслужване ще бъдат влагани само оригинални части.
8. Тази оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.
[bookmark: _Hlk129773837]9. Таблица на съответствието:
	[bookmark: _Hlk129775052]Поз. №
	Параметър
	Мерна единица
	Стойност
	Предложение на участника


	
	
	
	min
	max
	

	I.
	Хидробластер
	Производител:

Модел:

	1.
	Работно налягане
	bar
	340
	-
	

	2.
	Максимален дебит на водата за бластиране
	l/h
	1200
	1500
	

	3.
	Бензинов двигател, двуцилиндров, четиритактов 
	kW
	15
	20
	

	4.
	Резервоар за гориво
	l
	18
	30
	

	5.
	Габарити на хидробластера (LxWxH)
	mm
	-
	1000x900x1100
	

	6.
	Тегло, нето на хидробластера (без аксесоари)
	kg
	80
	135
	

	7.
	Шланг, с връзки за присъединяване към машината и към дюзите
	m
	10
	-
	

	8.
	Пистолет за високо налягане 
	бр.
	1
	-
	

	9.
	Плоска дюза 
	бр.
	1
	-
	

	10.
	Точкова дюза 
	бр.
	1
	-
	

	11.
	Роторна  дюза 
	бр.
	1
	-
	

	12.
	Предпазен клапан
	ДА
	

	II.
	Монофазна хидрофорна помпа


	Производител:

Модел:

	1.
	Захранване - монофазно
	220÷240 V
	

	2.
	Тип на кабелния куплунг
	тип SCHUKO
	

	3.
	Корпус 
	AISI 304 или  еквивалент
	

	4.
	Мощност на ел. двигателя
	kW
	0,750
	1,100
	

	5.
	Номинален дебит
	m3
	3
	5
	

	6.
	Номинален напор
	m
	25
	-
	

	7.
	Дълбочина на засмукване
	m
	7,50
	-
	

	8.
	Присъединителен размер на входа/изхода на системата
	1“
	

	9.
	Клас на защита
	IP44
	

	10.
	Изолационен клас
	F
	

	11.
	Нетно тегло	 на помпения агрегат
	кг
	12
	25
	

	12.
	Обем на резервоара под налягане
	l
	18
	30
	



Забележки:
1. Участникът попълва колона „Предложение на участника“, като посочва техническите характеристики по всяко едно от изискванията на Възложителя, съдържащи се в колона „Технически характеристики“.
2. В случай че участникът не посочи отговор по някоя от позициите в таблицата за съответствие, включително за марка, модел, производител комисията ще приеме, че предложението му за изпълнение на поръчката е непълно и участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата.
3. При изисквания със стойност на Възложителя, в колона „Предложение на участника“ да се посочи конкретна стойност.
4. Навсякъде, където в изискванията е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.


Приложение 4
(образец)


[bookmark: цена]ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ..................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от..................................................................................................................................,
(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ………........................................................................................................................
 (посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
[bookmark: _Hlk124864015]След като се запознахме с изискванията от поканата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на мобилен, моторен хидробластер и хидрофорна помпа“ с реф. 26ИП-П60А050, заявяваме следното:

1. Предлагаме да изпълним поръчка, както е описано в поканата, за обща стойност в размер на ........................... (словом:......................................................) евро без ДДС.
1. Така предложената цена е формирана на база единичните цени, посочени в ценовата таблица, включва всички разходи за качествено изпълнение на поръчката и не подлежи на увеличение.


Приложение: 
1. Ценова таблица
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Приложение 4-1
(образец)

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
По поръчка с предмет: : „Доставка на мобилен, моторен хидробластер и хидрофорна помпа“ с реф. 26ИП-П60А050
	№
	Наименование
	Мярка
	Количество
	Ед. цена
евро без ДДС
	Обща цена
евро без ДДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Мобилен, моторен хидробластер
	бр.
	1
	
	

	2.
	Хидрофорна помпа
	бр.
	1
	
	

	ОБЩА СТОЙНОСТ, евро без ДДС:
	



Забележка: В случай че участникът не посочи цена по някоя от позициите в горната таблица, той се отстранява от по-нататъшно участие в обществената поръчка, тъй като се приема, че офертата му не е пълна.




 Указания към участниците, реф. № 24ИП-М19А299					 



