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[bookmark: _Toc532374862][bookmark: _Hlk157517716]Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
[bookmark: _Hlk163825472]ОТНОСНО:  Доставка на водни помпи

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Предмет на настоящата техническа спецификация е доставката на 2 броя помпи с бензинови двигатели за нуждите на язовирен район „Белмекен“ и язовирен район „Овчарица“. Помпите са необходими за почистване (отмиване) на наноси от водохващания, изпомпване на шахти, както и за други съпътстващи дейности по поддръжката и експлоатацията на съоръженията в двата язовирни района.
2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Обхват на поръчката по настоящата спецификация е: 
Доставка на 2 броя водни помпи с бензинов двигател:
•	1 брой със смукателен и нагнетателен отвор - 2‘‘(цола) 
•	1 брой със смукателен и нагнетателен отвор - 3‘‘(цола).
3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Язовирните райони разполагат с подобна техника, която е силно амортизирана и е с влошени характеристики, както на работното колело, така и на горивния агрегат. Това налага закупуването на нова.
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството
4.1.1. Технически изисквания към стоките
	Всеки от доставените помпени агрегати следва да бъде окомплектован според посочените изисквания в таблица 1 и таблица 2.
Таблица 1
	Поз. №
	Параметър
	Дименсия
	Стойност
(включително)

	
	
	
	Min
	max

	1
	Помпа за вода с бензинов двигател със смукателен и нагнетателен отвор-2‘‘ – 1 бр.

	1.1
	Смукателен отвор
	“ (цол)
	2

	1.2
	Нагнетателен отвор 
	“ (цол)
	2

	2.
	Дълбочина на засмукване 
	m
	7
	-

	3.
	Изпомпван флуид: чиста и  слабозамърсена вода с температура 0-40 °C

	3.1
	Допустим размер на частиците, преминаващи през помпата
	mm
	6
	-

	4.
	Максимален  дебит  
	l/min
	500
	-

	5.
	Максимален общ напор
	m H2O
	25
	-

	6.
	Двигател 
	бензинов, 4-тактов

	6.1
	Работен обем 
	cm3
	90
	150

	6.2
	Мощност
	HP
	3,0
	5,0

	6.3
	Запалване
	ръчно

	7.
	Материално изпълнение:

	7.1
	корпус 
	метална сплав

	7.2
	работно колело  
	метална сплав

	8
	Комплектация, минимум:

	8.1
	Смукателен филтър/цедка;
	брой
	1
	-

	8.2
	Щуцери с пръстени за връзка на маркучи на смукател и нагнетател на помпата;
	брой
	2
	-

	8.3
	Скоби за стягане на маркучи към смукателен филтър, смукателен и нагнетателен щуцер;
	брой
	3
	-

	8.4
	Ключ за свещи;
	брой
	1
	-

	8.5
	Маркуч смукателен - 2”;
	m
	10
	-

	8.6
	Маркуч нагнетателен - 2“;
	m
	20
	-

	9
	Тегло, без комплектация и без гориво
	kg
	-
	25



Таблица 2
	Поз. №
	Параметър
	Дименсия
	Стойност
(включително)

	
	
	
	min
	max

	1
	Помпа за вода с бензинов двигател със смукателен и нагнетателен отвор-3“ – 1 бр.

	1.1
	Смукателен отвор
	“ (цол)
	3

	1.2
	Нагнетателен отвор 
	“ (цол)
	3

	2
	Дълбочина на засмукване 
	m
	7
	-

	3
	Изпомпван флуид: чиста и  слабозамърсена вода с температура 0-40 °C

	3.1
	Допустим размер на частиците, преминаващи през помпата
	mm
	5
	-

	4
	Максимален  дебит  
	l/min
	1000
	-

	5
	Максимален общ напор
	m H2O
	23
	-

	6
	Двигател
	бензинов, 4-тактов

	6.1
	Кубатура
	cm3
	150
	250

	6.2
	Мощност
	HP
	4,5
	6,5

	6.3
	Запалване
	ръчно

	7
	Материално изпълнение:

	7.1
	корпус помпа 
	метална сплав

	7.2
	работно колело  
	метална сплав

	8
	Комплектация, минимум:

	8.1
	Смукателен филтър/цедка: 1 брой;
	брой
	1
	-

	8.2
	Щуцери с пръстени за връзка на маркучи на смукател и нагнетател на помпата;
	брой
	2
	-

	8.3
	Скоби за стягане на маркучи към смукателен филтър, смукателен и нагнетателен щуцер;
	брой
	3
	-

	8.4
	Ключ за свещи;
	брой
	1
	-

	8.5
	Маркуч смукателен 3”;
	m
	10
	-

	8.6
	Маркуч нагнетателен 3”;
	m
	20
	-

	9
	Тегло, без комплектация и без гориво 
	kg
	- 
	30


4.1.2. Технически изисквания към маркировката
· Доставените помпени агрегати да имат фабрична табела, на която да са указани: дебит, напор, мощност и заводски сериен номер;
· Маркировката трябва да е ясно видима, в цялост и да отговаря на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите.
4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
· Помпените агрегати да бъдат опаковани така, че да е осигурена надеждната им защита при транспортиране;
· Документация при доставка:
· Инструкция за експлоатация и поддръжка на български език;
· Гаранционна карта;
· Декларация за съответствие от производителя.
4.1.4. Технически изисквания към транспортирането
· Транспортирането да се извършва с подходяща за подобни товари техника;
· Такелажът, с който ще бъде закрепена стоката, трябва да гарантира запазването на нейната цялост по време на транспортирането;
· Товаро – разтоварните работи да се извършват от квалифициран за това персонал.
4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация
· Инструкция за употреба на български език;
4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
· В инструкцията за експлоатация да има изисквания относно опазване на околната среда в това число информация за третирането на уреда след изтичане на експлоатационния живот.
· При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е задължен да спазва разпоредбите на действащите на територията на страната нормативни актове, в това число Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, подзаконовите актове по тяхното прилагане и приложимите стратегии, планове и програми за опазване на околната среда, както и изискванията на Възложителя относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.
4.3. Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
· Да бъдат отразени в инструкцията за експлоатация.
4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
· Гаранционният срок на всеки помпен агрегат да бъде не по-малко от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на двустранно подписан протокол за извършване на доставката без забележки..
5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1. Срок, място и условия за доставка
· Място на доставка: гр. София, ул. „Мими Балканска“ №5, в делничен ден в часовия диапазон от 09:00 до 16:00 часа, след минимум 5 дневно предизвестие;
· Срок на доставка не повече от 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от датата на възлагане на поръчката с възлагателно писмо.
5.2. Контрол на доставка при получаването ѝ
· Приемането ще се извършва с протокол за входящ контрол в деня на доставката в присъствието на представител на изпълнителя. След извършването на входящия контрол се подписва приемо-предавателен протокол за доставката;
· При неудовлетворяващ входящ контрол по заложените характеристики и окомплектовка в техническата спецификация, стоката се връща на изпълнителя;
6. ПРИЛОЖЕНИЯ
Няма




Приложение 2
(образец)
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Факс номер
	Посочете код на населеното място и номер на факс

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:

	Предмет на поръчката
	"Доставка на водни помпи“, реф.№26ИП-560А049

	Дата на изготвяне на офертата
	Посочете дата, месец, година


ПОДПИС:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

______________________ (наименование на участника)

Приложение 3
(образец)
ДО
НЕК ЕАД 
УЛ. ВЕСЛЕЦ № 5

ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
"Доставка на водни помпи“, реф.№26ИП-560А049

От ..................................................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от …………………………………..........................................................................................................................,
(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ..................................................................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията за изпълнението на поръчка с предмет: "Доставка на водни помпи“, реф.№26ИП-560А049, заявяваме следното:
1. Желаем да участваме в избора на изпълнител на поръчка с горепосочения предмет, като приемаме всички условия за нейното изпълнение. 
2. Предлагаме да изпълним поръчката, като доставените от мен/нас стоки ще бъдат нови, неупотребявани, произведени не по-рано от 24 месеца преди доставката и ще отговарят на минималните технически изисквания, посочени в техническата спецификация (приложение 1) и същите са със следните технически характеристики:
таблица 1.1.
	№
	Технически характеристики на помпа за вода с бензинов двигател 2‘‘
	Дименсия
	Изисквания на Възложителя: Стойност
	Предложение на участника:

	
	
	
	Min
	max
	

	1
	Помпа за вода с бензинов двигател със смукателен и нагнетателен отвор-2‘‘

	1.1
	Смукателен отвор
	“ (цол)
	2
	

	1.2
	Нагнетателен отвор 
	“ (цол)
	2
	

	2.
	Дълбочина на засмукване 
	m
	7
	-
	

	3.
	Изпомпван флуид: чиста и  слабозамърсена вода с температура 0-40 °C

	3.1
	Допустим размер на частиците, преминаващи през помпата
	mm
	6
	-
	

	4.
	Максимален  дебит  
	l/min
	500
	-
	

	5.
	Максимален общ напор

	m H2O
	25
	-
	

	6.
	Двигател 
	бензинов, 4-тактов
	

	6.1
	Работен обем 
	cm3
	90
	150
	

	6.2
	Мощност
	HP
	3,0
	5,0
	

	6.3
	Запалване
	ръчно
	

	7.
	Материално изпълнение:

	7.1
	корпус 
	метална сплав
	

	7.2
	работно колело  
	метална сплав
	

	8
	Комплектация, минимум (за всеки помпен агрегат):

	8.1
	Смукателен филтър/цедка;
	брой
	1
	-
	

	8.2
	Щуцери с пръстени за връзка на маркучи на смукател и нагнетател на помпата;
	брой
	2
	-
	

	8.3
	Скоби за стягане на маркучи към смукателен филтър, смукателен и нагнетателен щуцер;
	брой
	3
	-
	

	8.4
	Ключ за свещи;
	брой
	1
	-
	

	8.5
	Маркуч смукателен - 2”;
	m
	10
	-
	

	8.6
	Маркуч нагнетателен - 2“;
	m
	20
	-
	

	9
	Тегло, без комплектация и без гориво
	kg
	-
	25
	






таблица 1.2.
	№
	Технически характеристики на помпа за вода с бензинов двигател със смукателен и нагнетателен отвор 3“
	Дименсия
	Изисквания на Възложителя: Стойност
	Предложение на участника:

	
	
	
	min
	max
	

	1
	Помпа за вода с бензинов двигател със смукателен и нагнетателен отвор-3“

	1.1
	Смукателен отвор
	“ (цол)
	3
	

	1.2
	Нагнетателен отвор 
	“ (цол)
	3
	

	2
	Дълбочина на засмукване 
	m
	7
	-
	

	3
	Изпомпван флуид: чиста и  слабозамърсена вода с температура 0-40 °C

	3.1
	Допустим размер на частиците, преминаващи през помпата
	mm
	5
	-
	

	4
	Максимален  дебит  
	l/min
	1000
	-
	

	5
	Максимален общ напор
	m H2O
	23
	-
	

	6
	Двигател
	бензинов, 4-тактов
	

	6.1
	Кубатура
	cm3
	150
	250
	

	6.2
	Мощност
	HP
	4,5
	6,5
	

	6.3
	Запалване
	ръчно
	

	7
	Материално изпълнение:

	7.1
	корпус помпа 
	метална сплав
	

	7.2
	работно колело  
	метална сплав
	

	8
	Комплектация, минимум:

	8.1
	Смукателен филтър/цедка: 1 брой;
	брой
	1
	-
	

	8.2
	Щуцери с пръстени за връзка на маркучи на смукател и нагнетател на помпата;
	брой
	2
	-
	

	8.3
	Скоби за стягане на маркучи към смукателен филтър, смукателен и нагнетателен щуцер;
	брой
	3
	-
	

	8.4
	Ключ за свещи;
	брой
	1
	-
	

	8.5
	Маркуч смукателен 3”;
	m
	10
	-
	

	8.6
	Маркуч нагнетателен 3”;
	m
	20
	-
	

	9
	Тегло, без комплектация и без гориво 
	kg
	- 
	30
	



3. Предлаганите от мен/нас стоки, а именно:
3.1. Помпа за вода с бензинов двигател 2‘‘ е тип: ……………. от следния производител: ………………..
3.2. Помпа за вода с бензинов двигател със смукателен и нагнетателен отвор 3“е тип: ……………. от следния производител: ………………..
4. Предлагаме срок за доставка ……………….…. (словом) календарни дни /не повече от 120 календарни дни/, считано от датата на възлагане на поръчката с възлагателно писмо. Доставката ще извършим на посоченото в поканата място на доставка: гр. София, ул. „Мими Балканска“ №5, в делничен ден в часовия диапазон от 09:00 до 16:00 часа, след минимум 5 дневно предизвестие.
[bookmark: _Hlk167960725]5. Предлагаме гаранционен срок на доставените стоки …………. (словом) месеца /не по-малко от 12 месеца/, считано от датата на двустранно подписан протокол за извършване на доставката без забележки.
6. Тази оферта е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
[bookmark: _Hlk19528797][bookmark: _Hlk29995952]7. Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя съгласно предложените цени в таблицата по-долу:
	№
	Артикул
	мярка
	к-во
	Единична цена,
евро без ДДС

	1.
	Помпа със смукателен и нагнетателен отвор - 2‘‘(цола) с технически характеристики, посочени в табл. 1.1.
	бр.
	1
	

	2.
	Помпа със смукателен и нагнетателен отвор - 3‘‘(цола) с технически характеристики, посочени в табл. 1.2.
	бр.
	1
	

	Обща стойност, евро без ДДС:
	



Предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително транспортни разходи до обекта на Възложителя и не подлежи на увеличение.

Дата: _________							Подпис _______________
Име, длъжност: ____________
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