Приложение 1
[bookmark: Техническа_спецификация]
[bookmark: _Hlk42091736]ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка

[bookmark: _Hlk167088091]ОТНОСНО: „Доставка на електронни везни“

1.ВЪВЕДЕНИЕ

Във връзка с осигуряване на безопасното извършване на товаро-разтоварни дейности в обектите на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ и спазване изискванията на „Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения“ (НБЕТНПС), е необходима своевременна доставка на кранови електронни везни и везни платформени за нуждите на: ВЕЦ "Кричим", ПАВЕЦ "Белмекен", ВЕЦ "Мала църква", ВЕЦ "Бели Искър", ВЕЦ "Батак", ВЕЦ "Пещера", ВЕЦ "Момина клисура", ВЕЦ "Росица- 1", ВЕЦ "Тешел"					
2.ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Доставка на кранови електронни везни- 9 бр. и  везни платформени- 7 бр.
3.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
За извършване на дейности свързани със съхранение на доставени стоки и материали в складове на територията на: ВЕЦ "Кричим", ПАВЕЦ "Белмекен", ВЕЦ "Мала църква", ВЕЦ "Бели Искър", ВЕЦ "Батак", ВЕЦ "Пещера", ВЕЦ "Момина клисура", ВЕЦ "Росица- 1", ВЕЦ "Тешел", е необходима доставка на кранови електронни везни- 9 бр. и  везни платформени- 7 бр.
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
4.1. Технически изисквания към услугата.

4.1.1. Доставка на везна кранова електронна с товароподемност, Q=1000kg, количество-2 бр.
Кранова везна с максимално теглене до 1000 кг , подходяща за използване с телфер, кран,
товарачи, и друга подемна техника. 

1. Основни функции:
· Определяне масата на измерваните товари.
· Извеждане на информация за измерваната маса и използваната тара.
· Автоматично и полуавтоматично установяване на нулата.
· Въвеждане и запомняне на тара.
· Звукова сигнализация.
2. Допълнителни функции
· Претегляне на товари с натрупване
· Калкулатор- да изчислява стойността на претегления товар по зададена цена за един килограм.
3. Везната да е калибрирана.
4. Комплектовка:
4.1. Тегло- измервателно устройство- 1 бр.- състоящо се от:
· Халка
· Шегел
· Измервателен модул
· Шегел
· Кука с предпазител
4.2. Терминално устройство- 1 бр.
4.3. Зарядно устройство за терминален модул- 1 бр.
4.4. Зарядно устройство за измервателен модул- 1 бр.
5. Технически характеристики:
· Максимален товар- 1000 kg
· Максимален обхват на изваждащата тара- 1000 kg
· Клас на точност по БДС EN 45501:2001-  III
· Начин на измерване- чрез повдигане на товара
· Дистанционен контрол- ДА
· Максимално разстояние на комуникация между тегло измервателното устройство и терминала при липса на прегради- 100 m.
· Захранване на терминален модул- вградени акумулаторни батерии
· Захранване на тегло измервателен модул- вградени акумулаторни батерии
· Непрекъсната работа с едно зареждане на акумулаторните батерии- Не по- малко от 24 часа.
· Време за пълно зареждане на акумулаторните батерии- 8- 10 часа
· Експлоатационни условия:
Температура на въздуха- от 0°С до +40°С
Относителна влажност- до 85 %

4.1.2. Доставка на везна кранова електронна с товароподемност, Q= 5000kg, количество-3 бр. Кранова везна с максимално теглене до 5000 кг , подходяща за използване с телфер, кран,
товарачи, и друга подемна техника.

1. Основни функции:
· Определяне масата на измерваните товари.
· Извеждане на информация за измерваната маса и използваната тара.
· Автоматично и полуавтоматично установяване на нулата.
· Въвеждане и запомняне на тара.
· Звукова сигнализация.
2. Допълнителни функции
· Претегляне на товари с натрупване
· Калкулатор- да изчислява стойността на претегления товар по зададена цена за един килограм.
3. Везната да е калибрирана.
4. Комплектовка:
4.1. Тегло- измервателно устройство- 1 бр.- състоящо се от:
· Халка
· Шегел
· Измервателен модул
· Шегел
· Кука с предпазител
4.2. Терминално устройство- 1 бр.
4.3. Зарядно устройство за терминален модул- 1 бр.
4.4. Зарядно устройство за измервателен модул- 1 бр.
5. Технически характеристики:
· Максимален товар- 5000 kg
· Максимален обхват на изваждащата тара- 5000 kg
· Клас на точност по БДС EN 45501:2001-  III
· Начин на измерване- чрез повдигане на товара
· Дистанционен контрол- ДА
· Максимално разстояние на комуникация между тегло измервателното устройство и терминала при липса на прегради- 100 m.
· Захранване на терминален модул- вградени акумулаторни батерии
· Захранване на тегло измервателен модул- вградени акумулаторни батерии
· Непрекъсната работа с едно зареждане на акумулаторните батерии- Не по- малко от 24 часа.
· Време за пълно зареждане на акумулаторните батерии- 8- 10 часа
· Експлоатационни условия:
Температура на въздуха- от 0°С до +40°С
Относителна влажност- до 85 %

4.1.3. Доставка на везна кранова електронна с товароподемност, Q= 3000kg, количество-2 бр. Кранова везна с максимално теглене до 3000 кг , подходяща за използване с телфер, кран,
товарачи, и друга подемна техника.

1. Основни функции:
· Определяне масата на измерваните товари.
· Извеждане на информация за измерваната маса и използваната тара.
· Автоматично и полуавтоматично установяване на нулата.
· Въвеждане и запомняне на тара.
· Звукова сигнализация.
2. Допълнителни функции:
· Претегляне на товари с натрупване
· Калкулатор- да изчислява стойността на претегления товар по зададена цена за един килограм.
3. Везната да е калибрирана.
4. Комплектовка:
4.1. Тегло- измервателно устройство- 1 бр.- състоящо се от:
· Халка
· Шегел
· Измервателен модул
· Шегел
· Кука с предпазител
4.2. Терминално устройство- 1 бр.
4.3. Зарядно устройство за терминален модул- 1 бр.
4.4. Зарядно устройство за измервателен модул- 1 бр.
5. Технически характеристики:
· Максимален товар- 3000 kg
· Максимален обхват на изваждащата тара- 3000 kg
· Клас на точност по БДС EN 45501:2001-  III
· Начин на измерване- чрез повдигане на товара
· Дистанционен контрол- ДА
· Максимално разстояние на комуникация между тегло измервателното устройство и терминала при липса на прегради- 100 m.
· Захранване на терминален модул- вградени акумулаторни батерии
· Захранване на тегло измервателен модул- вградени акумулаторни батерии
· Непрекъсната работа с едно зареждане на акумулаторните батерии- Не по- малко от 24 часа.
· Време за пълно зареждане на акумулаторните батерии- 8- 10 часа
· Експлоатационни условия:
Температура на въздуха- от 0°С до +40°С
Относителна влажност- до 85 %

4.1.4. Доставка на везна кранова електронна с товароподемност, Q= 2000kg, количество-1 бр. Кранова везна с максимално теглене до 2000 кг , подходяща за използване с телфер, кран,
товарачи, и друга подемна техника

1. Основни функции:
· Определяне масата на измерваните товари.
· Извеждане на информация за измерваната маса и използваната тара.
· Автоматично и полуавтоматично установяване на нулата.
· Въвеждане и запомняне на тара.
· Звукова сигнализация.
2. Допълнителни функции:
· Претегляне на товари с натрупване
· Калкулатор- да изчислява стойността на претегления товар по зададена цена за един килограм.
3. Везната да е калибрирана.
4. Комплектовка:
4.1. Тегло- измервателно устройство- 1 бр.- състоящо се от:
· Халка
· Шегел
· Измервателен модул
· Шегел
· Кука с предпазител
4.2. Терминално устройство- 1 бр.
4.3. Зарядно устройство за терминален модул- 1 бр.
4.4. Зарядно устройство за измервателен модул- 1 бр.
5. Технически характеристики:
· Максимален товар- 2000 kg
· Максимален обхват на изваждащата тара- 2000 kg
· Клас на точност по БДС EN 45501:2001-  III
· Начин на измерване- чрез повдигане на товар
· Дистанционен контрол- ДА
· Максимално разстояние на комуникация между тегло измервателното устройство и терминала при липса на прегради- 100 m.
· Захранване на терминален модул- вградени акумулаторни батерии
· Захранване на тегло измервателен модул- вградени акумулаторни батерии
· Непрекъсната работа с едно зареждане на акумулаторните батерии- Не по- малко от 24 часа.
· Време за пълно зареждане на акумулаторните батерии- 8- 10 часа
· Експлоатационни условия:
Температура на въздуха- от 0°С до +40°С
Относителна влажност- до 85 %

4.1.5. Доставка на везна кранова електронна с товароподемност, Q= 10 000 kg, количество- 1 бр. Кранова везна с максимално теглене до 10 000 кг , подходяща за използване с телфер, кран,
товарачи, и друга подемна техника

1. Основни функции:
· Определяне масата на измерваните товари.
· Извеждане на информация за измерваната маса и използваната тара.
· Автоматично и полуавтоматично установяване на нулата.
· Въвеждане и запомняне на тара.
· Звукова сигнализация.
2. Допълнителни функции
· Претегляне на товари с натрупване
· Калкулатор- да изчислява стойността на претегления товар по зададена цена за един килограм.
3. Везната да е калибрирана
4. Комплектовка:
4.1. Тегло- измервателно устройство- 1 бр.- състоящо се от:
-      Халка
-      Шегел
-      Измервателен модул
-      Шегел
-      Кука с предпазител
4.2. Терминално устройство- 1 бр.
4.3. Зарядно устройство за терминален модул- 1 бр.
4.4. Зарядно устройство за измервателен модул- 1 бр.
5. Технически характеристики:
· Максимален товар- 10 000 kg
· Максимален обхват на изваждащата тара- 10 000 kg
· Клас на точност по БДС EN 45501:2001-  III
· Начин на измерване- чрез повдигане на товара
· Дистанционен контрол- ДА
· Максимално разстояние на комуникация между тегло измервателното устройство и терминала при липса на прегради- 100 m.
· Захранване на терминален модул- вградени акумулаторни батерии
· Захранване на тегло измервателен модул- вградени акумулаторни батерии
· Непрекъсната работа с едно зареждане на акумулаторните батерии- Не по- малко от 24 часа.
· Време за пълно зареждане на акумулаторните батерии- 8- 10 часа
· Експлоатационни условия:
Температура на въздуха- от 0°С до +40°С
Относителна влажност- до 85 %





4.1.6. Доставка на везна платформена с товароподемност, до Q= 1000 kg , количество- 5 бр.

1. Технически характеристики:
· Товароподемност, Q= 1000 kg
· Метрологично заверена
· Лесен за четене цифров дисплей, който осигурява точни измервания.
· Рифелова или противоплъзгаща платформа.
· Регулируеми крачета за нивелация.
· Температура на околната среда: от 0°С до +40°С
· Допустима влажност: от 0 % до 80%
· Мрежов адаптер за зареждане на батерия / -рии или захранващ кабел- 220 V
· Клас на точност по БДС EN 45501:2001-  III
· Минимални размери: 60 см Х 80 см
2. Везните да са калибрирани.

4.1.7. Доставка на везна платформена с товароподемност, до Q= 600 kg., количество- 2 бр.

1. Технически характеристики:
· Товароподемност, Q= 600 kg
· Метрологично заверена
· Лесен за четене цифров дисплей, който осигурява точни измервания.
· Рифелова или противоплъзгаща платформа.
· Регулируеми крачета за нивелация.
· Температура на околната среда: от 0°С до +40°С
· Допустима влажност: от 0 % до 80%
· Мрежов адаптер за зареждане на батерия / -рии или захранващ кабел- 220 V
· Клас на точност по БДС EN 45501:2001-  III
· Минимални размери: 45 см Х 60 см
2. Везните да са калибрирани.

4.2. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

· Да притежават сертификат за качество и/или декларация за съответствия
· Инструкция за безопасност при работа.
· Да притежават здрава транспортна опаковка.

4.3. Технически изисквания към транспортирането
· Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на стоките до мястото на доставка- без видими повреди. 

4.4.Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация
· Не е приложимо към доставката.


4.5.Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
· Условия за ползване на доставените стоки- съгласно изискванията на производителя.

4.6.Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
· [bookmark: _Hlk138838401]Не е приложимо за предмета на поръчката.

4.7.Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
- Гаранционният срок на доставените стоки да бъде не по-малък от 12 месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол без забележки.

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1. Срок, място и условия за доставка
· [bookmark: _Hlk63173220]Място на доставка: централен склад на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“, гр. Пловдив, ул. „Васил левски“ № 244;
· Срок за доставка – до 30 /тридесет календарни дни/, считано от датата на получено от Изпълнителя уведомление за поръчка.
5.2. Контрол на доставката при получаването ѝ:
· Проверка за целостта, изправността и техническите характеристики на доставените стоки;
· Наличие на всички изисквани съпътстващи документи, Сертификат за качество и/ или Декларация за съответствие.
5.3. Други изисквания
· Не е приложимо за предмета на поръчката.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ
· Не е приложимо за предмета на поръчката.













Приложение 2
(образец)



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА


	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:

	Предмет на поръчката
	[bookmark: _Hlk175819713]„Доставка на електронни везни“ - реф. № - 26ИП-150А077






ПОДПИС:


______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)









Приложение 3
(образец)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От ....................................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията на поканата и приложенията към нея за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Доставка на електронни везни“ - реф. № - 26ИП-150А077, заявяваме следното:

1. Желаем да участваме в избора на Изпълнител на обществена поръчка с  предмет: „Доставка на електронни везни“ - реф. № - 26ИП-150А077, като приемаме всички условия за нейното изпълнение. 
2. Предлаганите от нас стоки ще отговарят на изискванията посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) към поканата.
3. Срокът за извършване на доставката  е …………. (словом:……………………..) календарни дни (до 30 (тридесет)  календарни дни), считано от датата на писмено уведомление от Възложителя към Изпълнителя за стартиране изпълнението на поръчката.
4. Предлаганият от нас гаранционен срок  на стоките е ……………… (словом:……………………..) месеца (не по-малко от 12 (дванадесет месеца), считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол без забележки.
5. Тази оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.



Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
[bookmark: _Hlk194566222]                                                                                    			  (име, длъжност и подпис)
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(образец)

[bookmark: цена]ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ..................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията в поканата и приложенията към нея за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител, с предмет: „Доставка на електронни везни“ - реф. № - 26ИП-150А077, заявяваме следното:

1. Предлагаме да изпълним поръчката „Доставка на измервателни трансформатори за средно напрежение – 20kV, 10/5/5“, реф. № 26ИП-М50А053, на база количествата и единичните цени, посочени в ценовата таблица по-долу, като включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително транспортните, като същата не подлежи на увеличение:
Ценова таблица:

	№
	Артикул
	Ед. мярка
	  Количество    
	Единична цена в Евро без ДДС  
	Обща цена в Евро без ДДС

	1
	Везна кранова електронна с товароподемност, Q=1000kg
	бр
	2
	
	

	2
	Везна кранова електронна с товароподемност, Q= 5000kg
	бр
	3
	
	

	3
	Везна кранова електронна с товароподемност, Q= 3000kg
	бр
	2
	
	

	4
	Везна кранова електронна с товароподемност, Q= 2000kg
	бр
	1
	
	

	5
	Везна кранова електронна с товароподемност, Q= 10 000 kg
	бр
	1
	
	

	6
	Везна платформена с товароподемност, до Q= 1000 kg
	бр
	5
	
	

	7
	Везна платформена с товароподемност, до Q= 600 kg
	бр
	2
	
	

	ОБЩА СУМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, в евро без ДДС
	



3. Ценовото предложение е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.
[bookmark: _Hlk194566727]
Дата: _________  					           Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                                                        	   (име, длъжност, подпис)

Забележка: 
1. В случай, че участникът не посочи цена по някоя от позициите в настоящата ценовата таблица, същият ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата, тъй като се приема, че офертата му не е пълна.
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