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Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка
[bookmark: _Hlk26266799]ОТНОСНО: Доставка на затворни съоръжения и части за турбинни регулатори за съоръженията във ВЕЦ/ПАВЕЦ
1. [bookmark: _Hlk12603628]ВЪВЕДЕНИЕ
Предприятие „Водноелектрически централи“ (ПВЕЦ) е част от „Националната електрическа компания“(НЕК). Основната функция на предприятието е производство на електроенергия.
2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Доставката обхваща: Резервни части за обслужване съоръженията във ВЕЦ-ПАВЕЦ.
Таблица 1. – Соленоидна бобина – 28 бр. 
Таблица 2. – Соленоидна бобина – 20 бр.
Таблица 3. – Соленоидна бобина – 1 бр.
Таблица 4. – Соленоидна бобина – 3 бр.
Таблица 5. – Соленоидна бобина – 2 бр.
Таблица 6. – Соленоидна бобина – 4 бр.
Таблица 7. – Соленоидна бобина – 9 бр.
Таблица 8. – Соленоидна бобина – 11 бр.
Таблица 9. – Соленоидна бобина – 2 бр.
Таблица 10. – Соленоидна бобина – 2 бр.
Таблица 11. – Соленоидна бобина – 1 бр.
Таблица 12. – Соленоидна бобина – 2 бр.
Таблица 13. – Соленоидна бобина – 3 бр.
Таблица 14. – Соленоидна бобина – 1 бр.
Таблица 15. – Соленоидна бобина – 1 бр.
Таблица 16. – Соленоидна бобина – 10 бр.
Таблица 17. – Соленоидна бобина – 2 бр.
[bookmark: _Hlk216082491]Таблица 18. – Електронен превключвател за налягане – 1 бр.
Таблица 19. – Зъбна помпа – 1 бр.
Таблица 20. – Зъбна помпа – 1 бр.
Таблица 21. – Зъбна помпа – 1 бр.
Таблица 22. – Зъбна помпа – 1 бр.
Таблица 23. – Трифазен асинхронен електродвигател – 1 бр.
Таблица 24. – Електро-хидравличен агрегат – 1 бр.
3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
За управлението на турбинните регулатори и затворните съоръжения във ВЕЦ и ПАВЕЦ се използват маслонапорни уредби към тях. Управление към хидравлично действие се извършва чрез специализирана апаратура. PLC (програмни логически контролери) управляват движението на изпълнителните механизми посредством порпорционални вентили, соленоидни разпределители (или електромагнитни клапани) и обратни връзки за положение, електродвигатели задвижващи хидравлични помпи осигуряват необходимото налягане контролирано от електрически или механични превключватели.
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
4.1 .	Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството
[bookmark: _Hlk13486891]4.1.1.	Технически изисквания към стоките
Стоките трябва да отговарят на следните минимални технически изисквания:
Таблица 1.
	№
	Технически изисквания

	
	Продукт
	Соленоидна бобина,
Bosch Rexroth R900021389
GZ45-4 24 VDC или еквивалент, отговарящ на следните изисквания

	1. 
	Захранване
	24 VDC

	2. 
	Консумация на ток
	1.25 A

	3. 
	Мощност
	30 W

	4. 
	Електрическо свързване
	3-пинов, съгласно DIN EN 175301-803, форма А

	5. 
	Вътрешен диаметър
	Ø 23.2 мм

	6. 
	Външен диаметър
	Ø 45 мм

	7. 
	Дължина
	50.5 мм

	8. 
	Клас на защита
	IP65

	9. 
	Разпределителен вентил
	NG6



Таблица 2.
	№
	Технически изисквания

	
	Продукт
	Соленоидна бобина, 
Bosch Rexroth R900021396
GZ45-4 220 VDC или еквивалент, отговарящ на следните изисквания

	1. 
	Захранване
	220 VDC

	2. 
	Мощност
	30 W

	3. 
	Електрическо свързване
	3-пинов, съгласно DIN EN 175301-803, форма А

	4. 
	Вътрешен диаметър
	Ø 23.2 мм

	5. 
	Външен диаметър
	Ø 45 мм

	6. 
	Дължина
	50.5 мм

	7. 
	Клас на защита
	IP65

	8. 
	Разпределителен вентил
	NG6



Таблица 3.
	[bookmark: _Hlk219369477]№
	Технически изисквания

	
	Продукт
	Соленоидна бобина,
Bosch Rexroth R900019793 K
GZ63-4 24 V или еквивалент, отговарящ на следните изисквания

	1. 
	Захранване
	24 VDC

	2. 
	Консумация на ток
	1.45 A

	3. 
	Мощност
	34.8W

	4. 
	Електрическо свързване
	3-пинов, съгласно DIN EN 175301-803, форма А

	5. 
	Вътрешен диаметър
	Ø 31.2 мм

	6. 
	Външен диаметър
	Ø 63.2 мм

	7. 
	Дължина
	75 мм

	8. 
	Клас на защита
	IP65

	9. 
	Разпределителен вентил
	NG10



Таблица 4.
	[bookmark: _Hlk219369754]№
	Технически изисквания

	
	Продукт
	Соленоидна бобина,
Bosch Rexroth R900019797 
GZ63-4 220 V или еквивалент, отговарящ на следните изисквания

	1. 
	Захранване
	220 VDC

	2. 
	Мощност
	35 W

	3. 
	Електрическо свързване
	3-пинов, съгласно DIN EN 175301-803, форма А

	4. 
	Вътрешен диаметър
	Ø 31.2 мм

	5. 
	Външен диаметър
	Ø 63.2 мм

	6. 
	Дължина
	75 мм

	7. 
	Клас на защита
	IP65

	8. 
	Разпределителен вентил
	NG10



Таблица 5
	№
	Технически изисквания

	
	Продукт
	Соленоидна бобина, ATOS модел SP-CAU230RC/80 или еквивалент, отговарящ на следните изисквания

	1. 
	Мощност
	46 W

	2. 
	Височина
	39,0 мм

	3. 
	Вътрешен отвор
	Ø 18.3 мм

	4. 
	Напрежение 
	207 VDC

	5. 
	Работен цикъл
	100% ED



Таблица 6.
	№
	Технически изисквания

	
	Продукт
	Соленоидна бобина, HYDAC, номер на част 3000249, размер 40-1836 
или еквивалент, отговарящ на следните изисквания

	1. 
	Захранване
	24 VDC

	2. 
	Консумация на ток
	1.25 A

	3. 
	Мощност
	19 W

	4. 
	Електрическо свързване
	3-пинов, съгласно DIN EN 175301-803, форма А

	5. 
	Вътрешен диаметър
	Ø 18 мм

	6. 
	Външен диаметър
	Ø 36 мм

	7. 
	Дължина
	40 мм

	8. 
	Клас на защита
	IP65



Таблица 7.
	№
	Технически изисквания

	
	Продукт
	Соленоидна бобина, HYDAC, номер на част 4244171, размер 50-2345
или еквивалент, отговарящ на следните изисквания

	1. 
	Захранване
	24 VDC

	2. 
	Консумация на ток
	1.25 A

	3. 
	Мощност
	30 W

	4. 
	Съпротивление
	19.2 Ω

	5. 
	Електрическо свързване
	3-пинов съгласно DIN EN 175301-803, форма А

	6. 
	Уплътнение	
	О - пръстен

	7. 
	Вътрешен диаметър
	Ø 23 мм

	8. 
	Външен диаметър
	Ø 45 мм

	9. 
	Дължина
	50 мм

	10. 
	Клас на защита
	IP65

	11. 
	Разпределителен вентил
	NG 06



Таблица 8.
	№
	Технически изисквания

	
	Продукт
	Соленоидна бобина, HYDAC, номер на част 3191378 S, размер 50-2345-S
или еквивалент, отговарящ на следните изисквания

	1. 
	Захранване
	24 VDC

	2. 
	Консумация на ток
	1.33 A

	3. 
	Електрическо свързване
	3-пинов съгласно DIN EN 175301-803, форма А

	4. 
	Уплътнение	
	О - пръстен

	5. 
	Вътрешен диаметър
	23.05 мм

	6. 
	Дължина
	50.6 мм

	7. 
	Клас на защита
	IP65

	8. 
	Разпределителен вентил
	NG 06



Таблица 9.
	№
	Технически изисквания

	
	Продукт
	Соленоидна бобина, HYDAC, номер на част 4251230, размер 75-3164
или еквивалент, отговарящ на следните изисквания

	1. 
	Захранване
	24 VDC

	2. 
	Консумация на ток
	1.58 A

	3. 
	Мощност
	38 W

	4. 
	Електрическо свързване
	3-пинов, съгласно DIN EN 175301-803, форма А

	5. 
	Вътрешен диаметър
	Ø 31 мм

	6. 
	Външен диаметър
	Ø 64 мм

	7. 
	Дължина
	75 мм

	8. 
	Клас на защита
	IP65

	9. 
	Разпределителен вентил
	NG10



Таблица 10.
	№
	Технически изисквания

	
	Продукт
	Соленоидна бобина, Parker 
S1-024000 или еквивалент, отговарящ на следните изисквания

	1. 
	Захранване
	24 VDC

	1. 
	Консумация на ток
	1.29 A

	1. 
	Мощност
	31 W

	1. 
	Електрическо свързване
	3-пинов, съгласно DIN EN 175301-803, форма А

	1. 
	Вътрешен диаметър
	Ø 22 мм

	1. 
	Външен диаметър
	Ø 45 мм

	1. 
	Дължина
	50 мм

	1. 
	Клас на защита
	IP65

	1. 
	Работен цикъл
	100% ED

	1. 
	Разпределителен вентил
	NG 06



Таблица 11.
	[bookmark: _Hlk219369839]№
	Технически изисквания

	
	Продукт
	Соленоидна бобина, Parker
MCM924585-012 или еквивалент, отговарящ на следните изисквания

	1. 
	Захранване
	24 VDC

	2. 
	Консумация на ток
	1.5 A

	3. 
	Мощност
	36 W

	4. 
	Свързване на соленоида
	Конектор съгласно EN 175301-803, форма А

	5. 
	Вътрешен диаметър
	Ø 31 мм

	6. 
	Външен диаметър
	Ø 63 мм

	7. 
	Дължина
	72 мм

	8. 
	Клас на защита
	IP65

	9. 
	Работен цикъл
	100% ED

	10. 
	Разпределителен вентил
	WE 10



Таблица 12.
	[bookmark: _Hlk219359829]№
	Технически изисквания

	
	Продукт
	Соленоидна бобина, Caproni ELM-06-F 24 V DC или еквивалент, отговарящ на следните изисквания 

	1. 
	Захранване
	24 VDC

	2. 
	Консумация на ток
	1.3 A

	3. 
	Мощност
	31.2 W

	4. 
	Електрическо свързване
	3-пинов, DIN (EN 175301-803-A)

	5. 
	Вътрешен диаметър
	Ø 23.5 мм

	6. 
	Външен диаметър
	Ø 45 мм

	7. 
	Дължина
	56 мм

	8. 
	Клас на защита
	IP65

	9. 
	Работен цикъл
	100% ED

	10. 
	Разпределителен вентил
	NG 06 


Таблица 13.
	№
	Технически изисквания

	
	Продукт
	Соленоидна бобина, Caproni EMA 100 24 VDC или еквивалент, отговарящ на следните изисквания

	1. 
	Захранване
	24 VDC

	2. 
	Консумация на ток
	1.06 A

	3. 
	Мощност
	25 W

	4. 
	Електрическо свързване
	3-пинов, DIN (EN 175301-803-A)

	5. 
	Вътрешен диаметър
	Ø 16 мм

	6. 
	Външен диаметър
	Ø 43 мм

	7. 
	Дължина
	42 мм

	8. 
	Клас на защита
	IP65

	9. 
	Работен цикъл
	100% ED



Таблица 14.
	№
	Технически изисквания

	
	Продукт
	Соленоидна бобина, Caproni ELM-06-F 220 RAC или еквивалент, отговарящ на следните изисквания

	1. 
	Захранване
	220 VDC

	2. 
	Консумация на ток
	0.25 A

	3. 
	Мощност
	55 W

	4. 
	Електрическо свързване
	3-пинов, DIN (EN 175301-803-A)

	5. 
	Вътрешен диаметър
	Ø 23.5 мм

	6. 
	Външен диаметър
	Ø 45 мм

	7. 
	Дължина
	56 мм

	8. 
	Клас на защита
	IP65

	9. 
	Работен цикъл
	100% ED

	10. 
	Разпределителен вентил
	NG 06 



Таблица 15.
	№
	Технически изисквания

	
	Продукт
	Соленоидна бобина за разпределителен вентил Denison hydraulics - 4D02 3151 0101 B1G0M, 02657366 E или еквивалент

	1. 
	Захранване
	220 VDC

	2. 
	Мощност
	48 W

	3. 
	Електрическо свързване
	3-пинов съгласно DIN EN 175301-803-A

	4. 
	Работен цикъл
	100% ED



Таблица 16.
	№
	Технически изисквания 

	
	Продукт
	Соленоидна бобина,
Bosch Rexroth R901175647 
45-K4K_-30G125_00 или еквивалент, отговарящ на следните изисквания

	1. 
	Захранване
	110/125 VDC

	2. 
	Мощност
	30 W

	3. 
	Електрическо свързване
	3-пинов съгласно DIN EN 175301-803-A

	4. 
	Вътрешен диаметър
	Ø 23.2 мм

	5. 
	Външен диаметър
	Ø 45 мм

	6. 
	Дължина
	50.5 мм

	7. 
	Клас на защита
	IP65

	8. 
	Разпределителен вентил
	NG6



Таблица 17.
	№
	Технически изисквания

	
	Продукт
	Соленоидна бобина, 
Bosch Rexroth R900071030
WZ45-4 230V-50/60HZ или еквивалент, отговарящ на следните изисквания 

	1. 
	Захранване
	230 V AC

	2. 
	Честота
	50 Hz

	3. 
	Електрическо свързване
	3-пинов съгласно DIN EN 175301-803-A

	4. 
	Дължина
	44 мм

	5. 
	Ширина
	45.2 мм

	6. 
	Височина
	44.2 мм

	7. 
	Разпределителен вентил
	NG6



Таблица 18.
	№
	Технически изисквания

	1. 
	Продукт
	Електронен превключвател за налягане

	2. 
	Захранващо напрежение с постоянен ток (DC)
	22 до 32 V

	3. 
	Измервателен диапазон 
	0…… 250 bar

	4. 
	Избираем аналогов изходен сигнал
	4…… 20 mA / 0…… 10 V

	5. 
	Превключване на изходи 
	4 релета с превключващи контакти (2 групи, общо захранване на всяка свързана група), точките на превключване и точките на нулиране могат да се настройват независимо една от друга. Коммутационен ток: 0,01 …2 A на комутационен изход. Коммутационно напрежение: 0,1 … 250 V AC, 12 … 32 V DC

	6. 
	Дисплей
	4-цифрен, LED, 7-сегментен, червен, височина на цифрите 13 мм

	7. 
	Електрическа връзка
	14-полюсен, клемен блок

	8. 
	Точност при измерване
	1%

	9. 
	Механична връзка
	G1/4 ISO 1179-1 / вътрешен

	10. 
	Материал на корпуса
	Анодизиран алуминий



Таблица 19.
	№
	Технически изисквания

	1. 
	Продукт
	Хидравлична зъбна помпа

	2. 
	Група
	10

	3. 
	Посока на въртене
	Обратно на часовниковата стрелка

	4. 
	Работен обем 
	5.7 см3/оборот

	5. 
	Задвижване 
	През предния капак

	6. 
	Изпълнение
	027

	7. 
	Обороти на въртене 
	1500 min-1

	8. 
	Дебит
	8.12 l/min

	9. 
	Номинално налягане
	Pn -200 bar

	10. 
	Вход 
	G 3/8” - A

	11. 
	Изход
	Ø 9.2мм

	12. 
	Размер А 
	90.1 мм

	13. 
	Размер B
	100.1 мм

	14. 
	Тип вал 
	Двустенен вал

	15. 
	Присъединяване
	През корпуса с 2 болта



Таблица 20.
	№
	Технически изисквания

	1. 
	Продукт
	Хидравлична зъбна помпа

	2. 
	Група
	20

	3. 
	Посока на въртене
	По часовниковата стрелка

	4. 
	Работен обем 
	8.2 см3/оборот

	5. 
	Задвижване 
	През предния капак

	6. 
	Присъединяване - вал
	1:8 коничен 

	7. 
	Изпълнение
	006

	8. 
	Обороти на въртене 
	1500 min-1

	9. 
	Дебит
	11.32 l/min

	10. 
	Номинално налягане
	Pn - 250 bar

	11. 
	Вход 
	Ø 13.1 мм

	12. 
	Изход
	Ø 13.1 мм

	13. 
	Размер А 
	42.5 мм

	14. 
	Размер Б
	80 мм

	15. 
	Монтажен фланец   
	Правоъгълен фланец, центриране Ø 36.5 f7

	16. 
	Монтаж
	4-болтов



Таблица 21.
	№
	Технически изисквания

	1. 
	Продукт
	Хидравлична зъбна помпа

	2. 
	Група
	20

	3. 
	Посока на въртене
	Обратно на часовниковата стрелка

	4. 
	Работен обем 
	10 см3/оборот

	5. 
	Задвижване 
	През предния капак

	6. 
	Присъединяване - вал
	1:8 коничен

	7. 
	Изпълнение
	006

	8. 
	Обороти на въртене 
	1500 min-1

	9. 
	Дебит
	13.95 l/min

	10. 
	Номинално налягане
	Pn - 250 bar

	11. 
	Вход
	Ø 19 мм

	12. 
	Изход
	Ø 14.2 мм

	13. 
	Размер А 
	47 мм

	14. 
	Размер Б
	89 мм

	15. 
	Фланцово свързване на входа
	4 x М8-6H

	16. 
	Фланцово свързване на изхода
	4 x M6-6H

	17. 
	Монтажен фланец   
	Правоъгълен фланец, центриране Ø 36.5 f7



Таблица 22.
	№
	Техническа спецификация

	1.
	Продукт
	Хидравлична зъбна помпа

	2.
	Портове
	Тръбна резба ISO

	3.
	Уплътнения 
	NBR

	4.
	Монтажен вал
	Конус 1:8

	5.
	Монтажен фланец   
	Правоъгълен фланец, центриране Ø 25,4

	6.
	Присъединяване
	ISO 228/1: G ½ вход / G 3/8 изход

	7.
	Посока на въртене 
	Въртене по часовниковата стрелка 

	8.
	Работен обем   
	6.1 cm³/U

	9.
	Работно налягане
	200 bar



Таблица 23.
	№
	Технически изисквания

	1. 
	Продукт
	Трифазен асинхронен електродвигател

	2. 
	Корпус
	Чугунен

	3. 
	Габарит
	112 М

	4. 
	Режим на работа 
	Непрекъснат (S1)

	5. 
	Номинална мощност
	4.0 КW

	6. 
	Номинално напрежение
	400/690 V  (Δ / Υ)

	7. 
	Номинални обороти
	1435 min-1

	8. 
	Монтажно изпълнение 
	B5 – фланцов монтаж (голям фланец)

	9. 
	Диаметър на вала 
	28

	10. 
	Дължина на вала
	60

	11. 
	Клас на защита
	IP 55

	12. 
	Изолационен клас
	F 



Таблица 24.
	№
	Технически изисквания

	1. 
	Продукт
	Електро-хидравличен агрегат (DC мотор + Зъбна помпа)

	Технически данни на постояннотоковия електродвигател

	2. 
	Захранващо напрежение
	220 V DC

	3. 
	Номинална мощност
	1.5 kW (1500 W)

	4. 
	Номинални обороти
	1500 min-1

	5. 
	Охлаждане
	Самоохлаждащ  (IC411) 

	6. 
	Конструктивно изпълнение
	Монтаж с крака + фланец

	7. 
	Клас на защита
	IP 55 

	8. 
	Режим на работа
	Непрекъснат (S1)

	Технически данни на зъбната помпа

	9. 
	Продукт
	Хидравлична зъбна помпа с външно зацепване
конусен вал 1:8

	10. 
	Флуид
	Хидравлично масло

	11. 
	Работен обем
	1 cm³/rev

	12. 
	Максимално налягане
	250 bar

	13. 
	Номинални обороти
	1500 обороти в минута

	14. 
	Посока на въртене
	По часовниковата стрелка 

	15. 
	Присъединяване през задния капак
	Вход: G 3/8"
Изход: G 1/4"

	Монтажни елементи (куплиране)

	16. 
	Монтажен фланец 
	Камбанен корпус за зъбна помпа 

	17. 
	Съединител
	Еластичен челюстен съединител (тип "звезда")

	18. 
	Полумуфа за мотора
	За вал 

	19. 
	Полумуфа за помпата
	За конусен вал 1:8



[bookmark: _Hlk14077860]Доставените стоки трябва да бъдат същите или еквивалентни като посочените в т. 4. и директно да заместват съществуващите, без да бъде необходимо допълнителна промяна в хидравличната схема, електрическата схема, присъединителни размери, както и да отговарят на всички технически изисквания.

4.1.2	Технически изисквания към маркировката
· Маркировката на изделията трябва да е трайна, износоустойчива и да съдържа само международно приети символи.
· Маркировката, описваща функционалното предназначение на изделията трябва да е ясно видима в цялост.
4.1.3	Технически изисквания към окомплектовка и опаковка
Изпълнителят трябва да предостави:
· [bookmark: _Hlk12540039][bookmark: _Hlk12539761]Гаранционни карти на доставените стоки;
· Каталожни данни на изделието, предмет на поръчката;
· Декларация за съответствие на доставените стоки;
4.1.4 [bookmark: _Hlk12614772]Технически изисквания към транспортирането
· Изделието трябва да бъде доставено в стандартна опаковка за този вид стока, съответстваща на техническата спецификация, вида и начина на транспортиране, която е подходяща да предпази изделието от повреди по време на транспортиране, товарене и разтоварване.
4.1.5 Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация
Изпълнителят трябва да предостави: Инструкция за монтаж и експлоатация на български език на стоките, предмет на поръчката.
4.2 Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата
· [bookmark: _Hlk12605773]Изделието да отговоря на всички изисквания за ограничаване замърсяването на въздуха, водите и почвата при спазване на всички нормативни документи за опазване на околната среда;
· Използването му не трябва да води до образуването на вредни и токсични вещества и субстанции, както и шум и вибрации извън границите на законово и нормативно установените норми.
4.3 [bookmark: _Hlk19689206]Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и   безопасни условия на труд
Неприложимо за предмета на поръчката.
4.4 Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия
4.4.1	Гаранционен срок – не по – малко от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемно-предавателен протокол в два екземпляра (по един за Възложителя и Изпълнителя) за извършена доставка, без забележки от представители на Възложителя и Изпълнителя.
5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1           Срок, място и условия за доставка
5.1.1	Място за извършване на доставката – гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244, Централен склад на Предприятие „Водноелектрически централи“.
5.1.2	Срок  за  доставка  –  не повече от  180 (сто и осемдесет) календарни дни,  считано  от датата на получаване на възлагателно писмо, изпратено от Възложителя до Изпълнителя.
5.2 Контрол на доставка при получаването й
· [bookmark: _Hlk12606488]При приемане на стоката се извършва входящ контрол от лицето отговорно за изпълнение на доставката и се подписва протокол за входящ контрол по образец.
5.3 Други изисквания
[bookmark: _Hlk38459083]-	Неприложимо за предмета на поръчката.
6. ПРИЛОЖЕНИЯ
-	Неприложимо за предмета на поръчката.


























Приложение № 2
(образец)



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА


	Наименование на Участника:
	Посочете точното наименование на дружеството, според регистрацията

	Седалище по регистрация:
	Посочете държавата и адрес на седалището на участника

	Точен адрес за кореспонденция
	Посочете улица, град, пощенски код, държава

	Лице за контакти
	Посочете име, фамилия и длъжност

	Телефонен номер
	Посочете код на населеното място и телефонен номер

	Електронен адрес
	

	Интернет адрес
	

	Правен статус
	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

	ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация
	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България .........

	ИН/ЕИК
	

	Банкови реквизити
	Банка:
IBAN:
BIC:

	Предмет на поръчката
	„Доставка на затворни съоръжения и части за турбинни регулатори за съоръженията във ВЕЦ/ПАВЕЦ“, реф. № 26РП-К50А117





ПОДПИС:


______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)


Приложение № 3
(образец)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От ................................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от...............................................................................................................................................,
(име и фамилия на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на ………......................................................................................................................................
 (посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознахме с изискванията на поканата и приложенията към нея във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доставка на затворни съоръжения и части за турбинни регулатори за съоръженията във ВЕЦ/ПАВЕЦ“, реф. № 26РП-К50А117, заявяваме следното:
1. Желаем да участваме в обществена поръчка с горепосочения предмет, като приемаме всички условия за нейното изпълнение. 
2. Предлаганите от нас стоки ще отговарят на изискванията, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) към поканата.
3. Предлаганият от нас срок за доставка е …………… (словом ……………………………) календарни дни (не повече от 180 календарни дни), считано от датата на получаване на възлагателно писмо, изпратено от Възложителя до Изпълнителя.
5. Предлаганият от нас гаранционен срок е …………… (словом ……………………………) месеца (не по-малко от 24 месеца), считано от датата на на подписване на двустранен приемно-предавателен протокол в два екземпляра (по един за Възложителя и Изпълнителя) за извършена доставка, без забележки от представители на Възложителя и Изпълнителя.
6. Тази оферта е със срок на валидност 120 (словом: сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.
Приложение:
Таблица на съответствието.

Дата: _________  					    Подпис: ___________________
                                                                                                      
                                                                                                               (име, длъжност, подпис и печат)




Приложение 3-1
(образец)
ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
за поръчка с предмет:
„Доставка на затворни съоръжения и части за турбинни регулатори за съоръженията във ВЕЦ/ПАВЕЦ“, реф. № 26РП-К50А117
Таблица 1
	№
	Минимални технически изисквания
	Предложение на участника
Продуктов код
Производител

	

1.
	Продукт
	Соленоидна бобина,
Bosch Rexroth R900021389
GZ45-4 24 VDC или еквивалент, отговарящ на следните изисквания 
	

	2
	Захранване
	24 VDC
	

	3.
	Консумация на ток
	1.25 A
	

	4.
	Мощност
	30 W
	

	5.
	Електрическо свързване
	3-пинов, съгласно DIN EN 175301-803, форма А
	

	6.
	Вътрешен диаметър
	Ø 23.2 мм
	

	7.
	Външен диаметър
	Ø 45 мм
	

	8.
	Дължина
	50.5 мм
	

	9.
	Клас на защита
	IP65
	

	10. 
	Разпределителен вентил
	NG6
	



Таблица 2
	№
	Минимални технически изисквания
	Предложение на участника
Продуктов код
Производител

	

1.
	Продукт
	Соленоидна бобина, 
Bosch Rexroth R900021396
GZ45-4 220 VDC или еквивалент, отговарящ на следните изисквания
	

	2.
	Захранване
	220 VDC
	

	3.
	Мощност
	30 W
	

	4.
	Електрическо свързване
	3-пинов, съгласно DIN EN 175301-803, форма А
	

	5.
	Вътрешен диаметър
	Ø 23.2 мм
	

	6.
	Външен диаметър
	Ø 45 мм
	

	7.
	Дължина
	50.5 мм
	

	8.
	Клас на защита
	IP65
	

	9. 
	Разпределителен вентил
	NG6
	



Таблица 3
	№
	Минимални технически изисквания
	Предложение на участника
Продуктов код
Производител

	
1.
	Продукт
	Соленоидна бобина,
Bosch Rexroth R900019793 K
GZ63-4 24 V или еквивалент, отговарящ на следните изисквания
	

	2.
	Захранване
	24 VDC
	

	3.
	Консумация на ток
	1.45  A
	

	4.
	Мощност
	34.8W
	

	5.
	Електрическо свързване
	3-пинов, съгласно DIN EN 175301-803, форма А
	

	6.
	Вътрешен диаметър
	Ø 31.2 мм
	

	7.
	Външен диаметър
	Ø 63.2 мм
	

	8.
	Дължина
	75 мм
	

	9.
	Клас на защита
	IP65
	

	10.
	Разпределителен вентил
	NG10
	



Таблица 4
	№
	Минимални технически изисквания
	Предложение на участника
Продуктов код
Производител

	
1.
	Продукт
	Соленоидна бобина,
Bosch Rexroth R900019797 
GZ63-4 220 V или еквивалент, отговарящ на следните изисквания
	

	2.
	Захранване
	220 VDC
	

	3.
	Мощност
	35 W
	

	4.
	Електрическо свързване
	3-пинов, съгласно DIN EN 175301-803, форма А
	

	5.
	Вътрешен диаметър
	Ø 31.2 мм
	

	6.
	Външен диаметър
	Ø 63.2 мм
	

	7.
	Дължина
	75 мм
	

	8.
	Клас на защита
	IP65
	

	9.
	Разпределителен вентил
	NG10
	




Таблица 5
	№
	Минимални технически изисквания
	Предложение на участника
Продуктов код
Производител

	
1.
	Продукт
	Соленоидна бобина, ATOS модел SP-CAU230RC/80 или еквивалент, отговарящ на следните изисквания
	

	2.
	Мощност
	46 W
	

	3.
	Височина
	39,0 мм
	

	4.
	Вътрешен отвор
	Ø 18.3 мм
	

	5.
	Напрежение 
	207 VDC
	

	6.
	Работен цикъл
	100% ED
	



Таблица 6
	№
	Минимални технически изисквания
	Предложение на участника
Продуктов код
Производител

	

1.
	Продукт
	Соленоидна бобина, HYDAC, номер на част 3000249, размер 40-1836 
или еквивалент, отговарящ на следните изисквания
	

	2.
	Захранване
	24 VDC
	

	3.
	Консумация на ток
	1.25 A
	

	4.
	Мощност
	19 W
	

	5.
	Електрическо свързване
	3-пинов, съгласно DIN EN 175301-803, форма А
	

	6.
	Вътрешен диаметър
	Ø 18 мм
	

	7.
	Външен диаметър
	Ø 36 мм
	

	8.
	Дължина
	40 мм
	

	9.
	Клас на защита
	IP65
	



Таблица 7
	№
	Минимални технически изисквания
	Предложение на участника
Продуктов код
Производител

	
1.
	Продукт
	Соленоидна бобина, HYDAC, номер на част 4244171, размер 50-2345
или еквивалент, отговарящ на следните изисквания
	

	2.
	Захранване
	24 VDC
	

	3.
	Консумация на ток
	1.25 A
	

	4.
	Мощност
	30 W
	

	5.
	Съпротивление
	19.2 Ω
	

	6.
	Електрическо свързване
	3-пинов съгласно DIN EN 175301-803, форма А
	

	7.
	Уплътнение	
	О - пръстен
	

	8.
	Вътрешен диаметър
	Ø 23 мм
	

	9.
	Външен диаметър
	Ø 45 мм
	

	10.
	Дължина
	50 мм
	

	11.
	Клас на защита
	IP65
	

	12.
	Разпределителен вентил
	NG 06
	


Таблица 8
	№
	Минимални технически изисквания
	Предложение на участника
Продуктов код
Производител

	

1.
	Продукт
	Соленоидна бобина, HYDAC, номер на част 3191378 S, размер 50-2345-S
или еквивалент, отговарящ на следните изисквания
	

	2.
	Захранване
	24 VDC
	

	3.
	Консумация на ток
	1.33 A
	

	4.
	Електрическо свързване
	3-пинов съгласно DIN EN 175301-803, форма А
	

	5.
	Уплътнение	
	О - пръстен
	

	6.
	Вътрешен диаметър
	23.05 мм
	

	7.
	Дължина
	50.6 мм
	

	8.
	Клас на защита
	IP65
	

	9.
	Разпределителен вентил
	NG 06
	



Таблица 9
	№
	Минимални технически изисквания
	Предложение на участника
Продуктов код
Производител

	
1.
	Продукт
	Соленоидна бобина, HYDAC, номер на част 4251230, размер 75-3164
или еквивалент, отговарящ на следните изисквания
	

	2.
	Захранване
	24 VDC
	

	3.
	Консумация на ток
	1.58 A
	

	4.
	Мощност
	38 W
	

	5.
	Електрическо свързване
	3-пинов, съгласно DIN EN 175301-803, форма А
	

	6.
	Вътрешен диаметър
	Ø 31 мм
	

	7.
	Външен диаметър
	Ø 64 мм
	

	8.
	Дължина
	75 мм
	

	9.
	Клас на защита
	IP65
	

	10.
	Разпределителен вентил
	NG10
	



Таблица 10
	№
	Минимални технически изисквания
	Предложение на участника
Продуктов код
Производител

	
1.
	Продукт
	Соленоидна бобина, Parker 
S1-024000 или еквивалент, отговарящ на следните изисквания
	

	2.
	Захранване
	24 VDC
	

	3.
	Консумация на ток
	1.29 A
	

	4.
	Мощност
	31 W
	

	5.
	Електрическо свързване
	3-пинов, съгласно DIN EN 175301-803, форма А
	

	6.
	Вътрешен диаметър
	Ø 22 мм
	

	7.
	Външен диаметър
	Ø 45 мм
	

	8.
	Дължина
	50 мм
	

	9.
	Клас на защита
	IP65
	

	10.
	Работен цикъл
	100% ED
	

	11.
	Разпределителен вентил
	NG 06
	



Таблица 11
	№
	Минимални технически изисквания
	Предложение на участника
Продуктов код
Производител

	
1.
	Продукт
	Соленоидна бобина, Parker
MCM924585-012 или еквивалент, отговарящ на следните изисквания
	

	2.
	Захранване
	24 VDC
	

	3.
	Консумация на ток
	1.5 A
	

	4.
	Мощност
	36 W
	

	5.
	Свързване на соленоида
	Конектор съгласно EN 175301-803, форма А
	

	6.
	Вътрешен диаметър
	Ø 31 мм
	

	7.
	Външен диаметър
	Ø 63 мм
	

	8.
	Дължина
	72 мм
	

	11. 
	Клас на защита
	IP65
	

	12. 
	Работен цикъл
	100% ED
	

	13. 
	Разпределителен вентил
	WE 10
	



Таблица 12
	№
	Минимални технически изисквания
	Предложение на участника
Продуктов код
Производител

	
1.
	Продукт
	Соленоидна бобина, Caproni ELM-06-F 24 V DC или еквивалент, отговарящ на следните изисквания 
	

	2.
	Захранване
	24 VDC
	

	3.
	Консумация на ток
	1.3 A
	

	4.
	Мощност
	31.2 W
	

	5.
	Електрическо свързване
	3-пинов, DIN (EN 175301-803-A)
	

	6.
	Вътрешен диаметър
	Ø 23.5 мм
	

	7.
	Външен диаметър
	Ø 45 мм
	

	8.
	Дължина
	56 мм
	

	9.
	Клас на защита
	IP65
	

	10.
	Работен цикъл
	100% ED
	

	11.
	Разпределителен вентил
	NG 06 
	



Таблица 13
	№
	Минимални технически изисквания
	Предложение на участника
Продуктов код
Производител

	1.
	Продукт
	Соленоидна бобина, Caproni EMA 100 24 VDC или еквивалент, отговарящ на следните изисквания
	

	2.
	Захранване
	24 VDC
	

	3.
	Консумация на ток
	1.06 A
	

	4.
	Мощност
	25 W
	

	5.
	Електрическо свързване
	3-пинов, DIN (EN 175301-803-A)
	

	6.
	Вътрешен диаметър
	Ø 16 мм
	

	7.
	Външен диаметър
	Ø 43 мм
	

	8.
	Дължина
	42 мм
	

	9.
	Клас на защита
	IP65
	

	10.
	Работен цикъл
	100% ED
	



Таблица 14
	№
	Минимални технически изисквания
	Предложение на участника
Продуктов код
Производител

	
1.
	Продукт
	Соленоидна бобина, Caproni ELM-06-F 220 RAC или еквивалент, отговарящ на следните изисквания
	

	2.
	Захранване
	220 VDC
	

	3.
	Консумация на ток
	0.25 A
	

	4.
	Мощност
	55 W
	

	5.
	Електрическо свързване
	3-пинов, DIN (EN 175301-803-A)
	

	6.
	Вътрешен диаметър
	Ø 23.5 мм
	

	7.
	Външен диаметър
	Ø 45 мм
	

	8.
	Дължина
	56 мм
	

	9.
	Клас на защита
	IP65
	

	10.
	Работен цикъл
	100% ED
	

	11.
	Разпределителен вентил
	NG 06 
	



Таблица 15
	№
	Минимални технически изисквания
	Предложение на участника
Продуктов код
Производител

	
1.
	Продукт
	Соленоидна бобина за разпределителен вентил Denison hydraulics - 4D02 3151 0101 B1G0M, 02657366 E или еквивалент
	

	2.
	Захранване
	220 VDC
	

	3.
	Мощност
	48 W
	

	4.
	Електрическо свързване
	3-пинов съгласно DIN EN 175301-803-A
	

	5.
	Работен цикъл
	100% ED
	



Таблица 16
	№
	Минимални технически изисквания
	Предложение на участника
Продуктов код
Производител

	

1.
	Продукт
	Соленоидна бобина,
Bosch Rexroth R901175647 
45-K4K_-30G125_00 или еквивалент, отговарящ на следните изисквания
	

	2.
	Захранване
	110/125 VDC
	

	4.
	Мощност
	30 W
	

	5.
	Електрическо свързване
	3-пинов съгласно DIN EN 175301-803-A
	

	6.
	Вътрешен диаметър
	Ø 23.2 мм
	

	7.
	Външен диаметър
	Ø 45 мм
	

	8.
	Дължина
	50.5 мм
	

	9.
	Клас на защита
	IP65
	

	10.
	Разпределителен вентил
	NG6
	



Таблица 17
	№
	Минимални технически изисквания
	Предложение на участника
Продуктов код
Производител

	
1.
	Продукт
	Соленоидна бобина, 
Bosch Rexroth R900071030
WZ45-4 230V-50/60HZ или еквивалент, отговарящ на следните изисквания 
	

	2.
	Захранване
	230 V AC
	

	3.
	Честота
	50 Hz
	

	4.
	Електрическо свързване
	3-пинов съгласно DIN EN 175301-803-A
	

	5.
	Дължина
	44 мм
	

	6.
	Ширина
	45.2 мм
	

	7.
	Височина
	44.2 мм
	

	8.
	Разпределителен вентил
	NG6
	



Таблица 18
	№
	Минимални технически изисквания
	Предложение на участника
Продуктов код
Производител

	1.
	Продукт
	Електронен превключвател за налягане
	

	2.
	Захранващо напрежение с постоянен ток (DC)
	22 до 32 V
	

	3.
	Измервателен диапазон 
	0…… 250 bar
	

	4.
	Избираем аналогов изходен сигнал
	4…… 20 mA / 0…… 10 V
	

	5.
	Превключване на изходи 
	4 релета с превключващи контакти (2 групи, общо захранване на всяка свързана група), точките на превключване и точките на нулиране могат да се настройват независимо една от друга. Коммутационен ток: 0,01 …2 A на комутационен изход. Коммутационно напрежение: 0,1 … 250 V AC, 12 … 32 V DC
	

	6.
	Дисплей
	4-цифрен, LED, 7-сегментен, червен, височина на цифрите 13 мм
	

	7.
	Електрическа връзка
	14-полюсен, клемен блок
	

	8.
	Точност при измерване
	1%
	

	9.
	Механична връзка
	G1/4 ISO 1179-1 / вътрешен
	

	10.
	Материал на корпуса
	Анодизиран алуминий
	



Таблица 19
	№
	Минимални технически изисквания
	Предложение на участника
Продуктов код
Производител

	1.
	Продукт
	Хидравлична зъбна помпа
	

	2.
	Група
	10
	

	3.
	Посока на въртене
	Обратно на часовниковата стрелка
	

	4.
	Работен обем 
	5.7 см3/оборот
	

	5.
	Задвижване 
	През предния капак
	

	6.
	Изпълнение
	027
	

	7.
	Обороти на въртене 
	1500 min-1
	

	8.
	Дебит
	8.12 l/min
	

	9.
	Номинално налягане
	Pn -200 bar
	

	10.
	Вход 
	G 3/8” - A
	

	11.
	Изход
	Ø 9.2мм
	

	12.
	Размер А 
	90.1 мм
	

	13.
	Размер B
	100.1 мм
	

	14.
	Тип вал 
	Двустенен вал
	

	15.
	Присъединяване
	През корпуса с 2 болта
	



Таблица 20
	№
	Минимални технически изисквания
	Предложение на участника
Продуктов код
Производител

	1.
	Продукт
	Хидравлична зъбна помпа
	

	2.
	Група
	20
	

	3.
	Посока на въртене
	По часовниковата стрелка
	

	4.
	Работен обем 
	8.2 см3/оборот
	

	5.
	Задвижване 
	През предния капак
	

	6.
	Присъединяване - вал
	1:8 коничен 
	

	7.
	Изпълнение
	006
	

	8.
	Обороти на въртене 
	1500 min-1
	

	9.
	Дебит
	11.32 l/min
	

	10.
	Номинално налягане
	Pn - 250 bar
	

	11.
	Вход 
	Ø 13.1 мм
	

	12.
	Изход
	Ø 13.1 мм
	

	13.
	Размер А 
	42.5 мм
	

	14.
	Размер Б
	80 мм
	

	15.
	Монтажен фланец   
	Правоъгълен фланец, центриране Ø 36.5 f7
	

	16.
	Монтаж
	4-болтов
	



Таблица 21
	№
	Минимални технически изисквания
	Предложение на участника
Продуктов код
Производител

	1.
	Продукт
	Хидравлична зъбна помпа
	

	2.
	Група
	20
	

	3.
	Посока на въртене
	Обратно на часовниковата стрелка
	

	4.
	Работен обем 
	10 см3/оборот
	

	5.
	Задвижване 
	През предния капак
	

	6.
	Присъединяване - вал
	1:8 коничен
	

	7.
	Изпълнение
	006
	

	8.
	Обороти на въртене 
	1500 min-1
	

	9.
	Дебит
	13.95 l/min
	

	10.
	Номинално налягане
	Pn - 250 bar
	

	11.
	Вход
	Ø 19 мм
	

	12.
	Изход
	Ø 14.2 мм
	

	13.
	Размер А 
	47 мм
	

	14.
	Размер Б
	89 мм
	

	15.
	Фланцово свързване на входа
	4 x М8-6H
	

	16.
	Фланцово свързване на изхода
	4 x M6-6H
	

	17.
	Монтажен фланец   
	Правоъгълен фланец, центриране Ø 36.5 f7
	


Таблица 22
	№
	Минимални технически изисквания
	Предложение на участника
Продуктов код
Производител

	1.
	Продукт
	Хидравлична зъбна помпа
	

	2.
	Портове
	Тръбна резба ISO
	

	3.
	Уплътнения 
	NBR
	

	4.
	Монтажен вал
	Конус 1:8
	

	5.
	Монтажен фланец   
	Правоъгълен фланец, центриране Ø 25,4
	

	6.
	Присъединяване
	ISO 228/1: G ½ вход / G 3/8 изход
	

	7.
	Посока на въртене 
	Въртене по часовниковата стрелка 
	

	8.
	Работен обем   
	6.1 cm³/U
	

	9.
	Работно налягане
	200 bar
	



Таблица 23

	№
	Минимални технически изисквания
	Предложение на участника
Продуктов код
Производител

	1.
	Продукт
	Трифазен асинхронен електродвигател
	

	2.
	Корпус
	Чугунен
	

	3.
	Габарит
	112 М
	

	4.
	Режим на работа 
	Непрекъснат (S1)
	

	5.
	Номинална мощност
	4.0 КW
	

	6.
	Номинално напрежение
	400/690 V  (Δ / Υ)
	

	7.
	Номинални обороти
	1435 min-1
	

	8.
	Монтажно изпълнение 
	B5 – фланцов монтаж (голям фланец)
	

	9.
	Диаметър на вала 
	28
	

	10.
	Дължина на вала
	60
	

	11.
	Клас на защита
	IP 55
	

	12.
	Изолационен клас
	F 
	


Таблица 24

	№
	Минимални технически изисквания
	Предложение на участника
Продуктов код
Производител

	1.
	Продукт
	Електро-хидравличен агрегат (DC мотор + Зъбна помпа)
	

	Технически данни на постояннотоковия електродвигател

	2.
	Захранващо напрежение
	220 V DC
	

	3.
	Номинална мощност
	1.5 kW (1500 W)
	

	4.
	Номинални обороти
	1500 min-1
	

	5.
	Охлаждане
	Самоохлаждащ  (IC411) 
	

	6.
	Конструктивно изпълнение
	Монтаж с крака + фланец
	

	7.
	Клас на защита
	IP 55 
	

	8.
	Режим на работа
	Непрекъснат (S1)
	

	Технически данни на зъбната помпа

	9.
	Продукт
	Хидравлична зъбна помпа с външно зацепване
конусен вал 1:8
	

	10.
	Флуид
	Хидравлично масло
	

	11.
	Работен обем
	1 cm³/rev
	

	12.
	Максимално налягане
	250 bar
	

	13.
	Номинални обороти
	1500 обороти в минута
	

	14.
	Посока на въртене
	По часовниковата стрелка 
	

	15.
	Присъединяване през задния капак
	Вход: G 3/8"
Изход: G 1/4"
	

	Монтажни елементи (куплиране)

	16.
	Монтажен фланец 
	Камбанен корпус за зъбна помпа 
	

	17.
	Съединител
	Еластичен челюстен съединител (тип "звезда")
	

	18.
	Полумуфа за мотора
	За вал 
	

	19.
	Полумуфа за помпата
	За конусен вал 1:8
	




Забележки:
1. Колона „Предложение на участника” се попълва от участника, като посочва предложения за всяко едно от изискванията на Възложителя;
2. Колона „Предложение на участника” се попълва от участника, като посочва предложения за всяко едно от изискванията на Възложителя, в т.ч. продуктов код и производител.
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