

**НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД**

**ПРЕДПРИЯТИЕ „ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ“**

**4003 гр. Пловдив, ул. „В. Левски“ № 244, тел.: 032 904 380, факс: 032 954 046, e-mail: upravlenie@vec.nek.bg**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

за доставка

**ОТНОСНО:** Доставка на дърва за горене и дървен материал в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД

**Обособена позиция 1:** Доставка на траверси за нуждите на предприятие "Водноелектрически централи"

# ВЪВЕДЕНИЕ

За извършване на ремонтни дейности със собствени сили в обектите на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ е необходимо да се извърши доставка на траверси.

# ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Доставка на импрегниран дървен материал за нуждите на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“, с размери и характеристики, подробно описани в количествената сметка.

# СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Траверсите на моста към водовземна кула на ВЕЦ „Росица 1“, както и на пасарелките при долния изравнител на ВЕЦ „Бели Искър“ са изгнили и е необходимо да се подменят.

# ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

## Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

### Технически изисквания към стоките

Импрегнираният дървен материал трябва да отговаря на следните изисквания:

* Да е от следния дървесен вид: бял бор;
* Да е с размери, подробно описани в количествената сметка – Приложение 1;
* Да е импрегниран под налягане с консервант, безопасен за околната среда, устойчив на отмиване, несъдържащ хром и/или арсен, с клас на защита 4, съгласно БДС EN 335:2013;
* Да са прави, здрави, без чепове, кухини, дупки, наличие на ядящи дървения материал насекоми/ларви и гнилости;
* Влажността на дървения материал преди импрегниране да бъде по-малко от 22%;

### Технически изисквания към маркировката

Документи съгласно българското законодателство и разпоредби на Изпълнителна Агенция по горите.

### Технически изисквания към окомплектовка и опаковка

Доставката да е придружена със следните сертификати за качество и/или декларации за съответствие:

* сертификат за качество на консерванта, използван при импрегниране;
* сертификат, посочващ достигането на пропиване за клас на защита 4, съгласно БДС EN 335:2013;

### Технически изисквания към транспортирането

По време на транспорт е необходимо да се гарантира целостта, да не се допуска деформиране и повреждане на дървения материал.

Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на стоките до мястото на доставка.

### Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Неприложимо за предмета на поръчката.

## Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.

## Изисквания към доставените стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

При изпълнение на товаро–разтоварните работи, да се изпълняват изискванията на:

* Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
* Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
* Наредба №12 от 30 декември 2005 год. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи.

## Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

Неприложимо за предмета на поръчката.

# УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

## Срок, място и условия за доставка

Срокът на изпълнение на договора е не повече от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на същия.

Изпълнителят изпраща на Възложителя писмено потвърждение за извършване на доставката, не по-късно от 1 (един) работен ден преди датата за доставка.

Материалите се доставят съгласно количествената сметка, Приложение 1, за сметка на Изпълнителя до:

* с. Горско Косово, област Велико Търново, община Сухиндол, Короната на язовирна стена „Александър Стамболийски“;
* гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244, НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ, Централен склад.

## Контрол на доставката при получаването ѝ

Приемането на материалите ще се извършва след оглед, предоставени сертификати за качество и/или декларации за съответствие на доставения материал и с подписване на приемателно – предавателен протокол без забележки.

## Други изисквания

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1 – Количествена сметка

**Обособена позиция 1**: Доставка на траверси за нуждите на предприятие "Водноелектрически централи"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Характеристики/Стандарт** | **Коли- чество** | **Мярка** | **Място за доставка** |
| 1 | Дървени траверси от бял бор с дължина 2,6 м и сечение в см.: 24/12 – импрегнирани | Иглолистен дървен материал, изсушен, подбран без сърцевина, импрегниран под налягане, клас на защита 4, съгласно БДС EN 335:2013 | 100 | бр. | Язовирна стена „Ал. Стамболийски“ |
| 2 | Дървени талпи от бял бор с дължина 0,9 м и сечение в см.: 20/8 – импрегнирани | Иглолистен дървен материал, изсушен, импрегниран под налягане, клас на защита 4, съгласно БДС EN 335:2013 | 30 | бр. | Централен склад на ПВЕЦ – гр. Пловдив |
| 3 | Дървени талпи от бял бор с дължина 1 м и сечение в см.: 20/8 – импрегнирани | Иглолистен дървен материал, изсушен, импрегниран под налягане, клас на защита 4, съгласно БДС EN 335:2013 | 48 | бр. | Централен склад на ПВЕЦ – гр. Пловдив |

***Забележка****: Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.*