**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

за доставка

**ОТНОСНО:** „Доставка на 2 бр. алуминиево мобилно скеле за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“

**1. ВЪВЕДЕНИЕ**

За изпълнение на обектите със собствени сили, свързани с поддръжката на хидротехнически съоръжения във водноелектрическите централи, осигуряващи дейността на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ е необходимо да се извърши доставка на 2 бр. алуминиево мобилно скеле.

**2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

Доставка на 2 бр. алуминиево мобилно скеле, с характеристики описани в техническите изисквания към стоките.

**3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ**

При изпълнение на програмите на Предприятие „Водноелектрически централи“ се извършвате основни, периодични и аварийни ремонти. За тази цел е необходимо закупуването на 2 бр. алуминиево мобилно скеле.

**4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА**

**4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството**

**4.1.1. Технически изисквания към стоките:**

Професионално алуминиево мобилно скеле с работна височина до 9,8 m – 1 бр.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристики** | **Ед. мярка** | **Количество** |
| 1. | Работна височина | m | 9,8 |
| 2. | Дължина на полето | m | 2,0 |
| 3. | Ширина на полето | m | 0,6 |
| 4. | Допустимо натоварване на площадката | kg/m² | 200,0 |
| 5. | Конзолни стабилизатори | бр. | 4,0 |

Професионално алуминиево мобилно скеле с работна височина до 14,4 m – 1 бр.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристики** | **Ед. мярка** | **Количество** |
| 1. | Работна височина | m | 14,4 |
| 2. | Дължина на полето | m | 2,0 |
| 3. | Ширина на полето | m | 0,7 |
| 4. | Допустимо натоварване на площадката | kg/m² | 200,0 |
| 5. | Конзолни стабилизатори | бр. | 4,0 |

Алуминиевото мобилно скеле да бъде в съответствие с изискванията на приложимите стандарти **EN 1004 или еквивалент.**

**4.1.2. Технически изисквания към маркировката**

Алуминиевото мобилно скеле да притежава сертификат за качество или декларация за съответствие.

**4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка**

С доставката да бъдат представени гаранционна карта и инструкция за сглобяване.

**4.1.4. Технически изисквания към транспортирането**

Доставката е необходимо да се извършва с транспорт на изпълнителя.

**4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация**

При доставката да бъде направен монтаж на една секция от скелето, за всяко едно от скелетата. Да бъдат проверени оставащите елементи на скелетата съответстват ли за монтаж на цялата квадратура на скелето, преди подписване на приемно – предавателен протокол.

**4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата**

Неприложимо за предмета на поръчката.

**4.3 Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд**

Неприложимо за предмета на поръчката.

**4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия**

Гаранционен срок на скелето 24 месеца, от подписване на приемно – предавателен протокол без забележки.

**5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**5.1. Срок, място и условия за доставка**

Място на доставката, НЕК-ЕАД Предприятие „Водноелектрически централи“ гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244.

Срок за изпълнение на доставката до 1 месеца от подписване на договор.

**5.2. Контрол на доставка при получаването и**

При доставката да бъдат подписани протокол за входящ контрол и приемно – предавателен протокол без забележки.

При изпълнение предмета на договора доставката на скелето трябва да е фабрично ново, неупотребявано и да е напълно окомплектовано и готово за експлоатация.

**5.3. Други изисквания**

Неприложимо за предмета на поръчката