**СХЕМИ НА ВРАТИТЕ**

**ОБЕКТ: ПОРТАЛНИ ВРАТИ НА СКЛАДОВИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ В СКЛАДОВО РЕМОНТНА БАЗА – БЕЛОВО – ДОСТАВКА И МОНТАЖ**

**Позиция 1: Портална термопанелна плътна врата за 100 тонно хале с вертикално плъзгащо се отваряне нагоре на цялата врата (без навиване) и вградена отваряема пешеходна врата – 40,20 кв.м.**

600

200

285 100 285

670

**Позиция 2: Портална термопанелна плътна врата за 32 тонно хале с вертикално плъзгащо се отваряне нагоре на цялата врата (без навиване) и вградена отваряема пешеходна врата – 41,40 кв.м.**

600

200

295 100 295

690

**Позиция 3: Портална термопанелна плътна врата за 32 тонно хале с вертикално плъзгащо се отваряне нагоре на цялата врата (без навиване) и вградена отваряема пешеходна врата – 15,91 кв.м.**

430

200

135 100 135

370

**Позиция 4: Термопанелна плътна врата, изработена от алуминиев профил с прекъснат термомост за 32 тонно хале с нормално отваряне. Поглед отвътре! Отваряне навън! Без праг, с четкообразен уплътнител по долната страна на вратата – 2,40 кв.м.;**

240

Изготвил:

Васка Грозданова

Инженер ИК

100