Оферта - образец

 за

Доставка на коси/храсторези за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

От:………………………

……………………………

До: НЕК ЕАД, предприятие „Язовири и каскади”

Уважаеми господа, след като се запознахме с предоставените ни от Вас технически и други изисквания, касаещи „Доставка на моторни триони – 4 броя“ за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“, предлагаме да Ви доставим моторен трион марка ………………… …………………, модел……………………….

1. Стойност на доставката за 4 броя моторни триони:…………………. /………………*…..*………….……/ лева, без ДДС. В цената са включени всички разходи по доставката.
2. Гаранционен срок – 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на приемо-предавателния протокол.
3. Срок за доставка: не повече от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателното писмо;
4. Място на доставка: гр. София, ул. „Мими Балканска“№5 – всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа;
5. Техническа документация при доставката:
	* Инструкция за поддръжка и експлоатация на български език. Инструкцията да съдържа и изисквания относно опазването на околната среда в това число информация за третирането на уреда след изтичане на експлоатационната му годност;
	* Декларация за съответствие от производителя;
	* Декларация относно стойностите на шум, вибрация и вредни емисии на предложения модел.
	* Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008/2015 на производителя или еквивалентен;
6. Технически характеристики: - съгласно попълнения сравнителен лист за технически данни;
7. Валидност на офертата: 90 календарни дни от дата на крайния срок за подаване на оферти
8. Начин на плащане: в срок до 30 календарни дни, след дата на получаване на доставката и след представена фактура – оригинал, и приемателен протокол без забележки.

Приложения:

1. Сравнителен лист за съответствие с техническите характеристики;

…………….2021г.

 Предложил: ……………………..,

*(подпис)*

 /………………………..…………../

 *(име)*

**Таблица за съответствие с технически параметри**

**Моторен трион**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз.№ | Параметър | Мернаединица | Стойност, включ. | Предложение |
| min | max |
| 1 | Тип на триона - професионален с метален картер | Модел/марка……………………./ ……………………. |
| 2 | Регулируема маслена помпа |  |
| 3 | Двигател – двутактов, ново поколение с намалени вредни емисии |  |
| 3.1 | Автоматично регулиране на двигателя в зависимост от надморската височина, влажност на въздуха, температурата, състоянието на филтъра и качеството на горивото. |  |
| 4 | Мощност  | kW  | 2,0  | 3,5 |  |
| 5 | Обем на двигателя | cm3 | 50 | 60 |  |
| 6 | Обем на бензиновия резервоар | l | 0,4 | - |  |
| 7 | Максимални обороти | min-1 | 7 000 | - |  |
| 8 | Обороти на празен ход | min-1 | - | 3000 |  |
| 9 | Тегло за единица мощност  | kg/kW | - | 2 |  |
| 10 | Дължина на шината  | цола | 16  | 18  |  |
| 11 | Тегло, без режещ инструмент и гориво | kg | - | 5,5 |  |
| 12 | Звуково налягане ( усещано от оператора) | dB(A) | - | 107,0 |  |
| 13 | Звукова мощност  (гарантирано ниво на шума) | dB(A) | - | 117,0 |  |
| 14 | Ниво на вибрациите на предна ръкохватка  | m/s² | - | 3,7 |  |
| 15 | Ниво на вибрациите на задна ръкохватка  | m/s² | - | 4,1 |  |
| 16 | Ниво на въглеродни емисии | g/kWh | - | 850 |  |

…........2021г.

 Предложил: ……………………..,

 *(подпис)*

 /……………………………../

 *(име)*