***Приложение 4***

*(образец)*

**ДО**

**НЕК ЕАД,**

**ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“**

**УЛ. ЛАВЕЛЕ № 26**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От ......................................................................................................................................................,

*(наименование на участника)*

представлявано от............................................................................................................................,

*(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)*

в качеството си на .............................................................................................................................

*(посочва се длъжността на представителя на участника)*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с изискванията в поканата за провеждане избор на изпълнител за поръчка с предмет: **:** „Тунел Алеко – укрепване на терена при входа на II-ри прозорец на тунела“, язовирен район „Батак“, заявяваме следното:

**1.** Предлагаме да изпълним поръчката както е описано в поканата за участие, за обща сума, в размер на ........................... (словом:...............................................................) лева без ДДС.

**2.** Така предложената цена е формирана на база приложената към това ценово предложение количествено стойностна сметка и включва всички разходи за изпълнение на поръчката.

**Приложение:** Количествено-стойностна сметка

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име, длъжност: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА**

**СМЕТКА**

за „Тунел Алеко – укрепване на терена при входа на II-ри прозорец на тунела“, язовирен район „Батак“

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. мярка | К-во | **Цена**  в лева без ДДС |
| **1** | **Премахване на храсти и дървета с дебелина до 10 cm** | **m²** | **400** |  |
| **2** | **Безвзривно разрушаване на скали** | **m³** | **5** |  |
| **3** | **Обрушване на нестабилни скали и земна маса** | **m³** | **15** |  |
| **4** | **Пренасяне на обрушените скали и земни маси ръчно на 50 m** | **m³** | **15** |  |
| **5** | **Полагане на двойно усукана геокомпозитна мрежа** | **m²** | **250** |  |
| **Общо** | | | |  |

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име, длъжност: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_