**ОБРАЗЕЦ на ОФЕРТА**

за

**„Доставка на кантар 3 тона, дигитален**

**за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“**

**ОТ:** ………………………………………………………………..

(име и правна форма на фирмата участник; ЕИК)

**ДО:** НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади”

Уважаеми господа, след като се запознахме с Вашите технически и други изисквания, касаещи **„Доставка на кантар 3 тона, дигитален за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“ – 1 брой,** предлагаме на Вашето внимание **кантар 3 тона, дигитален**, производство на фирма ……………………….., модел ……………………….

Предлагаме да Ви доставим стоката при следните условия:

1. **Стойност на доставка за 1 /един/ кантар 3 тона, дигитален:** ………………… /…………………………../ **лв. без ДДС**. В цената са включени комплектация и всички разходи по доставката.
2. **Гаранционен срок: 12 /дванадесет/ месеца** от датата на приемо-предавателния протокол за извършена доставка, без забележки.
3. **Срок за доставка: …………… дни (до 30 /тридесет/ календарни дни)**, считано от датата на възлагане;
4. **Място на доставката:** гр. София, ул. „Мими Балканска“ № 5, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа
5. **Техническа документация при доставката:**
* Инструкция за експлоатация на български език;
* Гаранционна карта;
* Декларация за произход от Изпълнителя;
* Декларация за съответствие от Производителя.
1. **Технически характеристики:** Съгласно попълнения сравнителен лист с технически характеристики.
2. **Валидност на офертата:** **90 календарни дни**, считано от датата, определена за краен срок за подаване на офертите.
3. **Начин на плащане:** По банков път, в срок до **30 (тридесет) календарни дни**, след дата на получаване на доставката, представена фактура – оригинал и приемо-предавателен протокол без забележки.

**Приложения:**

1. Сравнителен лист за съответствие с техническите характеристики, неразделна част от офертата
2. Пълномощно при необходимост

Дата: ………….. 2022 г Подпис и печат:

гр. /Име, фамилия; длъжност/

***Забележка: Офертата се подписва от лице вписано като представител на фирмата участник в актуалната съдебна регистрация или изрично упълномощено от него лице.***

**Сравнителен лист** **за съответствие с технически характеристики**

***„Доставка на кантар 3 тона, дигитален“ – 1 брой***

| **ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИE****НА****УЧАСТНИКА** |
| --- | --- |
| **Поз.****№** | **Параметър** | **Мерна****единица** | **Стойност****/включително/** |
| **min** | **max** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| ***Предложение от:*** |  |
| ***Производител на кантара:*** |  |
| ***Модел на кантара:*** |  |
| ***Страна на произход на кантара:*** |  |
|  |
| 1 | Електронна кранова везна с цифров LED/LCD екран | Да |  |
| Индикация на екрана | цифрова, 5 цифрен червен |  |
| Височина на цифрите | Минимум 30 mm (1,2“) |  |
| 2 | Корпус | алуминиев (Al) |  |
| 3 | Начин на измерването | чрез повдигане на товара |  |
| 4 | Максимално натоварване | kg | 3 000 |  |
| 5 | Минимално натоварване | 20 |  |
| 6 | Отклонение | 1 |  |
| 7 | Живот на батерията | h | 50 | / |  |
| 8 | Работна температура | °C | -10 | +40 |  |
| 9 | Външен захранващ адаптор (зарядно) | DC 9 V / 1000 mA |  |
| 10 | Tип на батерията | Пълно запечатанаоловно - киселинна6 V / 4,5 Ah |  |
| 11 | Халка за захват | Да |  |
| 12 | Кука с предпазна ключалка | Да |  |
| 13 | Функции | ДА | НЕ |
| * тариране
 | Да | [ ]  | [ ]  |
| * нулиране
 | [ ]  | [ ]  |
| * автоматично нулиране
 | [ ]  | [ ]  |
| * общо задържане
 | [ ]  | [ ]  |
| * предупреждение и запис на претоварване
 | [ ]  | [ ]  |
| * калибриране чрез дистанционно управление
 | [ ]  | [ ]  |
| * промяна на мерна единица (kg, lb, N),

кg e мерна единица по подразбиране | [ ]  | [ ]  |
| 14 | Безжично дистанционно управление |  |
| Обхват | m | 15 | / |  |
| Батерия, 1,5 V | брой | 2 | / |  |
| 15 | Клас на прецизност съгласно Международната организация по законова метрология (OIML) | не по-малка от III |  |
| 16 | Степен на защита | не по-малка от IP 54 |  |
| 17 | Тегло | kg | 10 | 20 |  |

**Забележка:**

В колона **6 (Предложение на участника),** таблицата се попълва от участника, като се посочва предложения за всяко едно от изискванията на Възложителя. **В случай на празно (непопълнето) поле или непосочване на предложение с технически данни по даден технически параметър, изискуем от Възложителя, както и при непосочване на Произдовител, Модел, Страна на произход участникът ще бъде предложен за отстраняване.**

Дата: ………….. 2022 г Подпис и печат:

гр. /Име, фамилия; длъжност/

***Забележка: Офертата се подписва от лице вписано като представител на фирмата участник в актуалната съдебна регистрация или изрично упълномощено от него лице.***