**ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет:„Доставка на аерозоли, смоли и силиконни лепила за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“ в обособени позиции

**ОП 1**: Доставка на аерозоли за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“

**ОП 2:** Доставка на смоли, силикони и лепила за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

 (наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: „Доставка на аерозоли, смоли и силиконни лепила за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“ в обособени позиции

**ОП 1**: **Доставка на аерозоли за нуждите на Предприятие „Водноелектрически**

**централи“**, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Технически спрейове, препарати; наш номер** | **Характеристики** | **Мярка** | **К-во** | **Ед. цена в лв без ДДС** | **Обща цена в лв без ДДС** |
| 1. | Спрей за обезмасляване, 203519 | Висококачествено средство за премахване на консерванти като грес, смазки, смоли от всякакви видове метални повърхности. Характеризира се със силните си разграждащи свойства и липсата на следи след употребата му. Няма корозионно действие. Обработени с него повърхностите могат да бъдат измити с вода за отстраняване на разтворения консервант; Разфасовка 400мл. | бр. | 140 |  |  |
| 2. | Спрей контактен, електроизолационен, 258224 | Устойчив е на вода, соли и слаби киселини. Отблъсква водата и влагата, като осигурява продължителна влагозащита на електромотори, релета, кабели и електрически връзки. Устойчив е на вода, соли и слаби киселини. Електрозащитен спрей – електроизолатор; Разфасовка 500мл. | бр. | 15 |  |  |
| 3. | Спрей контактен, подобрява проводимостта, 233509 | Спрей контактен, почистващ. С добри смазващи свойства, намалява триенето и износването, разтваря остатъци от смазки и греси. Да подобрява електрическата проводимост. Да отстранява влагата; Разфасовка 400мл. | бр. | 70 |  |  |
| 4. | Спрей почистващ силикон, 258225 | Спрей, почистващ силикон/ аерозолен продукт, предназначен за премахване на уплътнения от всякакви метални, керамични и от други повърхности. Бързо отстранява уплътнители, силиконови ленти , засъхнало масло, лепила, грес и боя; Разфасовка 400мл. | бр. | 30 |  |  |
| 5. | Спрей за почистване на детайли, 245282 | Обезмаслява и почиства машинни детайли от греси и наслояване на прах. Бързосъхнещ; Разфасовка 500мл. | бр. | 40 |  |  |
| 6. | Спрей за защита от корозия, 202593 | Предназначен да предпазва активно от ръжда посредством ефективна система за плътно покритие. Може да се нанася върху почти всякакви повърхности, като желязо, поцинковани повърхности, мед, месинг, алуминий. Характеристики - Дълготрайна антикорозионна защита; Изключително висока покривност; Силно еластичен и устойчив на удари слой; Отлична адхезия към почти всякакви повърхности; UV устойчив. Устойчив на вода; Разфасовка 400мл. | бр. | 20 |  |  |
| 6.1 | Спрей за защита от корозия (за РМЦ), 202593-а | Осигурява устойчива защита от корозия. Отлична адхезия към почти всякакви повърхности; **На восъчна основа;** Безцветен; Да се отстранява лесно с обикновени разтворители; Разфасовка 400мл. | бр. | 30 |  |  |
| 7. | Спрей за ръжда, премахващ ръждата, помага при развиване, 231020 | Спрей за почистване на ръжда разтворител на ръжда с органична молибденова добавка. За развиване на ръждясали и оксидирани винтови съединения ръждопреобразувател/ смазка; Разфасовка 400мл | бр. | 130 |  |  |
| 8. | Спрей антикорозионен, смазващ, 244961 | Мултифункционален спрей. Премахва влагата, за да предотврати появата на ръжда и къси съединения;Прониква в заяли части;Смазва механизми за равномерна работа;Премахва масла, греси и замърсявания;Предпазва метални повърхности от ръжда и корозия; Разфасовка 450мл. | бр. | 100 |  |  |
| 9. | Спрей, устойчив на слаби киселини и основи, смазващ, 239145 | Спрей за смазване на вериги и верижни трансмисии, подложени на високо натоварване. Съдържанието на флакона се изпръсква като масло, притежаващо характеристиките на грес. Спреят има изключителна термична и механична устойчивост, предотвратява износването и полепването на мръсотия върху веригата или трансмисията, PH неутрален е, устойчив на атмосферни влияния и действието на слаби киселини и основи; Разфасовка 500мл. | бр. | 30 |  |  |
| 10. | Спрей за откриване на пробиви,257117 | Описание:• работен диапазон +5 до + 40°С;• за откриване на дупки или изтичане в системи под налягане;• подходящ за инспекция на тръби, маркучи, фитинги, клапани, спойки, болтови и заваръчни съединения, надуваеми лодки, компресори и др.;• може да бъде използван при наличие на запалими газове;• сам по себе си не е запалим и не дразни кожата; Разфасовка 400мл. | Бр. | 10 |  |  |
| 11. | Грунд за метали, спрей, 223151 | Да е на базата на синтетични смоли, да притежава антикорозионни свойства. Да е подходящ за всички видове бои (нитро, алкидни и акрилни). Да може да се използва върху всякаква повърхност с изключение на пластмасови. Маслоустойчив; Разфасовка 400мл. | бр. | 10 |  |  |
| 12. | Спрей силикон, 233536 | Силикон- смазва, почиства, предпазва от износване, водоустойчив; Разфасовка 400мл. | бр | 20 |  |  |
| 13. | Спрей полиуретан, 214159 | Предназначена е за монтиране, лепене, запълване, уплътняване, топло-, студо- и звукоизолация. Захваща отлично към дърво, бетон, камък, метал и др. За работа без пистолет; Разфасовка 300мл. | бр. | 20 |  |  |
| 14 | Спрей за размразяване, 253603 | Спрей за размразяване на стъкла и уплътнения, да предпазва от замръзване; Разфасовка 300 мл. | бр. | 60 |  |  |
| ОБЩА СУМА |  |

Така предложената обща сума включва всички разходи за изпълнение на поръчката,

включително и транспортните.

Срок за изпълнение на поръчката: ……………………… календарни дни.

Гаранционен срок на обекта:……………….. месеца.

Цената и сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

**ОП 2:** Доставка на смоли, силикони и лепила за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“ Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Артикул** | **Характеристики** | **К-во** | **Мярка** |  **Ед. цена в лв без ДДС** | **Обща цена в лв без ДДС** |
|  | Силикон маслоустойчив, високотемпературен, червен  | Устойчив на греси, масла, вода. Издържа на температура не по-ниска от 250°С. Цвят – червен. Разфасовка - Флакон, не по-малък от 280 ml | 380 | Бр |  |  |
|  | Силикон маслоустойчив, високотемпературен, черен  | Устойчив на греси, масла, вода. Издържа на температура не по-ниска от 250°С. Цвят – черен. Разфасовка - Флакон, не по-малък от 280 ml | 20 | Бр |  |  |
|  | Силикон монтажен | Универсално монтажно лепило, цвят бежов. За бърз и дълготраен монтаж и залепяне на различни строителни материали: дърво и дървени елементи, подови первази и лайсни. Разфасовка - Флакон, не по-малък от 310 ml  | 72 | Бр |  |  |
|  | Силикон санитарен | СИЛИКОН санитарен, ръчен Цвят: бял, Разфасовка - Флакон, не по-малък от 280 ml.  | 43 | Бр |  |  |
|  | Силикон универсален безцветен | СИЛИКОН универсален безцветен, ръчен, Разфасовка - Флакон, не по-малък от 280 ml | 91 | Бр |  |  |
|  | Силикон универсален бял | СИЛИКОН универсален бял. ръчен Цвят: бял, Разфасовка - Флакон, не по-малък от 280 ml | 67 | Бр |  |  |
|  | Лепило за гума | Лепило на базата на еластичен каучук за свързване на елементи, изработени от гума, покрити с гума или от материали, подобни на гума. Устойчивост на променливи атмосферни и температурни условия. Разфасовка - Туба не по-малка от 20мл.  | 80 | Бр |  |  |
|  | Лепило за метал | Лепило без силикон, подлежащ на шлифоване, втвърден, подлежащ на пребоядисване, Масло-устойчиво. Цвят сив. Температурен диапазон:-40°C +120°С, Разфасовка - туба не по-малка от 24ml. | 22 | Бр |  |  |
|  | Лепило монтажно,моментно | С голяма начална якост, не се чака изпаряването на разтворителя, експресно свързване и залепване, устойчивост на влага. Разфасовка- Картридж, не по-малка от 280 мл.  | 21 | Бр |  |  |
|  | Лепило двукомпонентно | Двукомпонентно трайно и устойчиво лепило, което притежава качествата на метална заварка. Тип паста, която се втвърдява и изсъхва за 10 мин. Не се разтича. Залепва широк диапазон от материали: метал, стъкло, гума, дърво, цимент, фаянс, порцелан и др. За ремонт на метални изделия, подложени на интензивно натоварване, за детайли, подложени на вибрации, силови въздействия. Устойчиво вода, масла и на температури между -60 °С до +120 °С, Разфасовка не по-малка от 70 мл. | 106 | Бр |  |  |
|  | Лепило универсално | Подходящо за метал, гума, кожа, дърво, пластмаса и камък. Не е подходящо за полиетилен, полипропилен, полистирен и гъвкаво PVC.Разфасовка не по-малка от 120 ml | 28 | Бр |  |  |
|  | Осигурител за резби | Лепило за осигуряване на резби - средна якост на залепване, клас на якост DIN 30661. Предотвратява разхлабването вследствие на вибрации. Функционална якост (типична стойност при 22°C) - 2 часа. Момент на развиване за болт М 10 - 20Nm. Постоянна температурна устойчивост не по-ниска от +130°C.Разфасовка не по-малка от 50 ml | 34 | Бр |  |  |
|  | Пяна монтажна | Монтажна пяна, полиуретанова, Подходяща за използване при температура от +5 до +35 °C. За запълване на пукнатини, строителни фуги и кухини, уплътняване на рамки на прозорци и каси на врати.Захваща се отлично към дърво, бетон, камък, метал. Използване без необходимост от пистолет. Разфасовка: Флакон – 750 мл | 161 | Бр. |  |  |
|  | Втвърдител за епоксидна смола | За залепване на материали и детайли с различен състав (метални, керамични и др.) с изкючение на пластмаси (полиетилен, поливинилхлорид, гума и др.); За антикорозионни строителни изолации и за шпакловане. Използва се и самостоятелно или с добавка на подходящи пълнители: кварцово, порцеланово или стъклено брашно, каолин, талк, метален прах и др. Разфасовка (кг): до 2,7 кг  | 8 | кг |  |  |
|  ОБЩА СУМА |  |

Така предложената обща сума включва всички разходи за изпълнение на поръчката,

включително и транспортните.

Срок за изпълнение на поръчката: ……………………… календарни дни.

Гаранционен срок на обекта:……………….. месеца.

Цената и сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: ………….. ПОДПИС:

 *(име, фамилия, длъжност)*