**ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: **„ВЕЦ „Цанков камък“ – модернизация на система за измерване на дебит в НТ – доставка на материали“**

ОТ:……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………………………..

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: **„ВЕЦ „Цанков камък“ – модернизация на система за измерване на дебит в НТ – доставка на материали“**, Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед.**  **м - ка** | **К - во** | **Ед. цена в лева, без ДДС** | **Обща цена в лева, без ДДС** |
| 1. | Тръба с р-ри:  Ø 60,3 х 2.9 мм.  ВАЖНО: фитинги, форма и огъване са съгласно чертеж № TK/E/VAT/5/MI/5751;  **\*технически параметри съгласно Техническата спецификация, неизменна част от индикативното предложение** | кг. | 201,00 |  |  |
| 2. | Тръба с р-ри:  Ø 28 х 2 мм.  ВАЖНО: фитинги, форма и огъване са съгласно чертеж № TK/E/VAT/5/MI/5751;  **\*технически параметри съгласно Техническата спецификация, неизменна част от индикативното предложение** | кг. | 24,00 |  |  |
| 3. | Тръба с р-ри:  Ø 15 х 1.5 мм.  ВАЖНО: фитинги, форма и огъване са съгласно чертеж № TK/E/VAT/5/MI/5751;  **\*технически параметри съгласно Техническата спецификация, неизменна част от индикативното предложение** | кг. | 16,00 |  |  |
| 4. | Тръба, безшевна с „S“ – образна форма по Детайл ІІ: 2SN DN 50x1300 мм., к-т с 2 бр. фитинги/тръбни свързващи елементи, съгласно чертеж № TK/E/VAT/5/MI/5751;  **\*технически параметри съгласно Техническата спецификация, неизменна част от индикативното предложение** | бр. | 1,00 |  |  |
| 5. | Дъга, безшевна по Детайл ІІІ: Ø 60,3 х 2,9 мм., DIN 2605, Mat. 1.4301/DN 50 за заваряване, съгласно чертеж № TK/E/VAT/5/MI/5751;  **\*технически параметри съгласно Техническата спецификация, неизменна част от индикативното предложение** | бр. | 2,00 |  |  |
| 6. | Разпределителна кутия „BOX ІІ“.  Кутията се доставя в комплект: основна планка, тяло, капак, входен тръбен елемент и изходни тръбни елементи, свързващи болтове, крепежни елементи, свързващи фитинги, уплътнения.  **\*технически параметри съгласно Техническата спецификация, неизменна част от индикативното предложение** | бр. | 1,00 |  |  |
| 7. | Разпределителна кутия „BOX ІІІ“.  Кутията се доставя в комплект: основна планка, тяло, капак, входен тръбен елемент и изходни тръбни елементи, свързващи болтове, крепежни елементи, свързващи фитинги, уплътнения.  **\*технически параметри съгласно Техническата спецификация, неизменна част от индикативното предложение** | бр. | 2,00 |  |  |
| 8. | Скоби за хидравлични тръби „CLAMP SPV 215 PP DP\_AS *19*“.  **\*технически параметри съгласно Техническата спецификация, неизменна част от индикативното предложение** | бр. | 60,00 |  |  |
| 9. | Скоби за хидравлични тръби „CLAMP SPV 428 PP DP\_AS *18*“.  **\*технически параметри съгласно Техническата спецификация, неизменна част от индикативното предложение** | бр. | 20,00 |  |  |
| 10. | Скоби за хидравлични тръби TYPE I „CLAMP SP 760,3 PP DP\_AS *15*“,  **\*технически параметри съгласно Техническата спецификация, неизменна част от индикативното предложение** | бр. | 40,00 |  |  |
| 11. | Тръбни свързващи елементи:  DN 50 2", за тръба Ø 60.3 мм.  **\*технически параметри съгласно Техническата спецификация, неизменна част от индикативното предложение** | бр. | 2,00 |  |  |
| 12. | Тръбни свързващи елементи:  G28L, за тръба Ø 28 х 2 мм.  **\*технически параметри съгласно Техническата спецификация, неизменна част от индикативното предложение** | бр. | 4,00 |  |  |
| 13. | Тръбни свързващи елементи:  GEG 28L G3/4", за тръба Ø 28 х 2 мм.  **\*технически параметри съгласно Техническата спецификация, неизменна част от индикативното предложение** | бр. | 2,00 |  |  |
| 14. | Тръбни свързващи елементи:  GEG 15L G3/8", за тръба Ø 15 х 1.5 мм. | бр. | 20,00 |  |  |
| 15. | Огъване на тръби Ø 28 х 2 мм. на 90º и по дъгата на НТ.  **\*технически параметри съгласно Техническата спецификация, неизменна част от индикативното предложение** | бр. | 4,00 |  |  |
| 16. | Огъване на тръби Ø 15 х 2 мм. за връзки към сензори на 90º и по дъгата на НТ.  **\*технически параметри съгласно Техническата спецификация, неизменна част от индикативното предложение** | бр. | 16,00 |  |  |
| **ОБЩА СУМА В ЛВ., БЕЗ ДДС** | | | | |  |

Индикативен срок за извършване на доставка ………………….. календарни дни.

Индикативен гаранционен срок……………….(при наличие).

Цената и сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: ………….. ПОДПИС:

*(име, фамилия, длъжност)*