**ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: **ВЕЦ „Ивайловград“ - Ремонт релсов път на мостов кран 20 тона в дроселно помещение.**

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

 (наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: **ВЕЦ „Ивайловград“ - Ремонт релсов път на мостов кран 20 тона в дроселно помещение.** Ви представяме нашето индикативно предложение, както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид СМР** | **м - ка** | **К - во** | **Ед. сума****в лв., без****ДДС** | **Обща****сума в лв.,****без ДДС** |
|  | **Работи по демонтажа и монажа на подкранов път, включваща:** |  |  |  |  |
|  1  | Демонтаж на две релси с дължина по 55 м./ вкл .и демпферните връзки/ с дължини на релсите по 6 м | ед.м. | 110 |  |  |
| 2 | Доставка на анкерна шпилка M16x240 с гайка М16, шайба и пружинна шайба ф16 | бр. | 444 |  |  |
| 3 | Разбиване на стоманобетон с електрически къртач | м³. | 25 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на метални траверси с размери 150/210/12 мм., Ст3 | бр. | 222 |  |  |
| 5 | Монтаж на анкерна шпилка M16x240 с инжекционна смола 2-компонентна опаковка  | бр. | 444 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на стопорна плоча (метален клипс) за релса 90/60/30 Ст 3 | бр. | 444 |  |  |
| 7 | Обмазване двукратно с контактен грунд бетонова повърхност.  | м² | 80 |  |  |
| 8 | Замонолитване на опорните планки /метални траверси/ и анкерните шпилки с замонолитващ виокоякостен разтвор | м³. | 25 |  |  |
| 9 | Монтаж на две релси с дължина по 55 м./ вкл .и демпферните връзки/ съгласно изискванията на Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения | ед. м. | 110 |  |  |
| 10 | Изработка , монтаж и демонтаж предпазна преграда | бр. | 1 |  |  |
| 11 | Изработка, монтаж и демонтаж обезопасително тролейно въже | бр. | 1 |  |  |
| 12 | Изготвяне на ПБЗ и необходимата документация за ремонта съгласно изискванията на Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения, приета с ПМС No 199 от 10.09.2010 г. | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Почистване и изхвърляне на строителни отпадъци | м³. | 25 |  |  |
| **ОБЩА ЦЕНА В ЛВ., БЕЗ ДДС** |  |

Така предложената обща сума включва всички разходи за изпълнение на поръчката,

включително и транспортните.

Срок за изпълнение на поръчката: ……………………… календарни дни.

Гаранционен срок на обекта:……………….. месеца.

Цената и сроковете са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – техническа спецификация от поканата за пазарна консултация.

Дата: ………….. ПОДПИС:

 *(име, фамилия, длъжност)*