**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

за доставка

**ОТНОСНО:** Доставка на информационни стенни системи за нуждите на НЕК ЕАД Предприятие „Водноелектрически централи“ - Пловдив.

**1. ВЪВЕДЕНИЕ**

Организационната структура на „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК ЕАД), включва централно управление, предприятие „Язовири и каскади“ и предприятие „Водноелектрически централи“.

Компанията чрез Предприятие „Водноелектрически централи“ произвежда електрическа енергия от 30 ВЕЦ и ПАВЕЦ.

Във връзка с обезпечаването на централите с необходимите материали за изпълнението на изискванията по системата за визуален мениджмънт, за достъпност на инструкциите от персонала по работните места е необходима доставка на информационни стенни системи, които ще бъдат монтирани на таблата за управление на съответните системи във ВЕЦ (ПАВЕЦ), на които ще се поставят инструкциите за дадените съоръжения. По този начин ще се осигури лесен и бърз достъп до нужната информация за експлоатацията на съоръженията.

**2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

Поръчката обхваща доставка на:

1. Информационна стенна система – 130броя (комплект с 10 броя джобове формат А4 за всяка система).

**3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ**

Към момента инструкциите за експлоатация не се намират на разположение в таблата на съответното съоръжение.

**4ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА**

**4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството**

**4.1.1. Технически изисквания към стоките:**

Таблица № 1: Технически характеристики на Информационни стенни системи:

| **Поз. №** | **Технически характеристики** | **Стойност** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Закрепващ модул за 10 джоба формат А4 | 130 броя |
| 2. | Тип монтаж | Стенен |
| 3. | Повърхност | Метална |
| 4. | Покритие | Прахово боядисана |
| 5. | Цвят | Сив |
| 6. | Джоб за документи формат А4 | 1300 броя |
| 7. | Рамка | Метална |
| 8. | Цвят | Син |
| 9. | Страни на джоб | Прозрачно фолио |
| 10. | Комплект крепежни елементи за стена | Да |

Доставените стоки е необходимо да са нови, неупотребявани и да не са спрени от производство.

**4.1.2. Технически изисквания към маркировката**

Доставените стоки да притежават сертификат за качество и/или декларация за съответствие.

**4.1.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка**

При доставката на стоките, фабричната опаковка е задължителна. Тя трябва да гарантира стоката срещу външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад.

Разходите по отстраняване на повредите по стоките при транспортирането им са за сметка на Изпълнителя.

Стоките трябва да бъдат окомплектовани с всички необходими елементи на системата.

На стоките да има етикет на български език, съдържащ информация за продукта.

С доставката да бъдат представени: Декларация за съответствие.

**4.1.4. Технически изисквания към транспортирането**

Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на стоките до мястото на доставка.

**4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация**

Неприложимо за премета на поръчката.

**4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата**

Стоката/те да бъдат доставени в опаковка, осигуряваща възможност за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

**4.3 Изисквания към доставяните стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд**

Неприложимо за предмета на поръчката.

**4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия**

Гаранционния срок на доставените стоки, отговарящи на тези, описани в таблица № 1 , следва да бъде не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.

1. **УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**5.1. Срок, място и условия за доставка**

**5.1.1. Срок на доставка:**

Не повече от 45 /четиридесет и пет/ календарни дни, считано от датата на подписване на договор от страна на Изпълнителя.

**5.1.2 Място на доставка**

Мястото за доставяне и приемане на стоките, предмет на поръчката да се извърши на адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244, Централен склад на Предприятие „Водноелектрически централи“.

**5.2. Контрол на доставка при получаването и**

Стоката ще бъде приета с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, след като се установи, че са спазени всички изисквания посочени в техническата спецификация.

**5.3. Други изисквания**

Не.

**6. ПРИЛОЖЕНИЯ**

1.Количествена сметка.