

**ДО**

**ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

**П О К А Н А**

за избор на Изпълнител на обществена поръчка със стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: **„БУ София – Подмяна на прекъснат оптичен кабел, свързващ трафопост „Язовирна стена“ и Външна командна зала на ПАВЕЦ „Чаира“**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

„Национална Електрическа Компания” ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ Ви отправя покана за избор на Изпълнител на обществена поръчка, чрез събиране на оферти.

**I. Предмет на поръчката: „БУ София – Подмяна на прекъснат оптичен кабел, свързващ трафопост „Язовирна стена“ и Външна командна зала на ПАВЕЦ „Чаира“,** подробно описан в Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1 към поканата).

**ІІ. Правно основание:** чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

**ІІІ. Изисквания:**

3.1. Поръчката ще се изпълни при спазване изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложения № 1 към поканата).

**ІV. Възлагането на поръчката ще се извърши въз основа на критерий „най – ниска цена”.**

**V. Срокове:**

Сроковете са съгласно посочените в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата).

**VІ. Документи, представяни от участника:**

**Варианти в офертата не се допускат.**

**6. Всеки участник в обществената поръчка представя следните документи:**

6.1. Техническо предложение на участника (Приложение № 2 към поканата), в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя с приложена Таблица на съответствието (Приложение № 2-1 към поканата);

6.2. Ценово предложение на участника, изготвено съгласно образеца на Възложителя (Приложение № 3 към поканата), с приложена ценова таблица към него (Приложение № 3-1 към поканата);

6.3. Административни сведения за участника по образец на Възложителя (Приложение № 4 към поканата).

***Забележки:***

* *Предлаганата цена следва да бъде в лева, без ДДС;*
* *При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена, ще се вземе предвид изписаната с думи цена.*
* *При установяване на аритметична грешка при изчисляването на предлаганите от участника цени, същият ще бъде предложен за отстраняване от участие.*
* *Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.*
* *Начин на плащане - по банков път* *до 15 дни от датата на получаване на оригинална данъчна фактура, придружена с двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.*

**VII. Подаване на оферти на хартиен носител:**

**1. Всеки участник оформя и подава своята оферта в запечатана непрозрачна опаковка с надпис:** *„ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:* ***……………………………………*****върху която се посочват: адресът, определен за предаване на офертата, наименованието на поръчката, наименованието на участника, включително участниците в обединението (когато е приложимо), правно-организационната му форма, адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт, факс, електронен адрес.**

**Наименование на участника**

**Адрес за кореспонденция:**

**ул. ……….. №**

**гр. ……….. – п.к.**

**лице за контакт:**

**тел:**

**e-mail / факс:**

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ*:*„……………”

**НЕК ЕАД П ВЕЦ**

**ул. „Васил Левски” № 244**

**гр. Пловдив - 4003**

**Офертата трябва да бъде подписана от лицето, представляващо участника или писмено упълномощено друго лице, като за същото задължително се прилага пълномощно.**

**2. Всички представени ксерокопия да се заверят с гриф „вярно с оригинала”, мокър печат и подпис.**

3. Офертите се представят от участника или от писмено упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, всеки работен ден за Възложителя от 0830 до 1600 часа в деловодството на НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ – гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244.

**4. Прогнозна и максимална стойност на поръчката:**

Общата прогнозна стойност на поръчката е 3 438,95 лева (три хиляди четиристотин тридесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки), без ДДС.

**Общата прогнозна стойност следва да се счита и за максимална.**

**Участник, направил предложение над максималната стойност, ще бъде предложен за отстраняване от участие.**

**5. Не се приемат за участие оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване.**

6. Краен срок за представяне на оферти – **до 16:00 ч. на 12.06.2023 г.**

**VIII.** Офертата следва да е валидна 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. Срокът на валидност на офертата е времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.

**IX. Лица за контакти:**

По документацията: Матилда Тянкова – тел: 032 90 4370;

По техническите въпроси: Павел Павлов – тел.: 0882 306 815.

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Образец на Техническо предложение;

Приложение № 2-1 – Образец на Таблица на съответствието;

Приложение № 3 – Образец на Ценово предложение;

Приложение № 3-1 – Образец на Ценова таблица;

Приложение № 4 – Административни сведения за участника;

Приложение № 5 – Проект на Възлагателно писмо.

**СИВЕЛИН СИВОВ**

Управител на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“

Пълномощник на ИД на НЕК ЕАД,

Упълномощен с пълномощно рег. № 550/05.04.2023 г.

СЪГЛАСУВАЛИ:

Илко Такев

Главен инженер

Ванина Петрова

Юрисконсулт

Изготвил:

Матилда Тянкова

Експерт, обществени поръчки

**ПРИЛОЖЕНИЕ №** **1**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

за доставка

**ОТНОСНО**„БУ София – Подмяна на прекъснат оптичен кабел, свързващ трафопост „Язовирна стена“ и Външна командна зала на ПАВЕЦ“ Чаира“

**1. ВЪВЕДЕНИЕ**

С настоящата процедура се цели да бъде подновена оптичната кабелна свързаност между трафопост „Язовирна стена“ и Външна командна зала на ПАВЕЦ“ Чаира“. Подновяването на съществуващата оптична свързаност се налага поради факта, че множество от цифровия пренос не би могъл да се извърши по съществуващият кабел.

**2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

Обществената поръчка обхваща доставката на кабели и консумативи за подмяна на съществуваща оптична свързаност между „Язовирна стена“ и Външна командна зала на ПАВЕЦ“ Чаира“.

**3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ**

При извършен оглед на трасето на оптичен кабел свързващ трафопост „Язовирна стена“ и Външна командна сграда на ПАВЕЦ „Чаира“ е констатирано че изолацията на кабела е повредена на няколко места от гризачи, което е описано в констативен протокол от 19.10.2022 г. Нарушаването на целостта на трасето може да доведе до загуба на свързаността между ТП „Язовирна стена“ и Външна командна зала на ПАВЦ „Чаира“.

**4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКИТЕ**

**4.1.** **Технически изисквания към доставките и тяхното количество са подробно описани в Приложение 1 на настоящата техническа спецификация.**

**4.2. Технически изисквания към маркировката**

**а/** Маркировка – стандартна на завода производител;

**б/** Доставката трябва да съдържа списък с партидни/фабрични номера на техниката, които да бъдат посочени в приемо-предавателен протокол;

**4.3. Технически изисквания към окомплектовка и опаковка**

**а/** Всеки елемент от оборудването да бъде в неразпечатана стандартна опаковка на завода производител за транспорт и дълготрайно съхранение;

**б/** Доставеното оборудване да бъде технически изправно и годно по предназначението си с гарантиран произход, доказан със сертификат, отговарящ на изискванията на международно приети символи или други еквивалентни стандарти;

**в/** Техниката трябва да бъде доставена със собствен транспорт включително товаро-разтоварните работи.

**г/** Оборудването да бъде съпроводено със гаранционна карта, сертификати за качество и/или декларации за съответствие;

**4.4. Технически изисквания към транспортирането**

Начин на транспорт – закрито превозно средство.

**4.5. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климат**

Да не се допуска нарушаване целостта на опаковката при извършване на товаро-разтоварни дейности по време на доставката.

**4.6. Изисквания към доставената стока за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд**

Неприложимо за предмета на поръчката.

**4.7. Гаранционен срок**

Гаранционният срок на оборудването от Приложение 1 е не по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на двустранно подписания приемо-предавателен протокол без забележки.

**5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**5.1. Срок, място и условия на доставка**

Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на материалите до Предприятие ВЕЦ, гр. Пловдив, бул. „Васил Левски“ 244, Централен склад. Срокът за изпълнение на доставката е не повече от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на получаване на писмено уведомление за стартиране на договора.

**5.2. Контрол на доставка при получаването й**

- Подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки, от представители на Възложителя и Изпълнителя.

- Контрол на доставката ще се извърши в съответствие с класификатор за входящ контрол.;

- Стоката ще бъде приета с подписване на приемателен протокол, след като се установи, че са спазени всички изисквания посочени в техническата спецификация.

**5.3. Други изисквания**

Неприложимо за предмета на поръчката.

**6. ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Приложение 1 - Технически изисквания към доставките

***ПРИЛОЖЕНИЕ 1***

**Технически изисквания към доставките**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристика** | **Изискване** | **Мярка** | **Количество** |
|  | Оптичен кабел 12 влакна | * Брониран оптичен кабел - 12 влакна (една туба); * Tип на влакното G652D * Single Mode; * Директно заравяне в земята и за въздушно полагане * Две стоманени носещи въжета | м. | 2000 |
|  | Метална гофрирана тръба с PVC изолация | * Ф16 * Материал: поцинкована ламарина, спирално навита, гъвкава стоманена тръба с PVC покритие; * Устойчивост срещу корозия; | м. | 1000 |
|  | Оптична пач корда-Тип 1 | * Конектор тип А: E2000/APC; * Конектор тип B: LC/UPC; * Вид на оптичното влакно: Сингъл мод OS2; * Вид на оптичната пач корда: Симплекс LSZH; * Диаметър на кабела: 3 мм * Дължина на кабела: 1м.; | бр. | 20 |
|  | Оптична пач корда -Тип 2 | * Конектор тип А: E2000/APC * Конектор тип B: SC * Вид на оптичното влакно: Сингъл мод OS2 * Вид на оптичната пач корда: Симплекс LSZH * Диаметър на кабела: 3 мм * Дължина на кабела: 1м.; | бр. | 15 |
|  | Оптична пач корда -Тип 3 | * Конектор тип А: E2000/APC * Конектор тип B: E2000/APC * Вид на оптичното влакно: Сингъл мод OS2 * Вид на оптичната пач корда: Симплекс LSZH * Диаметър на кабела: 3 мм * Дължина 3м. | бр. | 20 |
|  | Термофити | * Дължина на термофита: 60мм; * Диаметър на термофита: ϕ4 * Дебелина на стоманения елемент: ϕ1 | бр. | 500 |

**ПРИЛОЖЕНИЕ №** **2**

**(Образец)**

**ДО**

**НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”**

**гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От ……..............................................................…………………..…………………….........................

*(наименование на участника)*,

представлявано от .............................................................................................................................................................

*(трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника)*

в качеството си на ............................................................................................................................

*(посочва се длъжността на представителя на участника)*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

След като се запознах(ме) с изискванията за избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„БУ София – Подмяна на прекъснат оптичен кабел, свързващ трафопост „Язовирна стена“ и Външна командна зала на ПАВЕЦ „Чаира“**

**ЗАЯВЯВАМЕ:**

1. Желая(ем) да участвам(е) в избора на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„БУ София – Подмяна на прекъснат оптичен кабел, свързващ трафопост „Язовирна стена“ и Външна командна зала на ПАВЕЦ „Чаира“,** като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата) и условията за участие, посочени в поканата.

3. Предлаганият от мен/нас срок за доставка е ……...……….. календарни дни *(не повече от 60 /шестдесет/ календарни дни)*, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от наша страна.

4. Предлаганият от мен/нас гаранционен срок е …………………… месеца *(не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца)*, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка без забележки.

5. Приемам(е) изцяло предложения проект на възлагателното писмо (Приложение № 5 към поканата).

6. Тази оферта е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Таблица на съответствието

Дата : ................................2023 г. Подпис и печат: ………………….……..

/…………………….……………………/

(**име и длъжност**)

**ПРИЛОЖЕНИЕ №** **2-1**

**(Образец)**

**ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО**

**ОТНОСНО: „БУ София – Подмяна на прекъснат оптичен кабел, свързващ трафопост „Язовирна стена“ и Външна командна зала на ПАВЕЦ „Чаира“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристика** | **Изискване** | **Предложение на участника** |
| 1 | Оптичен кабел 12 влакна | * Брониран оптичен кабел - 12 влакна (една туба); * Tип на влакното G652D * Single Mode; * Директно заравяне в земята и за въздушно полагане * Две стоманени носещи въжета |  |
| 2 | Метална гофрирана тръба с PVC изолация | * Ф16 * Материал: поцинкована ламарина, спирално навита, гъвкава стоманена тръба с PVC покритие; * Устойчивост срещу корозия; |  |
| 3 | Оптична пач корда-Тип 1 | * Конектор тип А: E2000/APC; * Конектор тип B: LC/UPC; * Вид на оптичното влакно: Сингъл мод OS2; * Вид на оптичната пач корда: Симплекс LSZH; * Диаметър на кабела: 3 мм * Дължина на кабела: 1м.; |  |
| 4 | Оптична пач корда -Тип 2 | * Конектор тип А: E2000/APC * Конектор тип B: SC * Вид на оптичното влакно: Сингъл мод OS2 * Вид на оптичната пач корда: Симплекс LSZH * Диаметър на кабела: 3 мм * Дължина на кабела: 1м.; |  |
| 5 | Оптична пач корда -Тип 3 | * Конектор тип А: E2000/APC * Конектор тип B: E2000/APC * Вид на оптичното влакно: Сингъл мод OS2 * Вид на оптичната пач корда: Симплекс LSZH * Диаметър на кабела: 3 мм * Дължина 3м. |  |
| 6 | Термофити | * Дължина на термофита: 60мм; * Диаметър на термофита: ϕ4 * Дебелина на стоманения елемент: ϕ1 |  |

***Забележки:***

*1. Колона „Предложение на участника” се попълва от участника, като посочва предложения за всяко едно от изискванията на Възложителя. В случай на празно/непопълнено поле или непосочване на предложение с технически характеристики, по даден технически параметър, изискуем от Възложителя, участникът ще бъде предложен за отстраняване от участие.*

*2. Навсякъде, където в изискванията от техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.*

Дата : .............................2023 г. Подпис и печат :………………………..

/…………………………………………/ (**име и длъжност**)

**ПРИЛОЖЕНИЕ №** **3**

(Образец)

**ДО**

**НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”**

**гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” 244**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**от**

………………………………….......................................................................................................…….

(наименование на участника),

представлявано от ………………..……………………………………………………………………………………..…………...

(*трите имена на законния представител или писмено упълномощеното лице на участника),*

в качеството си на ..............................................................................................................................................................

*(посочва се длъжността на представителя на участника)*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с изискванията за избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„БУ София – Подмяна на прекъснат оптичен кабел, свързващ трафопост „Язовирна стена“ и Външна командна зала на ПАВЕЦ „Чаира“**

Заявявам/е следното:

1. Предлагам/е да изпълним поръчка с предмет: **„БУ София – Подмяна на прекъснат оптичен кабел, свързващ трафопост „Язовирна стена“ и Външна командна зала на ПАВЕЦ „Чаира“,** за общата сума в размер на ………………..…..… лева

(.........................................................................................................................................), без ДДС.

*словом*

2. 2. Така предложената обща сума е формирана на база единични цени, посочени в ценовата таблица (Приложение № 3-1 към поканата) и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, включително и транспортните, като същата не подлежи на увеличение.

3. Ценовото предложение е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ценова таблица

Дата : .............................2023 г. Подпис и печат :………………………..

/…………………………………………/

(**име и длъжност**)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-1

**(Образец)**

**Ценова таблица**

**ОТНОСНО: „БУ София – Подмяна на прекъснат оптичен кабел, свързващ трафопост „Язовирна стена“ и Външна командна зала на ПАВЕЦ „Чаира“**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристика** | **Изискване** | **Мярка** | **К-во** | **Ед. сума, в лв., без ДДС** | **Обща сума в лв., без ДДС** |
| 1 | Оптичен кабел 12 влакна | * Брониран оптичен кабел - 12 влакна (една туба); * Tип на влакното G652D * Single Mode; * Директно заравяне в земята и за въздушно полагане * Две стоманени носещи въжета | м. | 2000 |  |  |
| 2 | Метална гофрирана тръба с PVC изолация | * Ф16 * Материал: поцинкована ламарина, спирално навита, гъвкава стоманена тръба с PVC покритие; * Устойчивост срещу корозия; | м. | 1000 |  |  |
| 3 | Оптична пач корда-Тип 1 | * Конектор тип А: E2000/APC; * Конектор тип B: LC/UPC; * Вид на оптичното влакно: Сингъл мод OS2; * Вид на оптичната пач корда: Симплекс LSZH; * Диаметър на кабела: 3 мм * Дължина на кабела: 1м.; | бр. | 20 |  |  |
| 4 | Оптична пач корда -Тип 2 | * Конектор тип А: E2000/APC * Конектор тип B: SC * Вид на оптичното влакно: Сингъл мод OS2 * Вид на оптичната пач корда: Симплекс LSZH * Диаметър на кабела: 3 мм * Дължина на кабела: 1м.; | бр. | 15 |  |  |
| 5 | Оптична пач корда -Тип 3 | * Конектор тип А: E2000/APC * Конектор тип B: E2000/APC * Вид на оптичното влакно: Сингъл мод OS2 * Вид на оптичната пач корда: Симплекс LSZH * Диаметър на кабела: 3 мм * Дължина 3м. | бр. | 20 |  |  |
| 6 | Термофити | * Дължина на термофита: 60мм; * Диаметър на термофита: ϕ4 * Дебелина на стоманения елемент: ϕ1 | бр. | 500 |  |  |
| **ОБЩА СУМА В ЛВ., БЕЗ ДДС** | | | | | |  |

(……………………………….……….……….……………..……….……………………...……), без ДДС

или изписана словом обща сума

*Забележка: Сумите в таблицата следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.*

Дата : ..........................2023 г. Подпис и печат : ……………………….

/………………………….…………………/

(**име и длъжност**)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

**(Образец)**

**АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА**

**1. Наименование на участника:**

.............................................................................................................................................................

**2. Седалище по регистрация:**

.............................................................................................................................................................

**3. Точен адрес за кореспонденция**

.............................................................................................................................................................

**4. Лице за контакти**:

.............................................................................................................................................................

Телефонен номер

.............................................................................................................................................................

Факс номер

.............................................................................................................................................................

Електронен адрес

.............................................................................................................................................................

Интернет адрес

.............................................................................................................................................................

Правен статус

.............................................................................................................................................................

*(посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде)*

ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация на държава на данъчната декларация

.............................................................................................................................................................

ИН/ЕИК: ……………………………………………………………………………………………………………

**5. Банкови реквизити**

Банка ……………………………………………………………………………………………………….………

IBAN ………………………………………………………………………………………………………..……….

BIC …………………………………………………………………………………………………………………..

**Предмет на поръчката:** ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..……………………………………………………

Дата : .................................. г.

Подпис и печат : ....................................



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**

**ПРОЕКТ**

**ДО**

**Г-ЖА/ Г-Н …………………..**

**УПРАВИТЕЛ НА**

**……………………**

**гр. …….. – п.к.**

**ул. …….. №**

**тел:**

**e-mail / факс:**

**Възлагателно писмо за поръчка с предмет:**

**„БУ София – Подмяна на прекъснат оптичен кабел, свързващ трафопост „Язовирна стена“ и Външна командна зала на ПАВЕЦ „Чаира“**

**УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/ Г-Н …………………….,**

Във връзка с наша покана с ВЦ № ........................ и Вашa офертa с наш ВЦ № ……………..., правим поръчка с предмет: **„БУ София – Подмяна на прекъснат оптичен кабел, свързващ трафопост „Язовирна стена“ и Външна командна зала на ПАВЕЦ „Чаира“**, в съответствие с условията на настоящото възлагателно писмо и приложенията неразделна част от него.

1. Стойността на настоящата поръчка е в размер на …………. лева *(словом*), без ДДС.

2. Плащането по настоящата поръчка ще се извърши по банков път до 15 календарни дни от датата на получаване на оригинална данъчна фактура, придружена с двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, без забележки.

2.1. Данни за фактуриране:

НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи”

4003 Пловдив, ул. „Васил Левски” № 244

ЕИК по БУЛСТАТ: 0006493480425, Ид. № по ДДС: BG 000649348

„Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG 69UNCR70001522754880, BIC: UNCRBGSF

МОЛ: СИВЕЛИН СИВОВ

3. Срокове:

3.1. Срокът за изпълнение на доставката е ……..…… (словом) календарни дни, считано от датата на получаване на настоящото възлагателно писмо от Ваша страна.

3.2. Гаранционният срок е …………………… месеца, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка без забележки.

4. Изпълнителят е отговорен за натоварването, транспортирането и доставката на материалите до Предприятие ВЕЦ, гр. Пловдив, бул. „Васил Левски“ 244, Централен склад. 5. Отговорно лице по изпълнение на възлагателното писмо за Възложителя – …………….……;

а при отсъствие – ………………

Денят и часът на доставката да се съгласуват предварително с отговорното лице.

6. При възникване на обективни/субективни обстоятелства, водещи до забава, неизпълнение на поръчката, Изпълнителят следва да уведоми Възложителя в най – кратък срок от появата на обстоятелствата.

7. Документи, придружаващи доставката:

- списък с партидни/фабрични номера на техниката, които да бъдат посочени в приемо-предавателен протокол;

- гаранционна карта;

- сертификати за качество и/или декларации за съответствие;

8. В случай че при приемане на доставката на стоката се установи, че същата не съответства на изискванията в Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя, несъответствията се описват в констативен протокол и стоката се връща на Изпълнителя за негова сметка, като за времето до отстраняване на несъответствията, извън срока по т.3.1. от настоящото писмо, се начисляват неустойки по т. 10 от същото.

9. Подписването на приемо-предавателен протокол по т.2 от настоящото възлагателно писмо без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на скрити несъответствия, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед към момента на доставката, и които са се проявили в рамките на гаранционния срок. Приемането на доставката няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок несъответствия, които изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка, в съответствие с гаранционните условия.

10. При забавено изпълнение на което и да е задължение от страна на Изпълнителя, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 % от стойността на дължимите стоки за всеки ден закъснение, но не повече от 8 % от стойността на настоящата поръчка.

11. При изпълнението на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл. 115 на ЗОП.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Техническа спецификация на Възложителя – 1 екз.;

2. Копие на техническо предложение на Изпълнителя, с приложена към него таблица на съответствието – 1 екз.;

3. Копие на Ценово предложение на Изпълнителя – 1 екз.;

4. Копие на Ценова таблица на Изпълнителя – 1 екз.

**СИВЕЛИН СИВОВ**

Управител на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“

Пълномощник на ИД на НЕК ЕАД,

Упълномощен с пълномощно рег. № 550/05.04.2023 г.