**ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за

определяне на прогнозна стойност при възлагане на предстояща обществена поръчка с предмет: **„Портални врати на складовите помещения в складово ремонтна база – Белово – доставка и монтаж“**

ОТ: ……………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с необходимостта от определяне на прогнозната стойност на предстояща за възлагане обществена поръчка с предмет: **„Портални врати на складовите помещения в складово ремонтна база – Белово – доставка и монтаж“** и провеждане на пазарни консултации ви представяме нашето индикативно предложение за цена и срок, както следва:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Видове работи | Предложение на участника | мярка | К-во | Един цена в лв., без ДДС | Обща цена в лв., без ДДС |
|  | Изработка, доставка и монтаж на нова портална термопанелна плътна врата за 100 тонно складово помещение в СРБ – Белово, с вертикално плъзгащо се отваряне нагоре на цялата врата (без навиване) с размери **670/600 см.** и вградена отваряема пешеходна врата с размери **100/200 см.** – **поз. 1 от схема на разположение на вратите** (квадратура на порталната врата – 40,20 кв.м. и вградената пешеходна врата 2,00 кв.м.), включително довършителни работи след монтажа, с изисквания подробно описани в техническата спецификация. |  | бр. | 1,00 |  |  |
|  | Изработка, доставка и монтаж на нова портална термопанелна плътна врата за 32 тонно складово помещение в СРБ – Белово, с вертикално плъзгащо се отваряне нагоре на цялата врата (без навиване) с размери **690/600 см.** и вградена отваряема пешеходна врата с размери **100/200 см.** – **поз. 2 от схема на разположение на вратите** (квадратура на порталната врата – 41,40 кв.м. и вградената пешеходна врата 2,00 кв.м.), включително довършителни работи след монтажа, с изисквания подробно описани в техническата спецификация. |  | бр. | 1,00 |  |  |
|  | Изработка, доставка и монтаж на нова портална термопанелна плътна врата за 32 тонно складово помещение в СРБ – Белово, с вертикално плъзгащо се отваряне нагоре на цялата врата (без навиване) с размери **370/430 см.** и вградена отваряема пешеходна врата с размери **100/200 см.** – **поз. 3 от схема на разположение на вратите** (квадратура на порталната врата –15,91 кв.м. и вградената пешеходна врата 2,00 кв.м.), включително довършителни работи след монтажа, с изисквания подробно описани в техническата спецификация. |  | бр. | 1,00 |  |  |
|  | Изработка, доставка и монтаж на нова термопанелна плътна врата за СРБ – Белово, с нормално отваряне, с размери **100/240 см.**, изработена от алуминиеви профили с **прекъснат термичен мост** и пълнеж от термопанели - **поз. 4 от схема на разположение на вратите** (квадратура на термопанелната врата с нормално отваряне - 2,40 кв.м.), включително довършителни работи след монтажа, с изисквания подробно описани в техническата спецификация. |  | бр. | 1,00 |  |  |
|  | Демонтаж на съществуващи 3 метални портални врати и 1 метална врата с нормално отваряне (обща квадратура за демонтаж – **99,91 кв.м.**). |  | м2 | 99,91 |  |  |
|  | Извършване на довършителни строителни работи за възстановяване целостта на вътрешната и външната мазилка по страниците на стените, около всички монтирани нови врати (обща дължина - 74,00 лин.м.); |  | лин.м | 74,00 |  |  |
|  | Почистване на работната площадка след приключване на работата. |  | бр. | 1,00 |  |  |
| 6. | Изготвяне на план за безопасност и здраве (ПБЗ). |  | бр. | 1,00 |  |  |

**Забележка:**

1. **Посочените размери са взети на база светъл отвор на стените. При изпълнение на обекта, Изпълнителят е длъжен да извърши оглед на обекта и да вземе размери от място, за изпълнението на вратите. Изпълнителят носи отговорност за взетите размери от място.**
2. **Всички видове дейности, необходими за изпълнение на посочените в количествената сметка работи, демонтажът, изработката, доставката и монтажът на новите врати, включително довършителни работи около вратите след монтажа им, да бъдат включени в предложената цена.**

Индикативен срок за изпълнение …………………………………. дни.

Индикативен гаранционен срок……………….. месеца.

Франко място за изпълнение на поръчката: СРБ „Белово“

Цената и срокът са определени при пълно съответствие с Приложение 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ от пазарната консултация.

Дата: ………….. ПОДПИС и ПЕЧАТ:

......................................................................... /име и фамилия/

.........................................................................

/длъжност на представляващия участника/