| **№ по ред** | **Дизел генератор/ помпа** | В**ъздушен филтър****брой**. | **Маслен филтър****брой**. | **Горивен филтър****брой**. | **Масло*****(Двигателно масло –* SAE 15 W -40   *или еквивален)*****Вместимост в литри.** | **Антифриз /-30° С/,****литри.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **ВЕЦ “БАТАК”:**Дизел-генератор: Генератор Marelli Generators; Модел: MJB 250 LA4 – 2004г.Двигател: Volvo Penta; Модел: TAD 722GE – 2004 г. | 1 | 111 | 1 | 34 | 30 |
| 2 | Помпена станция “Тошков чарк”:Дизел генератор:Генератор TESSARI Двигател: LOMBARDINI 9LD 625/2 | Въздушния филтър е без сменящ се елемент.  | 1 | 1 | 3 | Двигателите са с въздушно охлаждане |
| 3 | Помпена станция “Беглика”:Дизел генератор:Генератор TESSARI Двигател: LOMBARDINI 9LD 625/2 | Въздушния филтър е без сменящ се елемент.  | 1 | 1 | 3 | Двигателите са с въздушно охлаждане |
| 4 | Помпена станция “Сърнена река”:Дизел генератор:Генератор „ELPROM – ZEM co „Двигател: Перкинс D 2500 G - H - I | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 5 | ВЕЦ “Цанков камък”:Дизел генератор:Генератор: LEROY SOMER - LSA 46,2 L6;Двигател: PERKINS – 1306 – Е87ТАG6; | 1 | 1 | 1 | 27 | 38 |
| 6 | ВЕЦ “Цанков камък”:Дизел помпа за вода (пожарогасене).Дизелов двигател – VM motori D703Водна помпа Simonazzi | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
|  7 | **ВЕЦ “ДЕВИН”:**Дизел генератор:Генератор: GREEN ROWER.GP 200 SK/1 –S2-AДвигател: IVEСO: F4HE0685A\* F100  | 1 | 1 | 2 | 18 | 12 |
| 8 | **ВЕЦ “ТЕШЕЛ”:**Дизел генератор: Генератор: MECC ALTE, ЕСО 38-25/4Двигател: VOLVO TAD 722 GE - 201KW | 1 | 1 | 1 | 34 | 38 |
| 9 | **ВЕЦ “Ивайловград”:**Дизелов генератор: Генератор: Елпром-Авангард-Севлиево -  AD 100-3Двигател: LEYLAND SW-680/141/18 | 1 | 1 | 1 | 28 | 26 |
| 10 | **ПАВЕЦ “ОРФЕЙ”:**Дизелов генератор: Генератор: TESSARI MOTORI DIESEL-ITALYGENPVW253AI Двигател: VOLVO TAD740GE | 1 | 1 | 1 | 29 | 42 |
| 11 | **ВЕЦ “КРИЧИМ”:**Дизелов генератор: Генератор: TESSARI MOTORI DIESEL-ITALY - GENPVW253AIДвигател: VOLVO TAD 740GE | 1 | 1 | 1 | 29 | 42 |
| 12 | **ВЕЦ “ВЪЧА 1” ДГ мобилен:**Дизелов генератор: Генератор: TESSARI MOTORI DIESEL-ITALYДвигател: RUGERRINI- RD 210 | Въздушния филтър е без сменящ се елемент.  | 1 | 1 | 10 | 14 |
| 13 | **ВЕЦ “Алеко”:**Дизелов генератор:Генератор: MARELLI GENERATORS – ITALY Двигател: VOLVO – TAD722GE  | 1 | 1 | 1 | 35 | 30 |
| 14 | **ПАВЕЦ “ЧАИРА”** ПС „Белмекен“:Дизелов генератор: Генератор: SUNLIGHTДвигател: PERKINS-UK - 1006TAG  | 1 | 2 | 2 | 19 | 38 |
| 15 | **ПАВЕЦ “ЧАИРА”:** Дизелов генератор: Генератор: STRÖMBERG HFTP 8046P2Двигател: КАС-500 РАУ 4. | 1 | 1 | 1 | 500 | 500 |
| 16 | **ПАВЕЦ “Белмекен”:**Дизелов генератор: Генератор LEROY-SOMER - LSA 46.1 L8 Двигател: SCANIA - DС 9-50 А 03 D. | 1 | 1 | 1 | 50 | 65 |
| 17 | **ВЕЦ “СЕСТРИМО”:** Дизелов генератор: производство на SAB - 1999г.  Генератор LEROY-SOMER Тип: LSA 46.1 L8 Двигател: SCANIA - DС 9-50 А 03 D. | 1 | 1 | 1 | 50 | 65 |
| 18 | ***ВЕЦ “Момина Клисура”:***Дизелов генератор: производство на SAB - 1999г.  Генератор LEROY-SOMER Тип: LSA 46.1 L8 Двигател: SCANIA - DС 9-50 А 03 D.  | 1 | 1 | 1 | 50 | 65 |

**Списък**

**на материали/ консумативи за компресори необходими за обслужване и ремонт**

| № по ред | Компресор | Въздушен филтър**брой** | Маслен филтър**брой** | Горивен филтър**брой** | Масло*(Двигателно масло –* SAE 15 W -40*)*Вместим. в **литри** | Масло ISO 46 Вместим. в **литри** | Хидравличен филтър**брой** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CompAir SC25DS | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 1 |
| 2 | Atlas copco XAS146DD | 4 | 1 | 2 | 11 | 15 | 1 |
| 3 | CompAir RALLYE 111(ел. двигател) | 1 | 1 | - | - | 40 | - |
| 4 | АКР-21 3Бутален, тристепенен, с ремъчна предавка(ел. двигател) | 1 | - | - | - | 10 | - |